|  |  |
| --- | --- |
| **Անվանումը** | **Նկարագրությունը** |
| **ԼԵԴ լուսատու** | Պահանջվող հարաչափերը Հզորություն մինչև 60Վտ-WtՀաշվարկային լուսային ելք ≥ 7000Լմ-LmԱշխատանքային լարում 175 – 265Վ-VԱշխատանքային հաճախականություն 50 Հց-HzԱշխատանքային ջերմաստիճան - 40 +50°CԱրտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն (IP) լրիվ լուսատուի համար 67Հզորության գործակից 0,9Երկարակեցություն, ոչ պակաս 50,000 ժամ Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան 5000-6500Կելվին- KlԳունափոխանցման գործակից (CRI) >=70Գագաթնակետային լարումից պաշտպանվածություն, ոչ պակաս Մեխանիկական ազդեցության պաշտպանվածություն(IK) Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն Իրանի նյութ Ձուլված ալյումինԼուսատուի ուղղահայաց կարգավորում կարգավորվողԿցորդման տրամագիծ մինչև 50մմ |

Հարցերի դեպքում զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 093-12-26-60

|  |  |
| --- | --- |
| **Название** | **Описание:** |
| **светодиодный светильник** | Требуемые размеры Стоимость:Мощность до 60 Вт-ВтРасчетная светоотдача ≥ 7000 лм-лмРабочее напряжение 175 - 265 В-ВРабочая частота 50 Гц-ГцРабочая температура - 40 + 50°СЗащита от внешних атмосферных воздействий(IP) для полного светильника 67Коэффициент мощности 0,9Долговечность, не менее 50 000 часов Взаимосвязанная цветовая температура 5000-6500Kelvin-KlКоэффициент передачи цвета >=70Защита от пикового напряжения, не менее Защита от механических воздействий Оптическая защитаИранский материал Сплав алюминияРегулируемая вертикальная регулировка светильникаДиаметр муфты до 50 мм |