**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին**

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

**31.07.2025թ.-ի** թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «**ՇՄՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15**»

**<<ՄԱՐԱԼԻԿԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ >> ՓԲԸ**-ի կարիքների համար **Ուլտրաձայնային թերապիայի սարք** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ՇՄՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը

**Փոփոխության առաջացման պատճառ`** տեխնիկական բնութագրում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը:

**Փոփոխության նկարագրություն`** հրավերում՝ տեխնիկական բնութագրում փոփոխություն՝ **Չափաբաժին 1 Հավելված 1** /ստորև/․

**Փոփոխության հիմնավորում**` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել **«ՇՄՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15»** ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ **Լիանա Սահակյանին:**

Հեռախոս +374 44 993331

Էլ. փոստ smartbidcons@gmail.com

Պատվիրատու՝ **<<ՄԱՐԱԼԻԿԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ >> ՓԲԸ**

*Հավելված N 1*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ապրանքի*** | | | |
| ***Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը*** | ***Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)*** | ***Ամբողջական անվանումը*** | ***Տեխնիկական բնութագիրը*** |
| ***1*** | ***33111340/502*** | ***Ուլտրաձայնային թերապիայի սարք*** | ***սարքն օգտագործվում է բժշկական և կոսմետոլոգիական հաստատություններում՝ բուժական և կանխարգելիչ նպատակներով։ Այն կիրառվում է մաշկի, ներքին օրգանների, հենաշարժական և նյարդային համակարգի հիվանդությունների բուժման համար։ Տեխնիկական բնութագրեր • Աշխատանքային ռեժիմներ՝ շարունակական, իմպուլսային • Աշխատանքային հաճախականություն 088-1 ՄՀց• Իմպուլսների հաճախություն՝ 50 Հց • Ուլտրաձայնային ճառագայթիչների քանակը՝ 1-2 հատ • Իմպուլսների տևողություն՝ o Իմպուլսային ռեժիմում՝ 2 / 4 / 10 մվ o Շարունակական ռեժիմում՝ շարունակական • Արդյունավետ ինտենսիվություն՝ 0.05 – 1.0 Վտ/սմ² • Աշխատանքային ռեժիմի կարգաբերման ժամանակը՝ 30 վ • Շարունակական աշխատանքի տևողությունը՝ մինչև 6 ժ • Ժամաչափի սահմանման տիրույթ՝ 1-30 րոպե • Կառավարման եղանակ՝ էլեկտրամեխանիկական • Կոնտակտի վերահսկում՝ կա • Ճառագայթիչների գերտաքացման պաշտպանություն՝ կա • Աշխատանքային հոսանքի լույսային ցուցում՝ կա • Չափսեր՝ o Էլեկտրոնային բլոկ՝ 260×218.5×108.5 մմ o Ճառագայթիչների չափերը3,5սմ2,150\*86\*40մմ • Քաշ՝ o Էլեկտրոնային բլոկ՝ 2 կգ o Համալիրը՝ 0.4 կգ • Սնուցում՝ 220 Վ, 50 Հց • Սնուցման հզորություն՝ 45 Վտ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացնում է մատակարարը։*** |