**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ЗАКУПКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | **Ապրանքի**/ товара | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Ед. Измер | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы  (драмов РА) | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена  (драмов РА) | **մատակարարման** | | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչասինխրոն եռաֆազ  Электродвигатель асинхронный трехфазный | А3-315М-2У3 կամ համարժեքը՝ 5АМ315М; Նոմինալ հզորությունը՝ P2=200կՎտ, Նոմինալ լարումը՝ U=380Վ, Ցանցի հաճախությունը՝ f=50Հց, Սինխրոն պտտման հաճախությունը՝ nс=3000պտ/րոպ, Կոնստրուկտիվ կատարումը ըստ տեղադրման եղանակի – IM 1081. Անվտանգության դասը– 4 ըստ НП-001-97-ի, սեյսմակայունության կարգը – II ըստ НП-031-01-ի։ Գաբարիտային, տեղադրման և միացման չափերը՝ համաձայն կից ներկայացված գծագրի և աղյուսակի՝ ըստ ТУ16-01 ВАКИ.526000.012 ТУ-ի: А3-315М-2У3 или аналог 5АМ315М; номинальная мощность P2=200кВт, номинальное напряжение U=380В, частота сети f=50Гц, синхронная частота вращения nс=3000об/мин, конструктивное исполнения по способу монтажа - IM 1081. Класс безопасности – 4 по НП-001-97, категория сейсмостойкости – II по НП-031-01. Габаритные, установочные и присоединительные размеры: согласно прилагаемого чертежа и таблице по ТУ16-01 ВАКИ.526000.012 ТУ. | Հատ  Штук | 26700000 | 2 | 53400000 | ՀՀ, մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  RA, марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | Պայմանագրի կնքման օրվանից 300 օրացուցային օրվա ընթացում  В течение 300 календарных дней с даты заключения договора |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
3. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: [garik.markosyan@anpp.am](mailto:garik.markosyan@anpp.am)
4. Մանսակիցը իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժանանակ պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը, արտադրողի անվանումը:
5. Բանկային երաշխիքի տեսքով կանխավճարի ապահովման ներկայացման դեպքում նախատեսվում է կանխավճարի տրամադրում պայմանագրային գումարի մինչև 30% չափով:
6. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: Ըստ НП-001-97-ի անվտանգության 4-րդ դաս ունեցող ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 և РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 փաստաթղթերի, անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝ առանց մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:
7. Երաշխիքային ժամկետ՝ նվազագույնը 365 (1 տարի) օրացուցային օր:

**Дополнительные условия:**

1. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
3. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: [garik.markosyan@anpp.am](mailto:garik.markosyan@anpp.am)
4. Участник вместе с технической характеристикой предлагаемого им товара должен представить товарный знак, фирменное наименование, модель, наименование производителя предлагаемого товара.
5. В случае предоставления обеспечения предоплаты в виде банковской гарантии предусматривается предоставление предоплаты в размере до 30% от договорной суммы.
6. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык. Товары с классом безопасности 4 по НП-001-91 должны изготавливаться и приниматься согласно плана качества, по НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 и по РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013, согласно их классу безопасности-4, без привлечением специализированной организации, или по действующим правилам приемки, страны произ-водителя, соответствующего классу безопасности-4, по НП-001-97. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.)
7. Гарантийный срок минимум 365 (1 год) календарных дней..

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | CPV | Ապրանքի անվանումը  Наименование | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել  ըստ ամիսների, այդ թվում 2025թ  Оплату предусматривается произвести в 2025г г., по месяцам, в том числе | | | |
| IV  2025թ/г | V  2025թ./г | VI  2025թ./г | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена  (драмов РА) |
|  | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչասինխրոն եռաֆազ  Электродвигатель асинхронный трехфазный | 100% | 100% | 100% | 53400000 |