|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **ընդհանուր քանակը** | **տեխնիկական բնութագիրը** | **наименование** | **техническая характеристика** |
| 1 | 44221100 | Մետաղապլաստե պատուհաններ | քմ | 10.71 | ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի վարչական շենքի 1-ին հարկի համար նախատեսված պատուհաններ   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Անշարժ հատված | | | | Անշարժ հատված | Բացվող մաս | Անշարժ հատված |   ընդհանուրը 3 հատ, նշված չափսերով  1,70մ\*2,10 մ – 3 հատ  Նշված չափսերով պատուհանների 1/3 մասը բացվող: Ընդհանուրը 10.71 քառ.մ +-10 տոկոսի շեղմամբ, մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ, պրոֆիլի հաստությունը 70-80մմ, երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 24-26մմ, թափանցիկ առանց գունայնության: Պրոֆիլը հագեցած բազմաֆունկցիոնալ բացվածքներով: Բացվող պատուհանները պետք է ունենան բարձր որակ: Բռնակները՝ մետաղական, 10-15 սմ երկարությամբ:: Միջպրոֆիլային մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի 1,5-2 մմ: Պատուհանների ամբողջ փաթեթը իրենց մեջ ներառում նաև հակամիջատային վարագույներ: Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Պատուհանների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Պատուհանները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով- Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ: Հին պատուհանների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:  Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել ուսաումնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1 հասցեում: | Металлопластиковые окна | Окна предназначены для 1-го этажа административного здания администрации общины Ани, Ширакский марз, РА   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Фиксированный раздел | | | | Фиксированный раздел | Открытая часть | Фиксированный раздел |   всего 3 штуки, с указанными размерами  1,70 м\*2,10 м - 3 шт.  1/3 окон указанных размеров открываются. Общая площадь 10,71 кв.м с отклонением +-10%, из металлопластика, цвет белый, толщина профиля 70-80мм, со стеклопакетами двухслойными гермопакетами, толщина стекла 24-26мм, прозрачные. без окраски. Профиль оснащен многофункциональными отверстиями. Всплывающие окна должны быть качественными. Ручки металлические, длиной 10-15 см. Толщина межпрофильного металлического листа должна составлять 1,5-2 мм. Весь пакет окон также включает в себя тонировку против насекомых. На этапе поставки необходимо предоставить сертификат качества, а также профильную продукцию со всеми документами, подписанными и заверенными печатью фирмы. Гарантия на Windows 48 месяцев. В местах крепления петель внутрь необходимо разместить дополнительные металлические детали, чтобы петли идеально прикрепились. Окна должны быть установлены прямо и прикреплены к стенам с помощью анкеров соответствующего размера. На заключительном этапе монтажных работ открытые площадки следует полностью закрыть строительной пеной. В конечном состоянии окна должны быть герметично закрыты. Демонтаж старых окон и установку новых осуществляет поставщик.  Перед выполнением заказа провести исследования и замеры клиента: община Ани, Ширакский марз, РА. Маралик, улица Мадатян 1. |
| 2 | 44192300 | պատուհանագոգ,պլաստմասե | գծմ | 5.7 | ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի վարչական շենքի 1-ին հարկի պատուհաններին կից նախատեսված պատուհանագոգ մետաղապլաստմասե, առանձին 3 հատ, ընդհանուրը՝ 5,7 գծամետր +-10 տոկոսի շեղմամբ: Լայնությունը՝ 40 սմ, երկարությունը՝ 1,90 սմ: Գույնը սպիտակ: Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Երաշխը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Պատուհանագոգի արժեքը իր մեջ ներառում է նաև տեղադրումը, որն իրականացնելու է վաճառողը: Հին պատուհանագոգերի ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:  Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել ուսաումնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1 հասցեում: | пластиковые подоконники | Металлопластиковые подоконники для окон 1-го этажа административного здания Анийского муниципалитета Ширакского марза РА, отдельные 3 шт, всего: 5,7 погонных метра с отклонением +-10 процентов. Ширина: 40 см, длина: 1,90 см. Цвет белый. На этапе поставки необходимо предоставить сертификат качества, а также профильную продукцию со всеми документами, подписанными и заверенными печатью фирмы. Гарантия 48 месяцев. В стоимость подоконника также входит монтаж, который осуществит продавец. Демонтаж старых подоконников и установку новых осуществляет поставщик.  Перед выполнением заказа провести исследования и замеры клиента: община Ани, Ширакский марз, РА. Маралик, улица Мадатян 1. |
| 3 | 44221140 | դռներ | քմ | 16.56 | ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի վարչական շենքի 1-ին հարկի ներսի համար նախատեսված մետաղապլաստե միափեղկ դռներ 8 հատ,   |  | | --- | | մետաղապլաստ |   100 տոկոս բացվող: չափսերը՝ 0,90մ\*2,30մ, ընդհանուրը՝ 16.56 քմ +-10 տոկոսի շեղմամբ, մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ, պրոֆիլի հաստությունը 70-80մմ, բռնակը 10-15 սմ երկարությամբ ալյումինե կամ չժանգոտվող պողպատից, դռան արգելափակման մեխանիզմով: Միջպրոֆիլային մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի 1,5-2.0 մմ: Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից:  Դռների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Դռները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով- Վերջնական վիճակում դռները պետք է փակվեն հերմետիկ: Հին դռների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:  Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել ուսաումնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1 հասցեում: | двери | 8 металлопластиковых одинарных дверей для интерьера 1-го этажа административного здания Анийского муниципалитета Ширакской области РА,   |  | | --- | | металлопластик |   100-процентное попадание. размеры: 0,90м\*2,30м, общая площадь: 16,56 кв.м. с отклонением +-10 процентов, металлопластик, цвет белый, толщина профиля 70-80мм, ручка длиной 10-15 см, алюминий или нержавеющая сталь, с запирающим механизмом. Толщина межпрофильного металлического листа должна составлять 1,5-2,0 мм. На этапе поставки необходимо предоставить сертификат качества, а также профильную продукцию со всеми документами, подписанными и заверенными печатью фирмы.  Гарантия на дверь 48 месяцев. В местах крепления петель внутрь необходимо разместить дополнительные металлические детали, чтобы петли идеально прикрепились. Двери должны быть установлены прямо и прикреплены к стенам с помощью анкеров соответствующего размера. На заключительном этапе монтажных работ открытые площадки следует полностью закрыть строительной пеной – В конечном состоянии двери должны быть герметично закрыты. Демонтаж старых дверей и установку новых осуществляет поставщик.  Перед выполнением заказа провести исследования и замеры клиента: община Ани, Ширакский марз, РА. Маралик, улица Мадатян 1. |
| 4 | 44221140 | դռներ | քմ | 17.4 | ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի վարչական շենքի մուտքի համար նախատեսված ապակե դռներ 3 հատ,  Հետևյալ տեսքով   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Անշարժ հատված, ապակի | 100 տոկոս, Բացվող հատված, ապակի | 100 տոկոս, Բացվող հատված, ապակի | Անշարժ հատված, ապակի |   չափսերը՝   1. 2,00մ\*2,90մ- 3 հատ   ընդհանուրը՝ 17.4 քմ +-10 տոկոսի շեղմամբ, երկկողմանի բացվող: Ստանդարտ ուղղանկյուն: դռների եզրերի պրոֆիլը ալյումին, գունը՝ մետալիկ, հաստությունը ոչ պակաս 1սմ: Ապակիները 1-1,5 սմ հաստությամբ,թափանցիկ, առանց գունայնության, հղկված, հրակայուն, ջերմամեկուսիչ /լոյե կոչվող տեսակի կամ համարժեքը/:: Դռների բռնակները կլորավուն, նույնպես ալյումին, գունը՝ մետալիկ, որոնց երկարությունը ոչ պակաս 80 սմ, բարձրությունը դռնից՝ 5-10 սմ, տրամագիծը՝ 3-5սմ:  **Ներկառուցված փական։**  Փականը տեղադրվում է դռան ներքևի հատվածում, բանալիների քանակը առնվազն 3 հատ։  Դռան փականները, ծխնիները և այլ դետալները բարձր որակի:  Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից:  Դռների երաշխիքը 60 ամիս ժամկետ տևողությամբ:  Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել ուսաումնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1 հասցեում:  Դռան տեսքը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | двери | 3 стеклянные двери для входа в административное здание Анийской общины, Ширакский марз, РА,  В следующей форме   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Фиксированная секция, стекло | 100 процентов, Открывающаяся секция, стекло | 100 процентов, Открывающаяся секция, стекло | Фиксированная секция, стекло կի |   размеры:  2,00м\*2,90м - 3 шт.  Общая: 17,4 кв.м с отклонением +-10 процентов, открывание на обе стороны. Стандартный прямоугольник. профиль кромки двери алюминий, цвет металлик, толщина не менее 1 см. Стекла толщиной 1-1,5 см, прозрачные, бесцветные, полированные, огнестойкие, теплоизоляционные (из лойя или его эквивалента). Дверные ручки круглые, тоже алюминиевые, цвета металлик, длина которых не менее 80 см, высота от двери 5-10 см, диаметр 3-5 см.  Встроенный клапан. Замок устанавливается в нижней части двери, количество ключей не менее 3.  Дверные замки, петли и другие детали высокого качества.  На этапе поставки необходимо предоставить сертификат качества, а также профильную продукцию со всеми документами, подписанными и заверенными печатью фирмы.  Гарантия на дверь 60 месяцев.  Перед выполнением заказа провести исследования и замеры клиента: община Ани, Ширакский марз, РА. Маралик, улица Мадатян 1.  Предварительно согласуйте внешний вид двери с заказчиком. |

* **Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված։**
* **Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը:**

*\*\*<<Գնումների մասին»ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:*

*\*\*В соответствии со статьей 13 части 5 Закона Республики Казахстан о закупках, если в характеристиках любого предмета закупки содержится претензия или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретные источник или производитель, в этом случае участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно предоставив характеристики данного предмета закупки, которые должны быть представлены вместе с заявкой.*