**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ -**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| հասցեն | Ժամկետը\*\* |
| 1 |  | **BNC 12G-SDI UHD 4K մալուխ** | **BNC 12G-SDI UHD 4K մալուխ**  Միակապուղիանոց BNC 12G-SDI UHD 4K մալուխ՝ նվազագույնը 7,6 մ երկարությամբ նախատեսված 12G-SDI խցիկների ու սարքավորումների միացման և UHD 4K ազդանշանի հաղորդման համար: Մալուխն հագեցված 75 Օհմանոց նիկելային կորպուսով ոսկեզօծ կոնտակտներով հարակցիչներով՝ և պոլիէթիլենային փրփեցված մեկուսիչով՝ օպտիմալ մարման ստացման նպատակով: Այս մալուխը համապատասխանում է SMPTE ST 259/292/424/425, SMPTE ST-2082-1 ​​ստանդարտներին:  **Կարևոր առանձնահատկություններ**  Կոաքսյալ մալուխ 12G-SDI/UHD 4K  BNC հարակցիչներ 12G, 75 Օհմ, նիկելապատ, ոսկեզօծ կոնտակտներ  16 AWG ամուր շիկափափկացրած պղնձյա կենտրոնական հաղորդիչով  **Բնութագրեր**  Հարակցիչ 1: 1x BNC  հարակցիչ 2: 1x BNC  Մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 7,6 մ  Հաղորդալարի նյութը` շիկափափկացրած պղինձ  Մեկուսացման տեսակը՝ պոլիէթիլեն  Արտաքին տրամագիծը` առնվազն 7,7 մմ  էկրանավորում՝ Նվազագույնը 91% հյուսապատվածք անագապատ շիկափափկացրած պղնձից  Տրամաչափ՝ նվազագույնը 16 AWG  **/Canare 12G-SDI UHD 4K Single-Channel BNC Cable (25') կամ Laird Digital Cinema 4794R-B-B 12G-SDI/4K-UHD Single-Channel BNC Cable (25')/** | մետր | 38 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 40 օրացուցային օր |
| 2 |  | **PCI Express ինտերֆեյսով տեսաքարտ** | ***PCI Express ինտերֆեյսով տեսաքարտ***  ***Տեսաքարտ, որը աշխատում է PCI Express ինտերֆեյսով պետք է ունենա չորս անկախ 3G-SDI ինտերֆեյս, որոնք հնարավորություն են տալիս վերամշակելու մինչև 1080p/60 ֆորմատի SD և HD տեսաազդնաշանները:***  ***Տեխնիկական բնութագծերը***  Մուտքեր/ելքեր: 4 երկուղղված SD/HD/3G SDI (SMPTE 259M/292M/296M/372M/425M ITU -R BT.601/BT.656)  PCI-E Ինտերֆեյս  Ամեն մուտքը 1080p 4:4:4 ,Single-Link 3G-SDI , 8/10/12-  Բիթային մշակում  Մուտքային ձայնի ձևաչափը - Analog: 48 kHz / 24-Bit, և  Embedded Audio SDI: 16-Channel  Մուտքային տեսաազդանշանի ձևաչափերը՝  1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps  1080PsF: 23.98/24/25/29.97/30 fps  1080i: 50/59.94/60 fps  720p: 50/59.94/60 fps  PAL: 50 fps  NTSC: 60 fps  Mac OS X, Windows, and Linux Compatible  ***(Blackmagic Design DeckLink Duo 2 կամ*** ***AJA Corvid 44 BNC-R0 4 Channel 3G-SDI 4K Standard PCIe Bracket - Full Size BNC )*** | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 40 օրացուցային օր |
| 3 |  | **HDMI մալուխ Ethernet-ով (սև, առնվազն 3մ)** | **Բարձր արագության HDMI մալուխ Ethernet-ով (սև, առնվազն 3մ)**  Սա բարձրարտադրողական HDTV մալուխ է, DVD/Bluray խաղարկիչների ինչպես նաև մալուխային ու արբանյակային կցուրդների համար: Այս մալուխը ապահովում է գերբարձր արագություններ, հետադարձ ձայնային կապուղի, 3D կոնտենտ և DCI 4K լուծաչափ: HDMI Ethernet կապուղին միավորում է վիդեո, աուդիո և տվյալների հոսքերը մեկ HDMI մալուխում:  24K ոսկեզօծ հարակցիչներ՝ ավելի մաքուր հաղորդման և կոռոզիայի նկատմամբ դիմակայունության համար։  Ապահովում է ձայնի հետադարձ կապուղին՝ միտված համատեղելի սարքերի միջև աուդիոյի փոխանակմանը:  Ապահովում է 3D և 4K լուծաչափ համատեղելի սարքերում:  **Բնութագրեր**  Մալուխի երկարությունը՝ 3,0 մ-ից ոչ պակաս  Հարակցիչներ՝ HDMI (Type-A) - HDMI (Type-A)  Ապահովվող լուծաչափեր՝ առնվազն Full HD 1080p/4K  Ապահովվող հաղորդման արագություն՝ մինչև առնվազն 10,2 Գբիթ/վրկ  Ապահովվող ձայն՝ 7.1 կապուղիանոց թվային ծավալային ձայն  **/Pearstone High-Speed HDMI Cable with Ethernet (Black, 10') կամ Belkin 10' Gold Plated High Speed HDMI Connector Cable Type A Genuine # AV 10065/** | մետր | 3 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 40 օրացուցային օր |
| 4 |  | **HDMI մալուխ Ethernet-ով (սև, առնվազն 10.6մ)** | **Բարձր արագության HDMI մալուխ Ethernet-ով (սև, առնվազն 10.6մ)**  Սա բարձրարտադրողական HDTV մալուխ է, DVD/Bluray խաղարկիչների ինչպես նաև մալուխային ու արբանյակային կցուրդների համար: Այս մալուխը ապահովում է գերբարձր արագություններ, հետադարձ ձայնային կապուղի, 3D կոնտենտ և DCI 4K լուծաչափ: HDMI Ethernet կապուղին միավորում է վիդեո, աուդիո և տվյալների հոսքերը մեկ HDMI մալուխում:  24K ոսկեզօծ հարակցիչներ՝ ավելի մաքուր հաղորդման և կոռոզիայի նկատմամբ դիմակայունության համար։  Ապահովում է ձայնի հետադարձ կապուղին՝ միտված համատեղելի սարքերի միջև աուդիոյի փոխանակմանը:  Ապահովում է 3D և 4K լուծաչափ համատեղելի սարքերում:  **Բնութագրեր**  Մալուխի երկարությունը՝ 10,6 մ-ից ոչ պակաս  Տրամաչափ` առնվազն 26 AWG  Հարակցիչներ՝ HDMI (Type-A) - HDMI (Type-A)  Ապահովվող լուծաչափեր՝ առնվազն Full HD 1080p/4K  Ապահովվող հաղորդման արագություն՝ մինչև առնվազն 10,2 Գբիթ/վրկ  Ապահովվող ձայն՝ 7.1 կապուղիանոց թվային ծավալային ձայն  **/NTW High-Speed HDMI Cable with Ethernet (35') կամ Kramer C-MHM/MHM-35 Flexible High-Speed HDMI Cable with Ethernet (Gray, 35')/** | մետր | 43 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 40 օրացուցային օր |
| 5 |  | **2 ՏԲ ծավալով դյուրակիր SSD** | **2 ՏԲ ծավալով դյուրակիր SSD**  **Հիմնական բնութագրեր**  Միացում՝ USB-C 3.1/3.2 Gen 2  Նվազագույնը 2 ՏԲ ծավալով PCIe SSD  Ընթերցման արագություն, ոչ պակաս՝ 1050 ՄԲ/վ  Հարվածադիմացկունություն  **Բնութագրեր**  Ֆլեշ հիշողության տեսակը՝ 3D NAND  **Ընթերցման արագություն՝** առնվազն 1050 ՄԲ/վ  **Գրանցման արագություն՝** առնվազն 1000 ՄԲ/վ  **Հուսալիություն/Տվյալների ամբողջականություն**  Կոդավորումը՝ 256 բիթ AES (ապարատային)  **Էլեկտրամատակարարում**  USB - ից սնուցվող  **/Samsung 2TB T7 Portable SSD (Titan Gray) կամ Transcend 2TB ESD360C USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD (Gray)/** | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 40 օրացուցային օր |
| 6 |  | **Միկրոֆոնի լրակազմ** | **Միկրոֆոնի լրակազմ փոդքաստների համար՝ հեռարձակման կալունակով և ականջակալներով**։  Այս փոդքասթինգի համար նախատեսված միկրոֆոնի լրակազմը հեռարձակման կալունակով ականջակալներով հանդերձ, միտված մենակատարման փոդքասթինգի պայմաններում ձայնի գերազանց որակի և ավանդական աշխատանքային գործընթացի ապահովմանը, ներառում է հիպերկարդիոիդային դինամիկական միկրոֆոն, ականջակալներ և կալունակ, ներկառուցված մալուխ XLR հարակցիչներով  **Կարևոր բնութագրեր**  **Ձևի գործոն**  **Միկրոֆոն**  Ամրակում Stand/boom-ի վրա  Տեսակը՝ դինամիկական  Ուղղվածության դիագրամ՝ հիպերկարդիոիդային  Հաճախականային տիրույթ՝ առնվազն 80 Հց-ից մինչև 16 կՀց  Զգայունություն՝ ոչ պակաս, քան - 53 դԲՎ/Պա 1 կՀց հաճախականության դեպքում  Գույն՝ սև  Հավաքակցման պարուրակի չափս՝ 5/8" - 27" բնիկ (3/8" - 16" բնիկ՝ կցվող ադապտերով)  **Երկհատվածամասային հեռարձակման կալունակ ներքին զսպանակներով և ներկառուցված XLR մալուխով**  **Բնութագրեր**  **Միկրոֆոնի հավաքակցում**  Միկրոֆոնի ամրակման պարուրակի չափս` 5/8"-27 արտաքին պարուրակ  Միկրոֆոնի մալուխային հարակցիչ՝ XLR 3-pin բնիկային հարակցիչ  Ընդհանուր ընգրկույթ՝ 101,6 սմ-ից ոչ պակաս  Գույն՝ սև  **Մալուխը ներառված է լրակազմում՝** ինտեգրված  Մալուխի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 457,2 սմ  Աուդիո սարքերի հարակցիչ՝ XLR 3-pin շտեկեր  **Մոնիտորային ականջակալներ փակ տեսակի (սև)**  **Բնութագրեր**  Ականջակալների դիզայնը՝ մակադիր, փակ  Գույն՝ սև  Հաճախականային բնութագիր՝ ոչ պակաս, քան 15 Հց-ից մինչև 22 կՀց  Աուդիո հարակցիչ՝ 1x 3,5 մմ TRS ուղիղ  Լրակազմում ներառված ադապտեր՝ 1/4" TRS  Դրայվերի տեսակ՝ դինամիկական  Մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 3 մ  Մալուխի գույնը՝ սև  **/AT2040 Podcast Microphone Kit with Broadcast Arm and Headphones կամ Logitech Blue Sona 1-Person Active-Dynamic XLR Broadcast Microphone Kit with Cabled Broadcast Arm and Headphones LOBSDXBMGH1P/** | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 40 օրացուցային օր |
| 7 |  | **Միկրոֆոնային մալուխ** | **Միկրոֆոնային մալուխ**  Բարձրորակ միկրոֆոնային մալուխը հատուկ ստեղծված է ստուդիայում և բեմում օգտագործման համար: Վերջինիս յուրահատկությունը՝ անբարենպաստ արտաքին ազդեցությունների և խանգարումների կանխման նպատակով՝ բարձր մաքրության պղնձից (OFC), պատրաստված ջիղն է, ամուր PVC պատյանով:  Մալուխը հեշտությամբ փաթաթվում է, ապահովվելով կոկիկ հարդարում, առանց խճճվելու, և առանց խնդիրներ առաջացնելու դիմակայում կենդանի կատարումների ժամանակ ծանրաբեռնվածությանը:  **Տեխնիկական բնութագրեր:**   * Հաղորդալարի մակերեսը' առնվազն 0.22 մմ2 * AWG 24 * Հաղորդալարի կառուցվածքը՝ առնվազն 28 x 0.10 մմ * Նյութը՝ մաքուր պղինձ * Էկրանավորումը՝ էկրան պղնձյա մետաղալարերով պարուրաձև փաթույթով * Հաղորդալարի դիմադրություն՝ ոչ ավել, քան 85 Օհմ / կմ * Գծային ունակությունը (հաղորդալար/ հաղորդալար)՝ ոչ ավել, քան 55 պՖ / մ * Ունակություն (մետաղալար./ էկրան)՝ ոչ ավել, քան 110 պՖ / մ * Փորձարկման լարում՝ առնվազն 750 Վ արդյունավետ. * Տեսակը՝ Միկրոֆոնային * Տրամագիծը' առնվազն 6.4 ± 0.2 մմ: * Ներքին հաղորդալարերի քանակը' 2: * Արտաքին մեկուսացում՝ PVC փայլատ.   **/ Canare L-2E5AT Two-Conductor Shielded audio Cables կամ CORDIAL CMK 222 BK/** | մետր | 300 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 40 օրացուցային օր |
| 8 |  | **Male 3-pin XLR Հարակցիչ** | **Male 3-pin XLR Հարակցիչ**  ***Եռակոնտակտ «male» մալուխային հարակցիչ, XX սերիայի, նիկելապատ մետաղական իրանով, արծաթազօծ հպակներներով, հավաքակցումը զոդման միջոցով:***  **Տեխնիկական բնութագծեր**   * Տիպը: XLR male * Ունակությունը հարևան հպակների միջև: 4պՖ * Հպակային դիմադրությունը: : ≤ 3 ՄՕհմ * Էլեկտրական ամրակայունությունը: 1,5 կՎ հաստատուն հոսանքի * Մեկուսացման դիմադրությունը: >10 ԳՕհմ /սկզբնականը/ * Նոմինալ հոսանքը հպակի վրա: 16 Ա * Նոմինալ լարումը: < 50 Վ * Համատեղելի մալուխի տրամագիծը: 3,5–8 մմ * Հաղորդալարի հատույթը: 2,5 մմ2 / 14 AWG * Հպակների ծածկույթը: արծաթ, 2մկմ * Հպակների նյութը: արույր * Փականակը: ցինկի համաձուլվածք * Իրանը: ցինկի համաձուլվածք * Իրանի ծածկույթը: նիկել   **/ Neutrik NC3MXX Male 3-Pin XLR Connector կամ Canon EWI XLR Male 3-Pin XLR Connector/** | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 40 օրացուցային օր |
| 9 |  | **Վերալիցքավորվող Ni-MH կուտակիչներ** | **Վերալիցքավորվող Ni-MH կուտակիչներ՝ *նվազագույն պարամետրերն են՝***  Ni-MH AA կուտակիչների լրակազմը պետք է մատակարարվի իրենց լիցքավորման սարքով: Կուտակիչները հիշողության էֆեկտից զուրկ են և կարող են լիցքավորվել մինչև 500 անգամ՝ անկախ այն բանից՝ դրանք լիցքաթափված են ամբողջությամբ, թե մասնակի։  Արագ լիցքավորման սարքը պետք է ունենա դուրս ելնող Type A հարակցիչ, երեք LED ցուցիչներով Ni-MH կուտակիչներ AA կամ AAA տիպի: Եթե արագ լիցքավորման սարքում տեղադրված են համատեղելի մարտկոցներ, Կարմիր, Նարնջագույն և կանաչ գույնի ցուցիչներն պետք է ակտիվանան, երբ մարտկոցների մակարդակը համապատասխանաբար 0-ից 20%, 20-ից 80% և ավելի քան 80% է:  Արագ լիցքավորման սարքը պետք է թույլ տա լիցքավորել չորս համատեղելի AA մարտկոցներ չորս ժամում, երկու համատեղելի AA մարտկոցներ երկու ժամում, չորս համատեղելի AAA մարտկոցներ երեք ժամում և երկու համատեղելի AAA մարտկոցներ իննսուն րոպեում:   * Կուտակիչի տիպ: АА * Մեկ փաթեթեում առնվազն 16 հատ * Կուտակիչի տեսակ: NiMH * Լարում: 1,2 Վ * Ունակություն: 2550 մԱ * Լիցքավորում ՝ 500 պարբերություն * Լիցքի ահպանումը մինչև -4°F ջերմաստիճանում   **/** **Panasonic eneloop Pro Rechargeable AA Ni-MH Batteries with LED Quick Charger (2550mAh, 4-Pack) կամ համարժեք վերոնշյալ պարամետրերով** | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1 , ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 60 օրացուցային օր |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА -**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением  лота | промежуточный код, предусмотренный планом  закупок по классификации  ЕЗК (CPV) | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления | |
| адрес | срок[[1]](#footnote-1)\*\* |
| 1 |  | **BNC 12G-SDI UHD 4K кабель** | **BNC 12G-SDI UHD 4K кабель**  Одноканальный кабель BNC 12G-SDI UHD 4K длиной не менее 7,6 м предназначен для подключения камер и оборудования 12G-SDI и передачи сигнала UHD 4K. Кабель оснащен 75-омными разъемами из никелевого корпуса с позолоченными контактами и изоляцией из вспененного полиэтилена для оптимального затухания. Этот кабель, соответствующий стандартам SMPTE ST 259/292/424/425, SMPTE ST-2082-1.  **Ключевые особенности**  Коаксиальный кабель 12G-SDI/UHD 4K  Разъемы BNC 12G, 75 Ом, никелированный корпус, с позолоченными контактами  Центральный проводник из твердой отожженной меди 16 AWG  **Характеристики**  Разъем 1: 1x BNC  Разъем 2: 1x BNC  Длина кабеля: не менее 7,6 м  Материал проводника: Отожженная медь  Тип изоляции: полиэтилен  Наружный диаметр: не менее 7,7 мм  Экранирование : не менее 91% оплетка из луженой и отожженной меди (TAC)  Калибр провода: не менее 16 AWG  **/Canare 12G-SDI UHD 4K Single-Channel BNC Cable (25') или Laird Digital Cinema 4794R-B-B 12G-SDI/4K-UHD Single-Channel BNC Cable (25')/** | метр | 38 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | По истечении до 40 календарных дней со дня заключения договора |
| 2 |  | **PCI Express карта** | **PCI Express карта**  Видеокарта, работающая с интерфейсом PCI Express, должна иметь четыре независимых интерфейса 3G-SDI, которые позволят обработать SD и HD видеоигналы до формата 1080p/60.  **Технические характеристики**·  **Входы/Выходы:**   * 4 двунаправленные SD/HD/3GSDI (SMPTE 259M/292M/296M/372M/425M ITU –R BT.601/BT.656) * Интерфейс - PCI-E * На каждом входе 1080p 4:4:4, Single - Link 3G-SDI, 8/10/12 – битная обработка * Формат входного звукового сигнала - Analog: 48 kHz / 24-Bit, и Embedded Audio SDI: 16-Channel * Форматы входных видео сигналов:   1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps  1080PsF: 23.98/24/25/29.97/30fps  1080i: 50/59.94/60 fps  720p: 50/59.94/60 fps  PAL: 50 fps  NTSC: 60 fps   * Совместим с Mac OSX, Windows, and Linux Compatible   /**Blackmagic Design DeckLink Duo 2** или ***AJA Corvid 44 BNC-R0 4 Channel 3G-SDI 4K Standard PCIe Bracket - Full Size BNC*** / | шт. | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | По истечении до 40 календарных дней со дня заключения договора |
| 3 |  | **HDMI кабель с Ethernet (черный, не менее 3,0 м)** | **Высокоскоростной HDMI кабель с Ethernet (черный, не менее 3,0 м)**  Это высокопроизводительный кабель для HDTV, проигрывателей DVD/Bluray, а также кабельных и спутниковых приставок. Этот кабель поддерживает сверхвысокие скорости, обратный аудиоканал, 3D контент и разрешение DCI 4K. Канал HDMI Ethernet объединяет потоки видео, аудио и данных в один кабель HDMI.  24-каратные позолоченные разъемы для более чистой передачи и устойчивости к коррозии  Поддерживает обратный канал аудио для обмена аудиосигналом между совместимыми устройствами.  Поддерживает разрешение 3D и 4K на совместимых устройствах.  **Характеристики**  Длина кабеля: не менее 3,0 м  Разъемы: HDMI (тип-A) — HDMI (тип-A)  Поддерживаемые разрешения: не менее Full HD 1080p/4K  Поддерживаемая скорость передачи: до не менее 10,2 Гбит/с  Поддерживаемый звук: 7.1-канальный цифровой объемный звук  **/Pearstone High-Speed HDMI Cable with Ethernet (Black, 10') или Belkin 10' Gold Plated High Speed HDMI Connector Cable Type A Genuine # AV 10065/** | метр | 3 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | По истечении 40 календарных дней со дня заключения договора, но не позднее чем 80 дней |
| 4 |  | **HDMI кабель с Ethernet (черный, не менее 10,6 м)** | **Высокоскоростной HDMI кабель с Ethernet (черный, не менее 10,6 м)**  Это высокопроизводительный кабель для HDTV, проигрывателей DVD/Bluray, а также кабельных и спутниковых приставок. Этот кабель поддерживает сверхвысокие скорости, обратный аудиоканал, 3D контент и разрешение DCI 4K. Канал HDMI Ethernet объединяет потоки видео, аудио и данных в один кабель HDMI.  24-каратные позолоченные разъемы для более чистой передачи и устойчивости к коррозии  Поддерживает обратный канал аудио для обмена аудиосигналом между совместимыми устройствами.  Поддерживает разрешение 3D и 4K на совместимых устройствах.  **Характеристики**  Длина кабеля: не менее 10,6 м  Калибр провода: не менее 26 AWG  Разъемы: HDMI (тип-A) — HDMI (тип-A)  Поддерживаемые разрешения: не менее Full HD 1080p/4K  Поддерживаемая скорость передачи: до не менее 10,2 Гбит/с  Поддерживаемый звук: 7.1-канальный цифровой объемный звук  **/NTW High-Speed HDMI Cable with Ethernet (35') или Kramer C-MHM/MHM-35 Flexible High-Speed HDMI Cable with Ethernet (Gray, 35')/** | метр | 43 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | По истечении до 40 календарных дней со дня заключения договора |
| 5 |  | **Портативный твердотельный накопитель емкостью 2 ТБ** | **Портативный твердотельный накопитель емкостью 2 ТБ**  **Ключевые характеристики**  Подключение: USB-C 3.1/3.2 Gen 2  Твердотельный накопитель PCIe емкостью не менее 2 ТБ  Скорость чтения: не менее 1050 МБ/с  Ударопрочность  **Характеристики**  Тип флэш-памяти: 3D NAND  **Скорость чтения**: не менее 1050 МБ/с  **Скорость записи**: не менее 1000 МБ/с  **Надежность/Целостность данных**  Шифрование: 256-битный AES (аппаратный)  **Источник питания**  Питание по USB  **/Samsung 2TB T7 Portable SSD (Titan Gray) или Transcend 2TB ESD360C USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD (Gray)/** | шт. | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | По истечении до 40 календарных дней со дня заключения договора |
| 6 |  | **Комплект микрофона** | **Комплект микрофона для подкастов с вещательным кронштейном и наушниками**  Этот комплект микрофона для подкастов с кронштейном для вещания и наушниками, предназначенный для сольного подкастинга с отличным качеством звука и традиционным рабочим процессом, включает в себя гиперкардиоидный динамический микрофон, наушники и кронштейн со встроенным кабелем с XLR разъёмами.  **Ключевые характеристики**  **Форм фактор**  **Микрофон**  Крепление на подставку/стрелу  Тип: Динамический  Диаграмма направленности: Гиперкардиоидный  Диапазон частот: не менее от 80 Гц до 16 кГц  Чувствительность: не менее - 53 дБВ/Па при 1 кГц  Цвет: Черный  Размер монтажной резьбы: гнездо 5/8–27 дюймов (гнездо 3/8–16 дюймов с прилагаемым адаптером)  **Двухсекционный трансляционный кронштейн с внутренними пружинами и встроенным кабелем XLR.**  **Характеристики**  **Монтаж микрофона**  Размер резьбы для крепления микрофона: 5/8"-27, наружная резьба  Кабельный разъем для микрофона: XLR 3-контактный гнездовой разъем  Общий охват: не менее 101,6 см  Цвет: Черный  **Включенный в комплект кабель:** Интегрированный  Длина кабеля: не менее 457,2 см  Аудио разъем для устройства: XLR 3-контактный штекер  **Мониторные наушники закрытого типа (Черные)**  **Характеристики**  Дизайн наушников: накладные закрытые  Цвет: Черный  Частотная характеристика: не менее от 15 Гц до 22 кГц  Аудио разъем: 1x 3,5 мм TRS, прямой разъем  Включенный в комплект адаптер: 1/4" TRS  Тип драйвера: Динамический  Длина кабеля: не менее 3 м  Цвет кабеля: Черный  **/AT2040 Podcast Microphone Kit with Broadcast Arm and Headphones или Logitech Blue Sona 1-Person Active-Dynamic XLR Broadcast Microphone Kit with Cabled Broadcast Arm and Headphones LOBSDXBMGH1P/** | шт. | 3 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | По истечении до 40 календарных дней со дня заключения договора |
| 7 |  | ***Микрофонный кабель*** | ***Микрофонный кабель***  ***Высококачественный микрофонный кабель специально разработан для использования в студии и на сцене. Его особенность это жила из высокочистой меди (OFC) и прочной оболочкой из ПВХ, предотвращающей неблагоприятные внешние воздействия и помехи.***  ***Кабель легко сматывается, обеспечивает аккуратную укладку, не запутываясь, и без проблем выдерживает нагрузку во время живых выступлений.***  **Технические характеристики:**   * Площадь проводника: не менее 0.22 мм². * AWG 24 * Структура проводника: не менее 28 х 0.10 мм. * Материал: чистая медь * Экранирование: экран из медной проволоки со спиральной обмоткой * Сопротивление проводника: 85 Ом/ км * Емкость (провод./провод.): не более 55 пФ / м * Емкость (провод./экран): не более 110 пФ / м * Тестовое напряжение: не менее 750 В эфект. * Категория: Микрофоный * Диаметр: не менее 6.4 ± 0.2 мм. * Число внутренних проводников: 2. * Наружняя изоляция: ПВХ матовая.   ***/*** ***Canare L-2E5AT Two-Conductor Shielded audio Cables или CORDIAL CMK 222 BK/*** | метр | 300 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | По истечении до 40 календарных дней со дня заключения договора |
| 8 |  | **Разъем Male 3-pin XLR** | **Разъем Male 3-pin XLR**  ***Это 3-контактный кабельный разъем XLR "папа", XX серии, с никелевым корпусом и посеребренными контактами, монтаж пайкой***  ***Технические характеристики***   * Тип: XLR male * Ёмкость между соседними контактами; 4 пФ * Контактное сопротивление: ≤ 3 МОм * Электрическая прочность: 1,5 кВ постоянного тока * Сопротивление изоляции: >10 ГОм (начальное) * Номинальный ток на контакт: 16 А * Номинальное напряжение: < 50 В * Диаметр совместимого кабеля: 3,5 - 8 мм * Сечение провода: 2,5 мм2 / 14 AWG * Покрытие контактов: серебро, 2 мкм * Материал контактов: латунь * Защелка: сплав цинка * Материал корпуса: сплав цинка * Покрытие корпуса: никель   ***/ Neutrik NC3MXX Male 3-Pin XLR Connector или***  ***Canon EWI XLR Male 3-Pin XLR Connector /*** | шт. | 10 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | По истечении до 40 календарных дней со дня заключения договора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 31442100/ | **Перезаряжаемые Ni-MH аккумуляторы с зарядным устройством быстрой зарядки** | **Перезаряжаемые Ni-MH аккумуляторы с зарядным устройством быстрой зарядки**  **В комплект поставки Ni-MH аккумуляторов AA входит и их зарядное устройство. Аккумуляторы не подвержены эффекту памяти, их можно заряжать до 500 раз, независимо от того, полностью или частично они разряжены.**  **Быстрое зарядное устройство имеет выдвижной разъем Type A, вмещает Ni-MH аккумуляторы типа АА или ААА и оснащено тремя светодиодными индикаторами. Если в устройство для быстрой зарядки установлены совместимые батареи, индикаторы красного, оранжевого и зеленого цвета активируются, когда уровень заряда батарей составляет от 0 до 20 %, от 20 до 80 % и более 80 % соответственно.**  **Быстрое зарядное устройство позволяет зарядить четыре совместимые батареи типа АА за четыре часа, две совместимые батареи типа АА за два часа, четыре совместимые батареи типа ААА за три часа и две совместимые батареи типа ААА за девяносто минут.**  **• Тип аккумуляторы: АА**  **• В пакете 4 штук**  **• Тип аккумулятора: NiMH**  **• Напряжение: 1,2 В**  **• Емкость: 2550 мАч**  **• Зарядка: 500 циклов**  **• Должен держать заряд при температуре -4°F**  **/ Panasonic eneloop Pro Rechargeable AA Ni-MH Batteries with LED Quick Charger (2550mAh, 4-Pack) или эквивалент/** | шт. | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | По истечении до 60 календарных дней со дня заключения договора |

1. [↑](#footnote-ref-1)