ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6

Հավելված 2

ՀՀ կրթության, գիտության,

մշակույթի և սպորտի նախարարի

2024 թվականի 02 օգոստոսի N 47 – Լ հրամանի

**ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳՈՒՅՔԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՑԱՆԿ**

ԳՈՒՅՔ / մսուրային և նախադպրոցական խմբերի /

(Նորմատիվները` անկախ հաստատությունների կազմակերպական-իրավական ձևից, 8-ից մինչև 12 ժամյա աշխատանքային ռեժիմի տևողության դեպքում)` համաձայն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 11.10.2021թ. N 76-Ն հրամանի

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Խմբերը | Տարիքը | Տեղերի քանակը խմբերում |
| **Ι. Մսուրային** |  |  |
| Վաղ տարիքի առաջին խումբ | 2 ամսականից մինչև 1 տարեկան | 15 |
| Վաղ տարիքի երկրորդ խումբ | 1 տարեկանից մինչև 2 տարեկան | 20 |
| Կրտսեր տարիքի առաջին խումբ | 2 տարեկանից մինչև 3 տարեկան | 20 |
| **Ι Ι. Նախադպրոցական** |  |  |
| Կրտսեր երկրորդ խումբ | 3 տարեկանից մինչև 4 տարեկան | 25 |
| Միջին խումբ | 4 տարեկանից մինչև 5 տարեկան | 25 |
| Ավագ խումբ | 5 տարեկանից մինչև 6 տարեկան | 25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Չափաբաժնի համարը** | **Անվանացանկը** | **Տեխնիկական բնութագիր** | |
| **1.** | **Զուգարանի թղթի ամրակ/ԲՌՆԱԿ** | Պատից ամրացվող, պատրաստված է թաքնված ամրակներով, չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկից, խրոմապատված է, որը դիմացկուն է և հեշտ մաքրվող: Չափսերը և ձևը՝ ըստ նկարի: |  |
| **2.** | **Հացի պահման պահարան** | Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /էկոլոգիապես մաքուր/:  Չափերը` 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա:  Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:  Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։  Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից:  Ունի 2 լամինատե պրոֆիլապատ փակվող դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 2-ական ծխնիով։  Բոլոր դռները պետք է ունենան փորովի օվալաձև բռնակներ, դռների վերևում և ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով օդանցքեր /ուղահայաց/` պատված պլաստմասե օղակներով /բռնակի նման, ընդհանուր 8 հատ/:  1 շարահարթակը լինի մեջտեղում, փայտից (ոչ շինարարական), փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ մշակված։  Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:  Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ шкант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-полуматовыи/։ Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով։  Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ։  Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: |  |
| **3.** | **Էլեկտրական սալօջախ**  **եռաֆազ** | ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:  Չափսերը՝ 1475x850x860 մմ (ԵxԼxԲ)(±10%):  Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ(ԵxԼ) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա:  Այրիչնեը պատրաստված են չհղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն:  Այրիների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480˚C:  Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ:  Կառավարման վահանակի վրա տեղադված են 4 դիրքով անջատիչներ –6 հատ;  Լարումը 380 Վ։  Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը` 18 կՎտ:  Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են։ Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են։  Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա։  Ոտքերի տակդիրները պետք ՝ սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով:  Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ։  Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից։  Էլեկտրաէներգիայի կարգավորումառնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով:  Սալօջախը ունի՝  - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար  - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ:  - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ:  - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ` ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար:  - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար:  - եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ:  - ջրամեկուսիչ և պաշտպանականկոնտրոլ:  - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝պատրաստված է մալապատ չուգունից:  - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն: |  |
| **4.** | **Մսաղաց էլեկտրական** | ԳՕՍՏ 17151-81 –ի չափորոշիչներին համապատասխան:  Չափսերը՝ 515 х 232 х 565 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):  Էլեկտրականհզորությունը 1,5 կՎտ։  Արտադրողականությունը (կգ/ժ) առնվազն 250 կգ/ժ  Լարումը 220Վ:  Արագություններիտեսակներիքանակըերկու:  Հզորևհուսալիշարժիչհովացմանռեժիմով:  Հետպտտմանռեժիմով:  Կտրիըչժանգոտվողպողպատից 2 հատ  Չժանգոտվողպողպատիցափսե-2 հատ  Չժանգոտվողպողպատիցտարբերտրամաչափիցանցեր – 5 հատ  Մսաղացըամբողջությամբպատրաստվածենպատրաստվածեն 1.8 - 2.1 մմհաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայիչժանգոտվողպողպատից։  Մսիլաստիկմղիչ:  Ռետինեկարգավորվողոտքեր:  Քաշը մինչև 65 կգ:  C:\Users\Manukyan\Desktop\FullSizeRender (1).jpgC:\Users\Manukyan\Desktop\FullSizeRender (2).jpg |  |
| **5.** | **Սպասքի լվացման մեքենա** | Չափսերը( Ե х Լ х Բ): 600 x 580 x 830 մմ:Սպասքի լվացման սարք արտադրական, դիմացից բեռնման հնարավորությամբ:Նախատեսված է հանրային սննդի և առևտրի օբյեկտներում սպասք, խոհանոցային պարագաներ, բաժակներ և դանակներ լվանալու համար: Սարքը պետք է հագեցած լինի էլեկտրամեխանիկական հսկողությամբ:Իրանը պատրաստված AISI 304 չժանգոտվող պողպատից:  Արտադրողականությունը առնվազն 30 ցանց/ժամ կամ առնվազն 540 ափսե/ժամ: Լվացման ցիկլը 60/90/120/180 վրկ հնարավորությամբ:Ցանցի չափսը՝ 500/500 մմ, Լարումը 360/220 Վ, Հզորությունը 5.1 կՎտ, Տաք ջրի մացման հնարավորությամբ, պոմպը դրենաժային, Ողողման և ցայման միջոցի դիսպենսեր :Զանգվածը առնվազն 60 կգ: |  |
| **6.** | **Չժանգոտվողպողպատիցդարակ 900\*500** | Չափսերը (ԵxԼxԲ) 900 x 500 x 1600 մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող քառանկյուն պողպատից չժանգոտող պողպատից 40x40 մմ , 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը առնվազն 0.8մմ:. Դարակները ամրեցված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու։ ։Բոլոր 4 դարակնեը բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ: |  |
| **7.** | **Պահարան սպասքի համար** | ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։  Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից:  Արտաքին չափսերն են ՝ 800 x 500 x 2000 մմ ( Լ х Խ х Բ), պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 450 մմ ( Լ х Խ х Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 550 մմ ( Լ х Խ х Բ) մեկ դարակ:  Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։  Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:  Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:  Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։  Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:  Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով։  Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: |  |
| **8** | **Մատուցման և բաշխման սեղան** | Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։  Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր անվակներ՝  C:\Users\Manukyan\Desktop\6402688.jpg  Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ:  Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով:  Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով:  Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ՝ 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ: |  |
| **9.** | **ՍԵՂԱՆ՝ ԱՐԴՈՒԿԻՙ ՄԵՏԱՂՅԱ ԿԱՐԿԱՍՈՎ-Արդուկի սեղան** | Արդուկի սեղան ծալովի, 60-90 սմ բարձրության կարգավորմամբ:  Աշխատանքային մակերևույթի չափսերը՝ 120-140 х 35-50 սմ (ԵxԼ):  Պատյանը պետք է լինի փոխարինվող:  Թևքի արդուկման հարմարանք:  Արդուկի տակդիր:  Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: |  |
| **10.** | **Տպիչ սարք** | Բազմաֆունկցիոնալ լազերային սարք՝ MFP տիպի լազեր:  Սարքը ունի պատճենահանող սարք, սկաներ, տպիչ, առավելագույն չափը A4, գունավոր տպագրություն, սև և սպիտակ, լազերային տպագրության տեխնոլոգիա, առավելագույն թույլտվություն b/w տպագրության համար 3600x600 dpi , տպման արագությունը` առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4): Էջերի քանակը ամսական առնվազն 80000, առաջին սև-սպիտակ տպագրության ժամանակը առնվազը 6,3 վրկ: Ունի Ավտոմատ դուպլեքս տպագրության հնարավորություն:  Սկաների օպտիկական կետայնության խտությունը` առնվազը 1200x1200 dpi, սկանավորման արագությունը` առնվազը 29 էջ մեկ րոպեում (A4):  Ավտոմատ թղթի մատակարարումը` առնվազը 50 թերթ:  Պատճենահանման առավելագույն թույլտվությունը 600x600 dpi է: Պատճենման արագությունը` առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4), առաջին պատճենման ժամանակը առնվազը 7.2 վրկ, պատկերի մեծացման չափսը 25-400%:  Թղթի քաշը 60-175 գ/մ2:  Հիշողության չափը` առնվազը 512 ՄԲ, պրոցեսորի հաճախականությունը` առնվազը 1200 ՄՀց:  Ինտերֆեյսներ USB 2.0, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, աջակցություն PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF:  Windows, iOS, Android OS-ի համար ծրագրերի հետ աշխատելու հնարավորություն:  Էլեկտրաէներգիայի սպառում (աշխատանքի ընթացքում)` առնվազը 510 Վտ: Տեղեկատվական էկրան LCD, Չափերը (WxHxD) 420x323x390 մմ:  Քաշը՝ 12,9 կգ:  Չափսերի և քաշի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը 2%: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային:  Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: |  |