ՀՀՍՄԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/5 ծածկագրով մրցույթի հրավերում կատարվել է հետևյալ փոփոխությունը․

№ 1 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում առկա էր վրիպակ և կատարվել է շտկում (ներկայացվել էր 2 գնման առաջկայի տեխ․բնութագրեր միասին)։

№ 1 չափաբաժնի շտկված տեխբնութագիրն է՝

1 ․Էլեկտրական սալօջախ եռաֆազ

|  |  |
| --- | --- |
| Էլեկտրական սալօջախ եռաֆազ | ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:  Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):  Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxԼ) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա:  Այրիչնեը պատրաստված են չհղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն:  Այրիների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480˚C:  Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ:  Կառավարման վահանակի վրա տեղադված են 4 դիրքով անջատիչներ –6 հատ;  Լարումը 380 Վ։  Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը` 18 կՎտ:  Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են։ Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են։  Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա։  Ոտքերի տակդիրները պետք ՝ սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով:  Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ։  Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից։  Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով:  Սալօջախը ունի՝  - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար  - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ:  - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ:  - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ` ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար:  - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար:  - եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ:  - ջրամեկուսիչ և պաշտպանականկոնտրոլ:  - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝պատրաստված է մալապատ չուգունից:  - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն: |

Կատարվել է փոփոխություն և հրավերում և կից ֆայլում։