Ղեկավարի բազկաթոռ հոլովակավոր հինգ թևանի, երկաթյա խաչուկով, երեսապատված փայտով, 150 ± 5 կգ առավելագույն խորհուրդ տրվող ծանրությամբ: Արմնկակալները փայտյա, պաստառը՝ բնական կաշի: Նստատեղը և թիկնակը բարձր խտության՝ 9-10 սմ սպունգով: Նստատեղի չափսերը՝ 55x55 սմ, թիկնակի լայնությունը 55 սմ, նստատեղից թիկնակի վերին մասը՝ 70 սմ: Բազկաթոռի նստատեղը և թիկնակը 1,5 սմ հաստության մեկ ընդհանուր կտորից ֆաներայով: Ոտքերը ամուր երկաթյա, երեսպատած փայտե դետալների համադրմամբ, պտտվող անիվներով, անիվների միացման դետալները մետաղից, նստատեղը բարձրացնելու և իջեցնելու հնարավորությունով: Բազկաթոռի տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Բազկաթոռի զուտ քաշը՝ նվազագույնը 19,5 կգ է: Ապրանքի պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, իսկ դիզայնը համապատասխանի ստորև ներկայացված էսքիզին: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի։

