Երեսպատումը – Էկո կաշի, բաց մարմնագույն, անշարժ, արմնկակալները - մետաղական, երեսպատված փափուկ էկոկաշիով․ Հիմքը ոչ մոնոլիտիկ, բազկաթոռի լցոնը -սպունգ ստանդարտ խտության , առավելագույն ծանրությունը 120կգ, իսկ դիզայնը համապատասխանի ստորև ներկայացված էսքիզին Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի

