Երեսպատումը- կտոր TW/կտոր JP/ կտոր C, Գույնը – սև, արմնկակալները – պլաստիկ, Ճոճելու մեխանիզմը բազկաթոռը մի քանի դիրքերում կարգավորելու հնարավորությամբ, խաչուկը պլաստիկ սև։ Ամորտիզատոր 3դաս, անիվնեը ստանդարտ BIFMA5.1 տրամագիծը 11մմ․ Բազկաթոռի լցոնը սպունգ ստանդարտ խտության, առավելագույն ծանրությունը 120կգ իսկ դիզայնը համապատասխանի ստորև ներկայացված էսքիզին: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի

