| **Հրավերի N 3; 8 և 10 չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում կատարվել են փոփոխություններ.** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Չափաբաժնի համար** | **Cpv** | **Անվանում** | **Քանակ** | **Տեխնիկական բնութագիր**  **հրավերով** | **Տեխնիկական բնութագիր**  **Փոփոխությունից հետո** |
| 1 | 39711310/5 | էլեկտրական սալօջախ եռաֆազ | 3 հատ | ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%): Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxԼ) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչնեը պատրաստված են չհղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն: Այրիների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480˚C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադված են 4 դիրքով անջատիչներ –6 հատ; Լարումը 380 Վ։ Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը` 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են։ Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են։ Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա։ Ոտքերի տակդիրները պետք ՝ սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ։ Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից։ Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝ - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ: - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ` ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար: - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար: - եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ: - ջրամեկուսիչ և պաշտպանականկոնտրոլ: - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝պատրաստված է մալապատ չուգունից: - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն: |  |
| 2 | 39711140/4 | սննդի դուրս գրման սառնարան | 3 հատ | Սննդի դուրս գրման սառնարան-Կենցաղային սառնարանի ընդհանուր տարողությունը ոչ պակաս 420 լ: Խցիկների քանակ՝ 2 հատ: սառցարանի տարողությունը ոչ պակաս 110լ, սառնարանի տարողությունը ոչ պակաս 310լ: Սառցախցիկը վերևում է: Չափերը՝ 71 x 67 x 172 սմ: Սառեցման համակարգը՝ Նո ֆրոստ: Գազի տեսակը՝ R600a: Էներգախնայողության դաս առնվազն A++: Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց: Կոմպրեսորների քանակ 1 հատ: |  |
| 3 | 39713100/3 | սպասք լվանալու եռաֆազ մեքենա | 3 հատ | ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Սպասքի լվացման թվային սարք արտադրական առջևի բեռնման հնարավորությամբ: Նախատեսված է խոհանոցային պարագաներ՝ ափսեներ, բաժակներ, դանակներ և այլն լվանալու համար: Սարքը պետք է հագեցած լինի էլեկտրամեխանիկական հսկողությամբ։ Պատրաստված է 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից, դիմացից բացվող երկու կամ երեք դռնանի։ Արտաքին չափսերը՝ 600 x 625 x 1360 մմ( Լ х Խ х Բ): Արտադրողականությունը 20/30/45 զամբյուղ/ժամ: Լվացման 3 ցիկլ, 400-900 ափսե/ժամ: Ափսեի առավելագույն տրամագիծը -38 սմ: Զամբյուղի, ցանցի չափսը՝ 500 x 500մմ: Զամբյուղի բարձրության կարգավորմամբ: Տաք ջրի միացման հանրավորությամբ: Պոմպը դրենաժային: Պարզաջրող նյութի դոզատոր: Ողողման և ցայման միջոցի դիսպենսեր: Հզորությունը-6.75 Կվտ: Լարում-380-415V 3N 50-60Hz: | ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:  Սպասքի լվացման թվային սարք արտադրական առջևի բեռնման հնարավորությամբ:  Նախատեսված է խոհանոցային պարագաներ՝ ափսեներ, բաժակներ, դանակներ և այլն լվանալու համար:Սարքը պետք է հագեցած լինի էլեկտրամեխանիկական հսկողությամբ։  Պատրաստված է 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից, դիմացից բացվող երկու կամ երեք դռնանի։Արտաքին չափսերը՝ 600 x 625 x 1360 մմ( Լ х Խ х Բ) ±10%  Արտադրողականությունը 20/30/45 զամբյուղ/ժամ: Լվացման ոչ պակաս 3 ցիկլ, 400-900 ափսե/ժամ± 10% :Ափսեի առավելագույն տրամագիծը -38 սմ ±10% :  Զամբյուղի, ցանցի չափսը՝ 500 x 500մմ±10%:  Զամբյուղի բարձրության կարգավորմամբ:  Տաք ջրի միացման հանրավորությամբ:  Պոմպը դրենաժային: Պարզաջրող նյութի դոզատոր:Ողողման և ցայման միջոցի դիսպենսեր:Հզորությունը-6.75 Կվտ±10%:  Լարում-380-415V 3N 50-60Hz±10% |
| 4 | 39221280/4 | թասեր | 20 հատ | Թասեր 5լ. ալյումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ |  |
| 5 | 39121200/27 | մատուցման և բաշխման սեղան | 3 հատ | Մատուցման և բաշխման սեղան-Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։ Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր անվակներ՝ Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ՝ 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ: |  |
| 6 | 39111140/24 | աշխատանքային աթոռ | 5 հատ | Աշխատանքային աթոռը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ։ Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2․0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասրաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք։ Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրեը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն։ Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում)։ |  |
| 7 | 38411200/6 | բժշկական ջերմաչափ (էլեկտրոնային) | 3 հատ | Բժշկական ջերմաչափ (Էլեկտրոնային)-ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Չափման եղանակները՝ առանցքային (թևատակ), բերանի, հետանցքային: Չափման ժամանակը` մոտ 60 վայրկյան: Չափման ավարտի տեղեկատվական ձայնային ազդանշան: Վերջին չափման հիշողություն: Փոխարինվող մարտկոց: Ավտոմատ անջատում 10 րոպե հետո օգտագործելուց հետո մարտկոցի կյանքը երկարացնելու համար: Չափման թույլատրելի սխալի սահմանները՝ +/- 0,1 °С : Պահպանման պատյան: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: |  |
| 8 | 42711170/4 | լվացքի մեքենաներ | 3 հատ | Տեսակը՝ Դիմային:  Կառավարման տեսակը՝ Էլեկտրոնային:  Դասը՝ Լվացքի A, Քամելու B :  Լվացքի տարողունակությունը, քաշը (կգ)՝ 10 կգ : Առավելագույն արագություն (պտ/րոպե)՝ 1600 : Ծրագրերի քանակ՝ 10 :  Ռեժիմների քանակ 5 :  Առավելագույն աղմուկ (dB)՝ 74 :  Հզորություն՝ 2100 Վտ:  Առանձնահատկություններ՝ պաշտպանություն պատահական միացումից, միացման հետաձգում: Չափսը՝ 85 х 60 х 55 սմ (ԲxԼxԽ):  Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: | Տեսակը՝ Դիմային:  Կառավարման տեսակը՝ Էլեկտրոնային:  Դասը՝ Լվացքի A, Քամելու B :  Լվացքի տարողունակությունը, քաշը (կգ)՝ առնվազն 10 կգ :  Առավելագույն արագություն (պտ/րոպե)՝ ոչ պակաս 1600 :  Ծրագրերի քանակ՝ առնվազն 10 :  Ռեժիմների քանակ առնվազն 5 :  Առավելագույն աղմուկ ոչ ավել (dB)՝ 74 :  Հզորություն՝ 2100 Վտ±10%:  Առանձնահատկություններ՝ պաշտպանություն պատահական միացումից, միացման հետաձգում:  Չափսը՝ 85 х 60 х 55 սմ (ԲxԼxԽ)±10%  Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: |
| 9 | 30239150/4 | տպիչ սարք | 3 հատ | Բազմաֆունկցիոնալ լազերային սարք՝ MFP տիպի լազեր: Սարքը ունի պատճենահանող սարք, սկաներ, տպիչ, առավելագույն չափը A4, գունավոր տպագրություն, սև և սպիտակ, լազերային տպագրության տեխնոլոգիա, առավելագույն թույլտվություն b/w տպագրության համար 3600x600 dpi , տպման արագությունը` առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4): Էջերի քանակը ամսական առնվազն 80000, առաջին սև-սպիտակ տպագրության ժամանակը առնվազը 6,3 վրկ: Ունի Ավտոմատ դուպլեքս տպագրության հնարավորություն: Սկաների օպտիկական կետայնության խտությունը` առնվազը 1200x1200 dpi, սկանավորման արագությունը` առնվազը 29 էջ մեկ րոպեում (A4): Ավտոմատ թղթի մատակարարումը` առնվազը 50 թերթ: Պատճենահանման առավելագույն թույլտվությունը 600x600 dpi է: Պատճենման արագությունը` առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4), առաջին պատճենման ժամանակը առնվազը 7.2 վրկ, պատկերի մեծացման չափսը 25-400%: Թղթի քաշը 60-175 գ/մ2: Հիշողության չափը` առնվազը 512 ՄԲ, պրոցեսորի հաճախականությունը` առնվազը 1200 ՄՀց: Ինտերֆեյսներ USB 2.0, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, աջակցություն PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF: Windows, iOS, Android OS-ի համար ծրագրերի հետ աշխատելու հնարավորություն: Էլեկտրաէներգիայի սպառում (աշխատանքի ընթացքում)` առնվազը 510 Վտ: Տեղեկատվական էկրան LCD, Չափերը (WxHxD) 420x323x390 մմ: Քաշը՝ 12,9 կգ: Չափսերի և քաշի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը 2%: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: |  |
| 10 | 39714200/7 | օդափոխման համակարգ ( խոհանոցային ) | 3 հատ | Ռեժիմներ` Օդահեռացում-Շրջանառություն: Կառավարման տեսակ` Սենսորային: Օդահեռացման խողովակի տրամագիծ` 150 մմ: Արտադրողականություն` 691 մ³/ժամ: Ֆիլտրի տեսակը` Ալյումինե ճարպակլանող: Միացման հզորությունը` 263 W: Առավելագույն աղմուկ (dB)` 65: Իրանի նյութը` Չժանգոտվող պողպատ: Առանձնահատկություններ` Լուսավորություն: Չափսերը` 60x45 սմ: | Ռեժիմներ` Օդահեռացում-Շրջանառություն:  Կառավարման տեսակ` Սենսորային:  Օդահեռացման խողովակի տրամագիծ` 150±10% մմ:  Արտադրողականություն` ոչ պակաս 691 մ³/ժամ:  Ֆիլտրի տեսակը` Ալյումինե ճարպակլանող:  Միացման հզորությունը` 263 W±10%:  Առավելագույն աղմուկ (dB)` ոչ ավել 65:  Իրանի նյութը` Չժանգոտվող պողպատ:  Առանձնահատկություններ` Լուսավորություն:  Չափսերը` 60x45 սմ±10%: |