***Հավելված N 1***

**ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ ԹԻՎ ԷԱՃ 24/14**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**Նաիրի համայնքի կարիքների համար աղբարկղերի ձեռքբերման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված h/h | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | ժամկետը |
| 1 | 39224342/1 | Աղբարկղեր մետաղյա | Մետաղական աղբարկղ՝ պատրաստված մետաղյա թիթեղներից (ներքևինը 3 մմ հաստության, կողքերինը 2,5-3մմ): Վերևի մասի չափը 70X70 սմ քառակուսի, ներքևի մասը ` 60X60 սմ, բարձրությունը 120 սմ: Տակը դրված լինի 4 հատ 30X30X2 150մմ քառակուսի խողովակ` տակի մասը գետնից կտրվելու համար: Թիթեղի վրա ծակել թվով 5 անցք: Կողքերի, վերևի և ներքևի մասը պետք է փաթաթված լինի 40X40X4 անկյունակով, երկշերտ ներկված կանաչ ներկով, իսկ ճակատային մասում, սպիտակ գույնով գրված լինի <<Պահպանել մաքրություն>> գրությունը: Եռակցման կարանները պետք է լինեն հոծ, հավասարաչափ, ոչ հաճախակի ընդհատումներով և հղկված։ Ճակատային մասի ներսի կողմից մոտ 50սմ խորության վրա անկյունակներով կամ քառանկյուն խողովակներով թիթեղին տրվի լրացուցիչ ամրություն՝ աղբը տեղափոխող մեքենայի աղբարկղից բռնող մասի հետ շփման հատվածն ավելի ամուր և չճկվող դարձնելու համար։ Ապրանքի 1 նմուշը պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելուց հետո նոր արտադրել մնացած խմբաքանակը։ Աղբամանների 1 տարի շահագործման համար պետք է իրականացվի երաշխիքային սպասարկում, ընդ որում պատրաստման ընթացում օգտագործվող նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու տեղադրումը կատարվում է Վաճառողի կողմից: | Հատ | 100 000 | 15 000 000 | 150 | Նաիրի համայնք, ք․ Եղվարդ | 150 | Պայմանագրի կնքելուց հետո 30 օրացուցային օր |