|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **ընդհանուր քանակը** | **տեխնիկական բնութագիրը** | **наименование** | **техническая характеристика** |
| 1 | 31512360 | լուսարձակներ | հատ | 1070 | 50ՎՏ: մուտքային լարումը 85-265վ, Հաճախականությունը 50-60 Հերց, գործակիցը >0.98, Լուսավորության արդյունավետությունը 100-140 Լմ/Վտ, ճառագայթի անկյուն՝ 120 աստիճան, գույնի մատուցման ինդեքսը Ra>85, գույնի ջերմաստիճանը՝՝ 6000-6500կ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50 °C-ից մինչև +50 °C, անվտանգության ստանդարտը՝ առնվազն IP 65, ծառայության ժամկետը` 40000-50000 լուսային ժամ: | фары | 50 Вт. входное напряжение 85-265В, Частота 50-60Гц, коэффициент >0,98, Светоотдача 100-140 Лм/Вт, Угол луча: 120 градусов, Индекс цветопередачи Ra>85, Цветовая температура: 6000-6500К, Рабочая температура: - 50 °С до +50 °С, стандарт безопасности: не ниже IP 65, срок службы: 40 000-50 000 световых часов. |
| 2 | 31512360 | լուսարձակներ | հատ | 50 | 100 ՎՏ: մուտքային լարումը 85-265վ, Հաճախականությունը 50-60 Հերց, գործակիցը >0.98, Լուսավորության արդյունավետությունը 100-140 Լմ/Վտ, ճառագայթի անկյուն՝ 120 աստիճան, գույնի մատուցման ինդեքսը Ra>85, գույնի ջերմաստիճանը՝՝ 6000-6500կ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50 °C-ից մինչև +50 °C, անվտանգության ստանդարտը՝ առնվազն IP 65, ծառայության ժամկետը` 40000-50000 լուսային ժամ: | фары | 100 Вт. входное напряжение 85-265В, Частота 50-60 Гц, коэффициент >0,98, Светоотдача 100-140 Лм/Вт, Угол луча: 120 градусов, Индекс цветопередачи Ra>85, Цветовая температура: 6000-6500К, Рабочая температура: - От от 50 °С до +50 °С, стандарт безопасности: не ниже IP 65, срок службы: 40 000–50 000 световых часов. |
| 3 | 31611300 | ստարտեր /пускатель/ | հատ | 50 | Եռաֆազ: Մղիչ, Ստարտեր մագնիսական, Թույլատրելի հոսանք՝ 50, աշխատանքային լարումը` 220-380Վ; սպառման հզորությունը ոչ պակաս 22 կՎտ; արդյունավետ մեկուսացումը ոչ պակաս 660Վ; Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս IP31; Մոնտաժում՝ DIN ռելս, բևեռների քանակը առնվազն 4, Քաշ, կգ՝ 0,5 և ավել: | стартер /пускатель/ | Трехфазный. Подруливающее устройство, Стартер магнитный, Допустимый ток: 50, Рабочее напряжение: 220-380В; потребляемая мощность не менее 22 кВт; эффективная изоляция не менее 660В; Степень защиты: не менее IP31; Монтаж: DIN-рейка, количество полюсов не менее 4, Масса, кг: 0,5 и более. |
| 4 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչներ | հատ | 20 | էներգիայի գնահատված հոսանքը 100 ապեր: Նախատեսված է էլեկտրական կայանքները գերբեռնվածությունից և կարճ միացումներից պաշտպանելու, ինչպես նաև էլեկտրական սխեմաների հազվադեպ միացման և անջատման համար: Նշման վերծանում 3p - եռաբևեռ / օգտագործվում է եռաֆազ ցանցերում /, Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս IP22-ից; | Автоматические выключатели | номинальная мощность тока 100 ампер. Предназначен для защиты электроустановок от перегрузок и коротких замыканий, а также для нечастого включения и отключения электрических цепей. Расшифровка обозначения 3п - трехполюсный /применяется в трехфазных сетях/, Степень защиты не ниже IP22; |
| 5 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչներ | հատ | 50 | էներգիայի գնահատված հոսանքը 50 ապեր: Նախատեսված է էլեկտրական կայանքները գերբեռնվածությունից և կարճ միացումներից պաշտպանելու, ինչպես նաև էլեկտրական սխեմաների հազվադեպ միացման և անջատման համար: Նշման վերծանում 3p - եռաբևեռ / օգտագործվում է եռաֆազ ցանցերում /, Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս IP22-ից; | Автоматические выключатели | номинальная мощность тока 50 ампер. Предназначен для защиты электроустановок от перегрузок и коротких замыканий, а также для нечастого включения и отключения электрических цепей. Расшифровка обозначения 3п - трехполюсный /применяется в трехфазных сетях/, Степень защиты не ниже IP22; |

* **Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված։ Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է :**
* **Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը:**
* **• Продукт должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна.**
* **• Транспортировка и обращение с продуктом должны осуществляться поставщиком.**

*\*\*<<Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:*

*\*\*В соответствии со статьей 13 части 5 Закона Республики Казахстан о закупках, если в характеристиках любого предмета закупки содержится претензия или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретные источник или производитель, в этом случае участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно предоставив характеристики данного предмета закупки, которые должны быть представлены вместе с заявкой.*