**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չբ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | լրիվ անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը |
| 1 | 34351200 | RENAULT DOKKER VAN 1.6  RENAULT LOGAN VAN 1.6  LADA LARGUS | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս T 190 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 92(630)185/65R15   կամ    195/65R15 Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 172 |
| 2 | 34351200 | RENAULT DUSTER 2.0 | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս T 190 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 110(1060kg) 215/65R16 Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 36 |
| 3 | 34351200 | DBL 4X4 STANDART | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության Արագության ինդեքսը T 190 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 77(412kg) 205 R 14 C  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 8 |
| 4 | 34351200 | KIA K 2700 | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության Արագության ինդեքսը R(170կմ/ժ)  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 104(900կգ) 195 R 14 C  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 2 |
| 5 | 34351200 | KIA K 4000S 3.D | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը T 170 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 104(900կգ)185/75R16  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 2 |
| 6 | 34351200 | KIA K 4000S 3.D | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս T 170 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 104(900կգ) 155/70R13  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 4 |
| 7 | 34351200 | VOLKSVAGEN CADDY 1.8 | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս (190կմ/ժ)  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 92(630kg) 185/65R14  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 4 |
| 8 | 34351200 | Mercedes sprinter | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս (140կմ/ժ)  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 121(1450կգ) 215/85/R16C կամ 215/75/R16C  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 48 |
| 9 | 34351200 | UAZ | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության Արագության ինդեքսը ոչ պակաս (140կմ/ժ)  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 121(1450կգ) 225/75/R16C  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 68 |
| 10 | 34351200 | Daewo Matiz | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս T 190 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 77(412kg 155/65R13 Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 12 |
| 11 | 34351200 | MITSUBISHI L-200 | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս T 190 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 110(1060kg) 225/75 R 16C Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 12 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ** | |
| **Գնման ընթացակարգ** | Էլեկտրոնային աճուրդ, գնումների մասին օրենք՝ 40-րդ հոդված |
| **Սերտիֆիկատ կամ որակի հավաստման փաստաթուղթ** | Առկա է |
| **Մատակարարման վայրը** | Ծառայությունը մատուցողի նշված հասցե |
| **Կանխավճարի պայման** | Առկա չէ |
| **Երաշխիքային ժամկետ** | Համակարգված տեխ.բնութագիրը |
| **Մատակարարման ժամկետ** | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու պահից 30 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| **Հանձնման-ընդունման վերջնաժամկետ** | Ծառայությունը մատակարարման օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

**\*\*Գնումների մասնակցության իրավունքը և որակավորման չափանիշները` համաձայն գործող օրենսդրության:**

**\*\*Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 5 աշխատանքային օր:**

**\*\*\*Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:**

**\*\*\*Կատարողը պարտավոր է պահպանել «ՀայՓոստ»** **ՓԲԸ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:**

**\*\*\*\*\*Մատակարարման վայր՝ Ծառայությունը մատուցողի նշած հասցե**

**\*\*\*\*\*\*\*\*Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 16-00:**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*Պայմանագրի կառավարիչ Տիգրան Անտոնյան հեռ. 095984900, email Tigran.Antonyan@haypost.am**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***РА драм***омер предусмотрен-ного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | *полное название* | техническая характеристика | единица измерения | *цена единицы* |
| 1 | 34351200 | RENAULT DOKKER VAN 1.6  RENAULT LOGAN VAN 1.6  LADA LARGUS | Бескамерная зимняя покрышка. Индекс скорости не менее Т 190 /км/ч/  Индекс нагрузки не менее 92(630 kg)185/65R15 или 195/65R15 | шт. | 172 |
| 2 | 34351200 | RENAULT DUSTER 2.0 | Бескамерная зимняя покрышка. Индекс скорости не менее Т 190 /км/ч/  Индекс нагрузки не менее 110(1060kg) 215/65R16 | шт. | 36 |
| 3 | 34351200 | DBL 4X4 STANDART | Бескамерная зимняя покрышка. Индекс скорости не менее Т 190 /км/ч/  Индекс нагрузки не менее 77(412kg) 205 R 14 C | шт. | 8 |
| 4 | 34351200 | KIA K 2700 | Бескамерная зимняя покрышка. Индекс скорости не менее R(170км/ч/ 104(900կգ)  Индекс нагрузки не менее 104(900 kg)  195 R 14 C | шт. | 2 |
| 5 | 34351200 | KIA K 4000S 3.D | Бескамерная зимняя покрышка. Индекс скорости не менее Т 170 /км/ч/  Индекс нагрузки не менее 104(900 kg)185/75R16 | шт. | 2 |
| 6 | 34351200 | KIA K 4000S 3.D | Бескамерная зимняя покрышка. Индекс скорости не менее Т 170 /км/ч/  Индекс нагрузки не менее 104(900 kg)155/70R13 | шт. | 4 |
| 7 | 34351200 | VOLKSVAGEN CADDY 1.8 | Бескамерная зимняя покрышка. Индекс скорости не менее Т 190 /км/ч/  Индекс нагрузки не менее 92(630kg) 185/65R14 | шт. | 4 |
| 8 | 34351200 | Mercedes sprinter | Бескамерная зимняя покрышка. Индекс скорости не менее Т 140 /км/ч/  Индекс нагрузки не менее 121(1450 kg)215/85/R16C , 215/75/R16C | шт. | 48 |
| 9 | 34351200 | UAZ | Бескамерная зимняя покрышка. Индекс скорости не менее Т 140 /км/ч/  Индекс нагрузки не менее 121(1450 kg) 225/75/R16C | шт. | 68 |
| 10 | 34351200 | Daewo Matiz | Бескамерная зимняя покрышка. Индекс скорости не менее Т 190 /км/ч/  Индекс нагрузки не менее 77(412kg 155/65R13 | шт. | 12 |
| 11 | 34351200 | MITSUBISHI L-200 | Бескамерная зимняя покрышка. Индекс скорости не менее Т 190 /км/ч/  Индекс нагрузки не менее 110(1060kg) 225/75 R 16C | шт. | 12 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНЫЕ УСЛОВИЯ** | |
| **Процедура закупки** | Электронный аукцион |
| **Сертификат или сертификат качества** | в наличии |
| **Место доставки** | Указанный адрес поставщика услуг |
| **Предоплата** | Нет в наличии |
| **Гарантийный срок** | Согласованное техническое задание |
| **Срок снабжения** | В течение 30 календарных дней с даты вступления Соглашения в силу |
| **Срокы доставки и приемки работы** | В течение 5 рабочих дней со дня доставки Обслуживание |

**Примечание:**

**\* Адрес выполнение работы ЖДСП, Адрес, указанный поставщиком услуг**

**\*\*Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 5 рабочих дней;**

**\*\*\*Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;**

**\*\*\*\*Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобектного и пропускного режима, действующие на** [**HayPost**](https://www.haypost.am/ru/usa) **;**

**\*\*\*\*\*Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9-00 до 16-00 часов;**

**\*\*\*\*\*\* Контрактный менеджер Тигран Антонян телефон 095984900, email Tigran.Antonyan@haypost.am**

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գնման առարկայի | | | | | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | լրիվ անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20-- թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում\* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 34351200 | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս T 190 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 92(630)185/65R15   կամ    195/65R15 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% |
| 2 | 34351200 | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս T 190 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 110(1060kg) 215/65R16 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% |
| 3 | 34351200 | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության Արագության ինդեքսը T 190 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 77(412kg) 205 R 14 C | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% |
| 4 | 34351200 | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության Արագության ինդեքսը R(170կմ/ժ)  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 104(900կգ) 195 R 14 C | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% |
| 5 | 34351200 | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը T 170 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 104(900կգ)185/75R16 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% |
| 6 | 34351200 | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս T 170 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 104(900կգ)155/70R13 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% |
| 7 | 34351200 | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս (190կմ/ժ)  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 92(630kg) 185/65R14 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% |
| 8 | 34351200 | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս (140կմ/ժ)  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 121(1450կգ)215/85/R16C կամ 215/75/R16C | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% |
| 9 | 34351200 | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության Արագության ինդեքսը ոչ պակաս (140կմ/ժ)  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 121(1450կգ) 225/75/R16C | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% |
| 10 | 34351200 | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս T 190 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 77(412kg 155/65R13 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% |
| 11 | 34351200 | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի:  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս T 190 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 110(1060kg) 225/75 R 16C | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% |

***\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:***