|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**  **Ապրանքներ** | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
|  | |
| հասցեն | Ժամկետը\*\* |
| 1 | 32341240 /2 | Աուդիո համակարգի ուժեղացուցիչ | \* Աուդիո համակարգի ուժեղացուցիչ՝ առնվազն 3 ելքով  \* Bluetooth աուդիո հզորության ուժեղացուցիչ - 6-Ch Desktop Stereo Receiver System FM Radio, \* MP3/USB/SD/AUX նվագարկումը (առնվազն 600 Watt) \* Ականջակալների խցիկ ձայնային մոնիտորինգի համար \* FM ռադիո՝ թվային LCD ալիքի էկրանով \* սեղմիչ տիպի բարձրախոսի միակցիչ  \* Առնվազն 1 տարվա երաշխիք | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20-րդ օրացուցային օրը |
| 2 | 31681700/1 | Վիդեո բաժանարար | \* Վիդեո բաժանարար՝ HDMI ելքերով (առնվազն 8 ելք) \* HDMI 4K SPLITTER 4PORT 1080P \* 1080p HDTV \* HDMI: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p \* Չափսեր՝ առնվազն 95 \* 61 \* 21 սմ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20-րդ օրացուցային օրը |
| 3 | 30237240/7 | Տեսախցիկներ | Սենսոր 1/3'' պրոգրեսիվ սկան  CMOS զգայունություն 0.01lux@ (F1.2, AGC միացված), 0lux IR Էլեկտրոնային կափարիչի արագությամբ 1/3 վրկ ~ 1/100,000 վրկ  Ոսպնյակ 4 մմ  Ոսպնյակի ամրացում M12  Ոսպնյակի դիտման անկյուն 83 ° (4 մմ) Ցերեկային/գիշերային ռեժիմ Մեխանիկական IR զտիչ՝ ավտոմատ անջատիչով  Հիմնական պրոֆիլի տեսանյութի բիթային արագություն 32 կբ/վ – 16 Մբ/վ  Պատկերի առավելագույն լուծաչափը 2688×1520  Հիմնական հոսք 2688×1520@2 / վրկ, 1920×1080@25fps  Լրացուցիչ հոսք 640×360@25fps Պատկերի բարելավում 120dB WDR, 3D DNR, B. ROI օր/գիշերային փոխարկում  Ցանցային պահեստավորման NAS (NFS, SMB/CIFS աջակցությամբ), Օգտատիրոջ նույնականացում, ջրանիշ, IP զտում, անանուն մուտք Համատեղելիություն ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI  Խելացի ֆունկցիայի ազդանշան, ցանցի ընդհատում, IP-ի կոնֆլիկտային հասցեներ, պահեստավորման սխալներ Տագնապային գործողություններ Ձայնագրում microSD/SDHC քարտի վրա, հաճախորդի ծանուցում, էլ. նամակ ուղարկել, վերբեռնում FTP, ձայնագրման ալիքի ակտիվացում Միջերեսներ Ցանցային ինտերֆեյս 1 RJ45 10M/100M Ethernet  Տեղական պահեստի բնիկ microSD/SDHC/SDXC մինչև 128 ԳԲ  Վերականգնել կոճակի կարգավորումները Այո Հիմնական սնուցում DC12V 25%/PoE (802.3af) Էլեկտրաէներգիայի սպառում 5W max. Աշխատանքային պայմանները -40°C…+60°C, խոնավությունը 95% կամ պակաս (ոչ խտացնող) Պաշտպանություն IP67, IK10 IR միջակայք | հատ | 6 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20-րդ օրացուցային օրը |
| 4 | 30237240/8 | Տեսախցիկի ձայնագրիչ | \* Տեսախցիկի ձայնագրիչ DVR  \* Առնվազն 1 ամիս ձայնագրությունը պահելու հնարավորություն \* Ձայնագրման արագություն՝ առնվազն 720P@25 կադր/վ \* Ցանցային ինտերֆեյս՝ 1 x RJ-45 10/100 Մբիթ  \* Աուդիո մուտք/ելք՝ 1/1 \* HDMI՝ առնվազն 1920x1080 \* Ծավալ՝ առնվազն 6 ՏԲ \* USB ինտերֆեյս 2 x USB 2.0 \* Չափս՝առնվազն 200 x 200 x 45 մմ  \* Առնվազն 10 մուտք  \*Առնվազն 1 տարվա երաշխիք  Ներառյալ ծրագրավորման և տեղադրման աշխատանքներ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20-րդ օրացուցային օրը |
| 5 | 30211110/1 | Համակարգիչ  բոլորը մեկում | Պրոցեսոր առնվազն IntelCore™ i5-13xxx (առավելագույն հաճախությունը Turbo ռեժիմում առնվազն 4.6 GHz, 24 MB Smart Cache, 14 cores, 20 threads) օպերատիվ հիշողություն առնվազն 16GB DDR4 Կոշտ սկավառակ SSD` 500GB-512GB SSD M.2 Էկրան 23.8", FHD (1920 x 1080), IPS, three-sided micro-edge, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC Տեսաքարտ Intel® Iris® Xᵉ Graphics/Intel UHD Graphics համարժեք կամ ավելին վեբ տեսախցիկ՝ առնվազն 5 MP ,  այլ առանձնահատկություններ առնվազն 3 USB 3.2 Gen 2 Type-A 10 Gbps, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 10 Gbps, 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A 5 Gbps, 1 HDMI 1.4, 1 DisplayPort 1.4, headphone/microphone combo; 1 RJ-45(Gigabit Ethernet), ներկառուցված բարձրախոսներ առնվազն 2x2w, ներկառուցված միկրոֆոն, Wi-Fi 6 (2x2)  Bluetooth® 5.3 combo կամ ավելի, ներառյալ սեղանին դրվող կարգավորվող ոտնակ, գույնը սև  Սնուցման բլոկ` Power Supply 65-180w, նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար։  Ստեղնաշարը գործարանային անգլերեն/ռուսերեն տառատեսակներով, մկնիկը լազերային/օպտիկական, անլար:  Համակարգիչ, ստեղնաշարը, մկնիկը միևնույն արտադրողից։ Ներառված ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ։  Արտադրողի կողմից լիազորման ձևի առկայություն (MAF):  Առնվազն մեկ պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոնի առկայություն ՀՀ-ում ։  Երաշխիքային սպասարկում առնվազն 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20-րդ օրացուցային օրը |

**ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ФОНДА “ЕГУ”**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением  лота | промежуточный код, предусмотренный планом  закупок по классификации  ЕЗК (CPV) | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления | |
| адрес | срок[[1]](#footnote-1)\*\* |
| 1 | 32341240 /2 | Усилитель аудиосистемы | \* Усилитель аудиосистемы с 3 выходами \* Усилитель мощности звука Bluetooth — 6-канальная настольная стереоресиверная система FM-радио, \* Воспроизведение MP3/USB/SD/AUX (не менее 600 Вт) \* Разъем для наушников для мониторинга звука \* FM-радио с цифровым ЖК-дисплеем канал с экраном \* разъем динамика с зажимом  \* Гарантия не менее 1 года | шт. | 1 | Ал. Манукян 1 | По истечении 20 календарных дней со дня заключения договора |
| 2 | 31681700/1 | Видео сплиттер | \* Видеоразветвитель с выходами HDMI (минимум 8 выхода) \* РАЗДЕЛИТЕЛЬ HDMI 4K 4PORT 1080P \* HDTV 1080p \* HDMI. 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p \* Размеры: минимум 95\*61\*21 см | шт. | 1 | Ал. Манукян 1 | По истечении 20 календарных дней со дня заключения договора |
| 3 | 30237240/7 | Камеры | Датчик 1/3 дюйма CMOS с прогрессивной разверткой Чувствительность 0,01 люкс@ (F1.2, АРУ вкл.), 0 люкс ИК Электронный затвор Скорость 1/3 с ~ 1/100 000 с Объектив 4 мм Крепление объектива M12 Угол обзора объектива 83° (4 мм) Режим «день/ночь» Механический ИК-фильтр с автоматическим переключением Основной профиль Битрейт видео 32 Кбит/с – 16 Мбит/с  Максимальное разрешение изображения 2688×1520 Основной поток 2688×1520 при 2/сек, 1920×1080 при 25 кадрах в секунду Дополнительный поток 640×360 при 25 кадрах в секунду Улучшение изображения 120 дБ WDR, 3D DNR, B. Преобразование окупаемости день/ночь Сетевое хранилище NAS (NFS, SMB) /Поддержка CIFS), аутентификация пользователя, водяной знак, IP-фильтрация, анонимный доступ. Совместимость ONVIF (ПРОФИЛЬ S, ПРОФИЛЬ G), PSIA, CGI, ISAPI. Интеллектуальная функция сигнализации, прерывание сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранения. Действия по тревоге. Запись на microSD/на SDHC. карта, уведомление клиента, электронная почта. отправка электронной почты, загрузка FTP, активация канала записи Интерфейсы Сетевой интерфейс 1 RJ45 10M/100M Ethernet Слот локального хранилища microSD/SDHC/SDXC до 128 ГБ Настройки кнопки сброса Да Основное питание 12 В постоянного тока 25 %/PoE (802.3af) Потребляемая мощность 5 Вт макс. Условия эксплуатации -40°C...+60°C, влажность не более 95 % (без конденсата) Степень защиты IP67, IK10 ИК-диапазон | шт. | 6 | Ал. Манукян 1 | По истечении 20 календарных дней со дня заключения договора |
| 4 | 30237240/8 | Камера-рекордер | \* Камера-рекордер DVR  \* Возможность сохранить запись минимум на 1 месяц.  \* Скорость записи: не менее 720P при 25 кадрах в секунду \* Сетевой интерфейс: 1 x RJ-45 10/100 Мбит/с \* Аудиовход/выход: 1/1 \* HDMI: не менее 1920x1080 \* Емкость: не менее 6 ТБ \* Интерфейс USB 2 x USB 2.0 \* Размер: минимум 200 х 200 х 45 мм.  \* Минимум 10 входов в систему \* Гарантия минимум 1 год  Включает в себя работу по программированию и установке. | шт. | 1 | Ал. Манукян 1 | По истечении 20 календарных дней со дня заключения договора |
| 5 | 30211110/1 | Компьютер  (Моноблок) | Процессор Не менее IntelCore™ i5-13xxx (максимальная частота в режиме Turbo не менее 4.6 GHz, 24 MB Smart Cache, 14 cores, 20 threads)  Оперативная память Не менее 16 ГБ DDR4  Жесткий диск SSD: 500–512 ГБ M.2 SSD  Экрана 23.8", FHD (1920 x 1080), IPS, three-sided micro-edge, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC Видеокарта Intel® Iris® Xᵉ Graphics/Intel UHD Graphics или выше  веб-камера: Не менее 5 MP,  Другие особенности Не менее 3 USB 3.2 Gen 2 Type-A 10 Gbps, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 10 Gbps, 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A 5 Gbps, 1 HDMI 1.4, 1 DisplayPort 1.4, 1 headphone/microphone combo; 1 RJ-45(Gigabit Ethernet), встроенные динамики не менее 2x2w, встроенный микрофон, Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth® 5.3 и более, Регулируемая подставка для стола, цвет черний  Блок питания: Блок питания 65-180Вт, предназначен для работы с переменным однофазным напряжением 220В  Клавиатура с заводскими английскими/русскими шрифтами,  мышь лазерная/оптическая, беспроводной.  Компьютер, клавиатура, мышь от одного производителя.  В комплекте кабель питания в соответствии со стандартами, действующими на территории РА.  Наличие формы авторизации производителя (MAF).  Наличие хотя бы одного официального гарантийного сервисного центра в РА.  Гарантийное обслуживание не менее 1 лет. | шт. | 1 | Ал. Манукян 1 | По истечении 20 календарных дней со дня заключения договора |

1. [↑](#footnote-ref-1)