**Էնդոսկոպիկ հավաքածու**

Ցիստոսկոպ 70°, Ø4,0 մմ, շափյուղե ոսպնյակներով, լազերային զոդման տեխնոլոգիայով, ավտոկլավացվող, համատեղելի RZ Medizintechnik արտադրության արդեն առկա Hybrid TUR ռեզեկտոսկոպի հետ, 1 հատ

Տեսախցիկի գլխիկ, տարլուծումը 4K, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, համատեղելի RZ Medizintechnik արտադրության արդեն առկա K4000 էնդոսկոպիկ տեսահամակարգի հետ, 1 հատ

«Մենցենբաումի» մկրատ, 5մմ, ուղիղ, սուր ծայրով, աշխատանքային երկարությունը առնվազն 330 մմ, բռնակը ածխամանրաթելից, առանց փականի, 1 հատ

«Մերիլենդ» դիսեկցիոն աքցան, 5մմ, ուղիղ, բութ ծայրով, աշխատանքային երկարությունը առնվազն 330 մմ, բռնակը ածխամանրաթելից, առանց փականի, 1 հատ

«Նուսբաում» աղիքային սեղմակ, 10մմ, ուղիղ, բութ ծայրով, աշխատանքային երկարությունը առնվազն 330 մմ, բռնակը ածխամանրաթելից, փականով, 1 հատ

«Պիլորուս» տիպի աղիքային սեղմակ, 5մմ, ուղիղ, բութ ծայրով, աշխատանքային երկարությունը առնվազն 330 մմ, բռնակը ածխամանրաթելից, փականով, 1 հատ

Բռնակ ածխամանրաթելից, փականով, համատեղելի RZ Medizintechnik ընկերության արտադրության արդեն առկա էնդոսկոպիկ գործիքների ներդիրների հետ, 2 հատ

Բռնակ ածխամանրաթելից, առանց փականի, համատեղելի RZ Medizintechnik ընկերության արտադրության արդեն առկա էնդոսկոպիկ գործիքների ներդիրների հետ, 2 հատ

Չեզոք սիլիկոնե էլեկտրոդ, ածխածնային ծածկույթով, բազմակի օգտագործման, համատեղելի NEM տիպի վերահսկման համակարգի 7 համատեղելի լեհական EMED Spectrum էլեկտրավիրաբուժական միավորի հետ, մալուխի երկարությունը առնվազն 4500 մմ, 2 հատ

Իսնուֆլյատորի սիլիկոնե խողովակների հավաքածու, համատեղելի RZ Medizintechnik արտադրության արդեն առկա Airflow A4 մոդելի սարքավորման հետ, երկարությունը առնվազն 2500մմ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, առանց շահագործման ժամանակը սահմանափակող չիպային գործառույթի, 1 հատ

Միաբևեռ մալուխ, ավտոկլավվող, համատեղելի 4մմ լապարասկոպիկ միաբևեռ գործիքների հետ, երկարությունը առնվազն 3մ, միակցիչը SDS տիպի, համատեղելի լեհական EMED Spectrum էլեկտրավիրաբուժական միավորի հետ, 1 հատ

Լապարասկոպիկ ներարկիչ ասեղ, աշխատանքային երկարությունը առնվազն 450մմ, տրամագիծը 5մմ, ասեղի մասի երկարությունը առնվազն 20մմ, ասեղի մասի տրամագիծը առնվազն 1,2մմ, 1 հատ

Լապարասկոպիկ կլիպապլիկատոր, աշխատանքային երկարությունը ոչ ավել քան 350մմ, տրամագիծը 10մմ, չափսը մեծ, համատեղելի Էթիկոն տիպի տիտանե կլիպսների հետ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ

Օպտիկական մանրաթելային լուսատար, տրամագիծը առնվազն 4,8մմ, երկարությունը առնվազն 3000մմ, համատեղելի արդեն առկա RZ Medizintechnik արտադրության LUMEN 3 լուսադիոդային աղբյուրի հետ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ

Լապարասկոպիկ անցումային ռեդուկտոր, անցումային չափսերը 11-5,5մմ, երկարությունը առնվազն 19սմ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ

Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2024 թ արտադրության, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները, Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս։

Որակի և համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն՝ առնվազն MDSAP, ISO 13485, CE

Эндоскопический набор

**Цистоскоп 70°, Ø4,0 мм, с сапфировой линзой, технология лазерной сварки, автоклавируемый, совместимый с существующим резектоскопом Hybrid TUR от RZ Medizintechnik, 1 шт.**

**Головка камеры, разрешение 4K, автоклавируемая, многоразовая, совместимая с существующей эндоскопической видеосистемой K4000 от RZ Medizintechnik, 1 шт.**

**Ножницы Менценбаума, 5 мм, прямые, острый кончик, рабочая длина не менее 330 мм, ручка из углепластика, без клапана, 1шт.**

**Препаровальные щипцы «Мэриленд», 5 мм, прямые, тупой кончик, рабочая длина не менее 330 мм, рукоятка из углепластика, без клапана, 1 шт.**

**Хомут "Нуссбаум", 10 мм, прямой, тупой конец, рабочая длина не менее 330 мм, ручка из углепластика, с клапаном, 1 шт.**

**Кишечные щипцы пилорусного типа, 5 мм, прямые, тупой конец, рабочая длина не менее 330 мм, ручка из углеродного волокна, с клапаном, 1 шт.**

**Рукоятка из углеродного волокна с клапаном, совместимая с существующими вставками для эндоскопических инструментов от RZ Medizintechnik, 2 шт.**

**Рукоятка из углеродного волокна, без клапана, совместима с существующими вставками для эндоскопических инструментов от RZ Medizintechnik, 2 шт.**

**Электрод нейтральный силиконовый, с углеродным покрытием, многоразовый, совместимый с 7 совместимыми польскими электрохирургическими аппаратами EMED Spectrum системы управления типа NEM, длина кабеля не менее 4500 мм, 2 шт.**

**Набор силиконовых трубок для инсуффлятора, совместимый с существующим оборудованием модели RZ Medizintechnik Airflow A4, длина не менее 2500 мм, автоклавируемый, многоразовый, без функции чипа, ограничивающей время работы, 1 шт.**

**Кабель униполярный, автоклавируемый, совместимый с лапароскопическими униполярными инструментами диаметром 4 мм, длина не менее 3 м, разъем типа SDS, совместимый с польским электрохирургическим аппаратом EMED Spectrum, 1 шт.**

**Игла для лапароскопических инъекций, рабочая длина не менее 450 мм, диаметр 5 мм, длина части иглы не менее 20 мм, диаметр части иглы не менее 1,2 мм, 1 шт.**

**Клипсаппликатор лапароскопический, рабочая длина не более 350 мм, диаметр 10 мм, большого размера, совместим с титановыми клипсами типа Ethicon, автоклавируемый, многоразовый, 1шт.**

**Волоконно-оптический световод, диаметр не менее 4,8 мм, длина не менее 3000 мм, совместимый с существующим светодиодным источником RZ Medizintechnik LUMEN 3, автоклавируемый, многоразовый, 1 шт.**

**Лапароскопический переходной переходник, размеры перехода 11-5,5 мм, длина не менее 19 см, автоклавируемый, многоразовый, 1 шт.**

**Комплект должен быть новым, неиспользованным, изготовлен не ранее 2024 года, включать в себя все аксессуары для полноценной работы, Гарантия не менее 12 месяцев.**

**Наличие сертификатов качества и соответствия: не ниже MDSAP, ISO 13485, CE.**