Հավելված 2

ՀՀ կրթության, գիտության,

մշակույթի և սպորտի նախարարի

2024 թվականի 02 օգոստոսի N 47 – Լ հրամանի

**ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳՈՒՅՔԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՑԱՆԿ**

ԳՈՒՅՔ / մսուրային և նախադպրոցական խմբերի /

(Նորմատիվները` անկախ հաստատությունների կազմակերպական-իրավական ձևից, 8-ից մինչև 12 ժամյա աշխատանքային ռեժիմի տևողության դեպքում)` համաձայն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 11.10.2021թ. N 76-Ն հրամանի

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Խմբերը | Տարիքը | Տեղերի քանակը խմբերում |
| **Ι. Մսուրային** |  |  |
| Վաղ տարիքի առաջին խումբ | 2 ամսականից մինչև 1 տարեկան | 15 |
| Վաղ տարիքի երկրորդ խումբ | 1 տարեկանից մինչև 2 տարեկան | 20 |
| Կրտսեր տարիքի առաջին խումբ | 2 տարեկանից մինչև 3 տարեկան | 20 |
| **Ι Ι. Նախադպրոցական** |  |  |
| Կրտսեր երկրորդ խումբ | 3 տարեկանից մինչև 4 տարեկան | 25 |
| Միջին խումբ | 4 տարեկանից մինչև 5 տարեկան | 25 |
| Ավագ խումբ | 5 տարեկանից մինչև 6 տարեկան | 25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Անվանացանկը** | **Տեխնիկական բնութագիր** | |
|  |  |  | |
| **1.** | **Չժանգոտվողպողպատիցդարակ 900\*500** | Չափսերը (ԵxԼxԲ) 900 x 500 x 1600 մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող քառանկյուն պողպատից չժանգոտող պողպատից 40x40 մմ , 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը առնվազն 0.8մմ:. Դարակները ամրեցված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու։ ։Բոլոր 4 դարակնեը բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ: |  |
| **2.** | **Դարակաշարեր/ մթերքը տեղավորելու համար/** | Մթերքը տեղավորելու դարակաշարի չափսերն են` 1600 x 1500 x 400 մմ (Բ х Լ х Խ):  Տեսակը` հավաքովի, բաղկացած է չորս դարակաշարերից:  Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը մեկ դարակի վրա 100 կգ է:  Դարակաշարերի մետաղի նյութը` AISI 201 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է, իսկ դարակներինը` AISI 430 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է:  Դարակի տակ տեղադրվում է լրացուցիչ կապուղի-ուժեղացուցիչ, որը մեծացնում է դարակի ամրությունը։  Դարակների կմախքի մետաղի հաստությունը 1,8 մմ է, դարակաշարինը՝ 1,2 մմ։  Դարակաշարերը պատրաստված են 40 մմ տրամագծով պրոֆիլային խողովակից ։  Դարակները կարող են կարգավորվել բարձրության վրա 50 մմ քայլերով:  Անվտանգության օգտագործման համար դարակների և շրջանակի տարրերի եզրերը թեքված են:  Ոտքերը կարգավորելի են ±20 մմ սահմաններում:  Տեսքը՝ ըստ նկարի:  C:\Users\Manukyan\Desktop\a5152003de1e692689cbdcf6d04b0d02.png |  |
| **3** | **ԱԹՈՌՆԵՐ-Մանկական աթոռ**  **/5-6 տարիքային**  **խմբի համար** | Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանին հահամապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ։ Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ։ Հիմնական կոնստրուկտիվ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն փայտից կամ E0դասի ՓՏՍ-ից։ Նստելատեղի չափսերը՝ շուրջ 340 x 310 մմ, մինչև նստելատեղը բարձրությունը հատակից՝ համապատասխան տարիքային խմբի սեղանին: Աթոռի հենակի բարձրությունը 320 մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից (կամ համարժեք կոնստրուկցիայով):Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:  Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով։  Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն։ Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում)։ |  |