|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **ԱՊՐԱՆՔԻ** | | | | | |
| **Անվանումը** | **Տեխնիկական բնութագիրը\*** | **Չափման միավորը** | **Քանակ** | **Մատակարարման**  **ժամկետը և հասցեն** | |
| 1 | 34141110/502  Ավտոաշտարակ 16մ | * Շարժիչը-դիզելային * Շարժիչի ծավալը- ոչ պակաս 2․3 լ * Շարժիչի հզորություն- առնվազն 120 ձ/ու * Անվադողի տեսակ-7․00/R16 * Մաքսիմալ արագություն- ոչ պակաս 105 կմ/ժ * Շասսիի չափերը -6450\*2200\*3100մմ ± 1մմ * Շարժիչի տեսակը-4 մխոցային * Զամբյուղի առավելագույն բարձրացման քաշը-ոչ պակաս 220 կգ * Զամբյուղիմակերես  -1+/—0.1մ² * Վարորդի խցիկը-3 նստատեղ * Փոխանցման տուփը- 6 աստիճան 6TS40 * Ղեկավարման համակարգը- հիդրավլիկ * Ընդհանուր քաշը՝ ոչ ավել 8.75տ * Վառելիքի բաք-ոչ պակաս 90լ * Բարձրացում -16մ և ավել * Շրջադարձը՝ 360 աստիճան * Մոտեցման/հեռացման անկյուն-20/11 * Խցիկի բարձրացման արագություն-ոչ պակաս 0,5 մ/Վ * Օդորակիչ-առկա * ABC-առկա * Աղեղը տելեսկոպիկ | հատ | 2 | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց օրվանից 120 օրացույցային օրվա ընթացքում  ՀՀ ք. Երևան, Արցախի 4-րդ նրբանցք, 12 շինության տարածք | |
| 2 | 34141110/501  Ավտոաշտարակ 22մ | * Շարժիչը-դիզելային * Շարժիչի ծավալը- ոչ պակաս 2․97 լ * Շարժիչի հզորություն-առնվազն 160 ձ/ու * Անվադողի տեսակ-215/75R17.5 * Մաքսիմալ արագություն- ոչ պակաս 105 կմ/ժ * Շասսիի չափերը –ոչ պակաս 7800\*2200\*3250մմ ± 1մմ * Շարժիչի տեսակը-4 մխոցային * Զամբյուղի առավելագույն բարձրացման քաշը- ոչ պակաս 260 կգ * Զամբյուղի մակերես -1+/—0.1մ² * Կառավարման տեսակ-էլեկտրոհիդրավլիկ * Վարորդի խցիկը-3 նստատեղ * Փոխանցման տուփը- 6 աստիճան 6TS55 * Ղեկավարման համակարգը- հիդրավլիկ * Ընդհանուր քաշը՝ ոչ ավել 7․6տ * Առավելագույն արագություն- ոչ պակաս 105 կմ/ժ * Վառելիքի բաք-ոչ պակաս 200լ * Բարձրացում -22մ և ավել * Շրջադարձը՝ 360 աստիճան * Մոտեցման/հեռացման անկյուն-20/11 * Խցիկի բարձրացման արագություն-ոչ պակաս 0,5 մ/Վ * Օդորակիչ-առկա * ABC-առկա * Աղեղը տելեսկոպիկ | հատ | 1 |
| **Երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս /365 օր/** | | | | | |
| **Արտադրման տարեթիվը 2024 թվական։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, առանց թերությունների։ Տեղափոխումը կատարվելու է մատակարարի կողմից իր միջոցների հաշվին** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Но** | **Товар** | | | | |
| **наименование** | **техническая характеристика \*** | **единица измерения** | **общий объем** | **Срок поставки и адрес** |
| 1 | 34141110/502  Автовишка 16м | .Двигатель дизельный.  .Объем двигателя – не менее 2,3 л.  .Мощность двигателя – не менее 120 л.с.  .Тип шины - 7.00/R16.  .Максимальная скорость - не менее 105 км/ч.  .Размеры шасси - 6450\*2200\*3100мм ± 1мм.  .Тип двигателя-4-цилиндровый.  .Максимальный подъемный вес корзины – не менее 220 кг.  .Площадь корзины -1+/-0,1м².  .Кабина водителя-3 места  .Коробка передач – 6-ступенчатая 6ТС40.  .Система рулевого управления – гидравлическая  .Общий вес: не более 8,75т.  .Топливный бак – не менее 90 л.  . высота – не менее 16м .  .Поворот: 360 градусов  .Угол въезда/съезда-20/11  .Скорость подъема камеры - не менее 0,5 м/В.  .Наличие кондиционера.  .Доступен ABC  .Стрела телескопический. | шт | **2** | если финансовые средства планируются, в течение 120 календарных дней со дня вступления в силу договора между сторонами  РА в. Ереван, Арцах 4-й переулок, дом 12 |
| 2 | 34141110/501  Автовишка 22м | .Двигатель дизельный.  .Объем двигателя – не менее 2,97 л.  .Мощность двигателя – не менее 160 л.с.  .Тип шин-215/75R17,5.  .Максимальная скорость - не менее 105 км/ч.  .Габариты шасси - не менее 7800\*2200\*3250мм ± 1мм.  .Тип двигателя-4-цилиндровый.  .Максимальный подъемный вес корзины – не менее 260 кг.  .Площадь корзины -1+/-0,1м².  .Тип управления – электрогидравлический.  .Кабина водителя-3 места  .Коробка передач – 6-ступенчатая 6ТС55.  .Система рулевого управления – гидравлическая  .Общий вес: не более 7,6т.  .Максимальная скорость - не менее 105 км/ч.  .Топливный бак – не менее 200 л.  . высота - не менее 22м.  .Поворот: 360 градусов  .Угол въезда/съезда-20/11  . Скорость подъема камеры - не менее 0,5 м/В.  .Наличие кондиционера.  .Доступен ABC  .Стрела телескопический. | шт | **1** |
| Гарантийный срок 12 месяцев | | | | | |
| Год производства 2024 года. Товар должен быть новым, без дефектов. Передачу осуществит поставщик за свой счет. | | | | | |