**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման  CPV | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/  Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 31711160 | Էլեկտրոդ  Электроды | ՈւՈՆԻ13/45,  3 մմ ԳՕՍՏ 9466, ԳՕՍՏ 9467 կամ համարժեքը: УОНИ13/45,  3 мм ГОСТ 9466, ГОСТ 9467 или аналог. | Կգ  кг | 1000 | 1080 | 1080000 | մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" «ААЭК» | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրացույցային օրվա ընթացում** После В течение 70 календарных дней после подписания договора |
|  | 31711160 | Էլեկտրոդ  Электроды | ՈւՈՆԻ13/45,  4 մմ ԳՕՍՏ 9466, ԳՕՍՏ 9467 կամ համարժեքը: УОНИ13/45,  4 мм ГОСТ 9466, ГОСТ 9467 или аналог.. | Կգ  кг | 1000 | 1020 | 1020000 |
|  | 42661500 | Հրածորան արգոնի  Горелка аргоновая | Եռակցման առավելագույն հաստատուն​​ հոսանքը` 180 Ա, եռակցման առավելագույն փոփոխական հոսանքը՝ 150 Ա, հրածորանի գլխիկի պտտման առանցքների թիվը՝ 2, գազի ծորակ` կա, գազի սպառումը (արգոն)` 8÷12 լ/րոպե, կառավարման շղթայում հոսանքը` 2 Ա, էլեկտրոդի տրամագիծը` 1,6; 2; 3; 4; 5 մմ,  Ծայրափողակի տրամագիծը` 8; 12,5,  Շլեյֆի երկարությունը` 4 մ, գազի ճնշումը, ոչ ավելի, քան - 147 կՊա, երկարությունը` 230÷250 մմ, գլխիկի բարձրությունը` նվազագույնը 75 մմ, առավելագույնը 147 մմ, լայնությունը (ծորակի մոտ) – 45 մմ, բռնակի տրամագիծը՝ 29 մմ, քաշը առանց շլեյֆի` 0,2÷0,3 կգ: Լրակազմը – ամբողջական լրակազմով,  Լրակազմը ներառում է՝ հրածորան, շլեյֆ, մալուխ, ճկափող, անձնագիր «Շահագործման ձեռնարկ»:  Максимальный постоянный сварочный ток - 180 А  максимальный переменный сварочный ток - 150 А, количество осей поворота головки горелки - 2, краник газа - есть, расход газа (аргона) 8÷12 л/мин, ток в цепи управления - 2 А, диаметры электродов -1,6; 2; 3; 4; 5 мм, диаметры сопел - 8; 12,5, давление газа, не более - 147 кПа, длина - 230÷250мм, высота головки - мин. 75 мм, мах. 147 мм, ширина (по кранику) - 45 мм, диаметр рукоятки - 29мм, масса без шлейфа - 0,2÷0,3 кг, комплектация- полный комплект, в комплект входят: горелка, шлейф, провод, шланг, паспорт «Руководство по эксплуатации». | Հատ  штук | 5 | 90000 | 450000 |
|  | 44311190 | Զոդանյութ  Припой | 2 ПОС-61 ГОСТ 21930-76 կամ համարժեքը: Բևեկնախեժով, 100գ. քաշով կոճ:  2 ПОС-61 ГОСТ 21930-76 или аналог. С канифолью, катушка массой 100гр | Կգ  кг | 0.8 | 20000 | 16000 |
|  | 44311190 | Զոդանյութ  Припой | 0.8 ПОС-61 ГОСТ 21930-76 կամ համարժեքը: Բևեկնախեժով, 100գ. քաշով կոճ:  0.8 ПОС-61 ГОСТ 21930-76 или аналог. С канифолью, катушка массой 100гр | Կգ  кг | 1,4 | 18000 | 25200 |
|  | 44311190 | Զոդանյութ  Припой | 05÷0.7 ПОС-61 ГОСТ 21930-76 կամ համարժեքը: Բևեկնախեժով, 100գ. քաշով կոճ:  05÷0.7 ПОС-61 ГОСТ 21930-76 или аналог. С канифолью, катушка массой 100гр | Կգ  Кг | 1 | 20000 | 20000 |
|  | 42661400 | Էլեկտրազոդիչ  Электропаяльник | Էլեկտրական, ՓԱՅՏԵ բռնակ, սնման լարումը 220Վ, օգտագործվող հզորությունը՝ 100Վտ:  Электрический, с деревянной рукояткой. Напряжения питания: 220В. Потребляемая мощность - 100Вт | Հատ  штук | 1 | 11000 | 11000 |
|  | 42661400 | Էլեկտրական զոդիչ  Электропаяльник | Պոլիպրոպիլենային խողովակների համար, զոդման գլխիկները 6 հատ՝ Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63մմ , լարումը՝-220Վ, հզորությունը-800÷1500Վտ, առավելագույն կարգավորվող ջերմաստիճանը՝ 3000 C, 2 ռեժիմով, քաշը - 4.4÷4.9կգ:  Для п/п труб, паяльные головки 6шт- Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63мм. Напряжения питания- 220В, мощность-800÷1500Вт, максимальная регулируемая температура 3000 C, 2 режим, вес - 4.4÷4.9кг. | Հատ  штук | 2 | 42300 | 84600 |
|  | 39721410 | Գազային դիֆուզոր Газовый диффузор | PE0103, նախատեսված լինի ERGOCUT A151 պլազմատրոնի համար:  PE0103 Предназначен для плазмотрона ERGOCUT A151 | Հատ  штук | 50 | 4780 | 239000 |
|  | 44311170 | Կատոդ (էլեկտրոդ)  Катод (электрод) | PR0111, նախատեսված լինի ERGOCUT A151 պլազմատրոնի համար:  PR0111 Предназначен для плазмотрона ERGOCUT A151 | Հատ  штук | 100 | 2020 | 202000 |
|  | 44311170 | Ծայրափողակ  Сопло | PD0109-14 1,4 մմ, նախատեսված լինի ERGOCUT A151 պլազմատրոնի համար:  PD0109-14 1,4 мм, Предназначен для плазмотрона ERGOCUT A151 | Հատ  штук | 10 | 2380 | 23800 |
|  | 44311170 | Ծայրափողակ  Сопло | PD0109-16 1,6 մմ, նախատեսված լինի ERGOCUT A151 պլազմատրոնի համար:  PD0109-16 1,6 мм, Предназначен для плазмотрона ERGOCUT A151 | Հատ  штук | 20 | 2060 | 41200 |
|  | 44311170 | Ծայրափողակ  Сопло | PD0109-18 1,8 մմ, նախատեսված լինի ERGOCUT A151 պլազմատրոնի համար:  PD0109-18 1,8 мм, Предназначен для плазмотрона ERGOCUT A151 | Հատ  штук | 10 | 2630 | 26300 |
|  | 44311170 | Ծայրափողակ  Сопло | PD0109-30 3,0 մմ, նախատեսված լինի ERGOCUT A151 պլազմատրոնի համար:  PD0109-30 3,0 мм, Предназначен для плазмотрона ERGOCUT A151 | Հատ  штук | 20 | 4550 | 91000 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր, Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով, արտադրման տարեթիվը սկսած 2024թ.:
2. Էլեկտրոդների յուրաքանչյուր խմբաքանակը պետք է ուղեկցվի հավաստագրով, որը վկայագրում է նրանց պահանջները տվյալ ստանդարտին:
3. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
5. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
6. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
8. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վ.Մանուկյան հեռ. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am):

Дополнительные условия:

1. Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, иметь сертификат качества или паспорт, упаковка должна обеспечивать механическую целостность продукции, документы должны быть переведены на армянский или русский языки, год производства начинается с 2024 года.

2. Каждая партия электродов должна сопровождаться сертификатом, удостоверяющим их соответствие данному стандарту.

3. Товарный знак, фирменное наименование, информация о торговой марке и производителе – не требуется;

4. Срок предоставления участнику подписанного акта приема-передачи - 10 рабочих дней;

5. Допустимый период розыгрыша – 10 календарных дней;

6. Подрядчик обязан соблюдать все требования внутриобъектового и пропускного режима, действующего на АЭС;

7. Поставщик обязан проинформировать контрактного менеджера о поставке не позднее, чем за один рабочий день до поставки товара, поставка может осуществляться в течение рабочего дня с 9-00 до 15-30;

8. Манукян В., представитель ответственного отдела, тел. 010-28-29-60, электронная почта volodya.manukyan@anpp.am.

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\* | | |
| I | II | Գումար  (ՀՀ դրամ) |
| 1 | 31711160 | Էլեկտրոդ  Электроды | կգ | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 31711160 | Էլեկտրոդ  Электроды | կգ | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 42661500 | Հրածորան արգոնի  Горелка аргоновая | հատ | 100% | 100% | 100% |
| 4 | 44311190 | Զոդանյութ  Припой | կգ | 100% | 100% | 100% |
| 5 | 44311190 | Զոդանյութ  Припой | կգ | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 44311190 | Զոդանյութ  Припой | կգ | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 42661400 | Էլեկտրազոդիչ  Электропаяльник | հատ | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 42661400 | Էլեկտրական զոդիչ  Электропаяльник | հատ | 100% | 100% | 100% |
| 9 | 39721410 | Գազային դիֆուզոր Газовый диффузор | հատ | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 44311170 | Կատոդ (էլեկտրոդ)  Катод (электрод) | հատ | 100% | 100% | 100% |
| 11 | 44311170 | Ծայրափողակ  Сопло | հատ | 100% | 100% | 100% |
| 12 | 44311170 | Ծայրափողակ  Сопло | հատ | 100% | 100% | 100% |
| 13 | 44311170 | Ծայրափողակ  Сопло | հատ | 100% | 100% | 100% |
| 14 | 44311170 | Ծայրափողակ  Сопло | հատ | 100% | 100% | 100% |