ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակար-գման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 44811300 | Էմալ  Эмаль | ΠΦ-115, ( глянцевая ) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76 կամ համարժեքը գույնը – սպիտակ, մակերեսի փայլի մակարդակը `50% կամ ավելի, բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49% -ից մինչև 70%; կպչունության ին-դեքս - մինչև 1 միավոր, կոնկրետ կարծրություն-0,15-0,2 պայ.միավ., պայմանական մածուցիկություն - 60-120 պայ.միավ., ազդեցության ուժը ` ավելի քան 40%, թաքնված հզորությունը՝ 60-100 գ/քմ., ծախսը -90-150գ/մ² -1 շերտ, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20C, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3կգ/լ, չոր նստվածքը` 65%, տարան`0.9÷20 լիտրանոց:  Մատակարարման պահին ունենան նվազագույնը 6 ամիս պահպանման ժամկետ:  ΠΦ-115, ( глянцевая ) с блеском, ГОСТ 6465 или аналог, цвет – белая, уровень блеска поверхности – 50% и более; доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%; пока затель адгезии – до 1 балла; удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; условная вязкость – 60-120 у.е.; ударная проч-ность – более 40%; укрывистость – 60-100 г/кв.м, время высыхания -14час+20˚C, плотность атмосферы -1.0-1.3 кг/л, осадка 65%, расход - 90÷150г/м² - 1слой, тара – 0.9÷20 литровый.  Срок годности не менее 6 месяцев на момент поставки: | կգ | 500 | 1500 | 750000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирская марз, г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | 500 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 20 (քսան) օրացույցային օրվա ընթացում:  В течение 20 календарных дней после заключения договора. |
| 2 | 44192400 | Գիպսոնիտ Гипсонит | 10-30 կգ պարկերով, շերտի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 1 սմ, շաղախի խառնուրդի պիտանելիության ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 10 րոպե, նստվածքը՝ ոչ ավելի քան 0,8 մմ/մ, չոր խառնուրդի ծախսը 1սմ շերտի հաստության համար 11կգ/1մ² շերտի հաստությամբ: Պետք է արտադրված լինեն մատակարարումից ոչ շուտ քան 6 ամիս առաջМешках по 10-30 кг, толщина слоя не менее 1см, время пригодности растворной смеси не менее 10 минут, усадка не более 0.8мм/м, расход сухой смеси при толщине слоя 1см-11кг/1м². Должны быть изготовлены не ранее чем за 6 месяцев до поставки. | տ | 1 | 85000 | 85000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирская марз, г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | 1 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 20 (քսան) օրացույցային օրվա ընթացում:  В течение 20 календарных дней после заключения договора. |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
2. Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
4. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
5. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)

**Дополнительные условия:**

1. Товары должны быть новыми.
2. Срок предоставления Продавцу подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней.
3. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
4. Продавец объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.
5. Продавец должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов.
6. Менеджер по договору М.Карапетян, тел. 010282960, e-mail: [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)