**ՈՒղղահայաց շերտավարագույրի տեխնիկական բնութագիր**

**Շերտավարագույր ուղղահայաց ՝ յուրաքանչյուր շերտի լայնությունը - 9սմ,  
արևապաշտպան և արևադիմացկուն բարձրորակ կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, շերտավարագույրը ամրանում է մետաղական բարձրորակ, փոշեներկված քիվից, ալյումինե ամրակներից ։   
Շերտերը բացվում և փակվում են առաջ և հետ գնալու հնարավորությամբ կողքի պարանի օգնությամբ,իսկ լույսի թափանցելիության աստիճանը կառավարվում է շղթայի օգնությամբ, շերտերի 180 աստիճան իր առանցքի շուրջը պտտվելու հնարավորությամբ։  
Շերտավարագույրը պետք է համալրված լինի ամրացման համար անհրաժեշտ մետաղական բոլոր անհրաժեշտ դետալներով,իր մեջ ներառում է ալյումինե ծանրոցներ որոնց օգնությամբ վարագույրի շերտերը մշտապես լինում են ուղղահայաց դիրքով և չեն դեֆորմացվում։**  **Պարտադիր պայման շերտավարագույրն ու մետաղական քիվերը, դրանց դետալները պետք է լինի որակով , եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան, առանց ապրանքի տեսքն ու որակը վատթարացնող ցանկացած թերության։   
Շերտավարագույրները տեղադրվելու են տարբեր հարկերում և աշխատասենյակներում տարբեր ք/մ չափերով պատվիրատուի ցանկությամբ։   
Ապրանքի մատակարարումն ու ամրացումը պատուհաններին և այլ պահանջվող տեղերում իրականացվում է մատակարարի կողմից իր միջոցներով։  
Ապրանքի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ նախորոք մինչև ապրանքի մատակարարումը։ Երաշխիքային ժամկետը ապրանքի ընդունվելու օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր։**

**Շերտավարագույրների քանակական և չափային հաշվարկ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **պատուհաններին ամրացվող վարագույրների չափերը Լ/Բ (մետր)** | **պատուհաններին ամրացվող վարագույրների քանակ (հատ)** | **պատուհաններին ամրացվող վարագույրների մակերեսը՝ ք/մ** | **ընդամենը ք/մ՝** |
| **1.2մ․\*2.7մ․** | **111** | **3.24** | **359.64** |
| **0.93մ․\*1.2մ․** | **8** | **1.11** | **8.88** |
| **1.46․մ\*1.22․մ** | **5** | **1.78** | **8.9** |
| **1.53մ․\*1.22մ․** | **1** | **1.86** | **1.86** |
| **3.57մ․\*2.9մ․** | **2** | **10.35** | **20.7** |
| **Ընդամենըք/մ՝** |  |  | **399.98** |

**Технические характеристики вертикальных жалюзи**

1. **Вертикальные жалюзи, ширина каждого слоя - 9 см,**

**изготовлены из качественной солнцезащитной и солнцезащитной ткани или полимерных материалов, фиксируются жалюзи на качественный металлический карниз с порошковым покрытием, алюминиевые крепления.**

**Слои открываются и закрываются с возможностью движения вперед и назад с помощью веревки сбоку, а степень проникновения света контролируется с помощью цепи, с возможностью поворота слоев на 180 градусов вокруг своей оси. ось.**

**Штора должна быть оснащена всеми необходимыми металлическими деталями для крепления, в том числе алюминиевыми бандажами, с помощью которых полотна шторы всегда находятся в вертикальном положении и не деформируются.**

**Обязательным условием является то, что жалюзи и металлические карнизы, их детали должны быть качественными, в соответствии с европейскими стандартами, без каких-либо дефектов, ухудшающих внешний вид и качество изделия.**

**По желанию заказчика жалюзи будут установлены на разных этажах и в офисах, на разных квадратных метрах.**

**Доставку и крепление изделия к окнам и другим необходимым местам поставщик осуществляет за свой счет.**

**Цвет изделия согласовывайте с заказчиком заранее перед доставкой товара. Гарантийный срок составляет не менее 365 календарных дней со дня получения товара.**

**Количественный и размерный расчет жалюзи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **размеры оконных штор Ш /Д (метр)** | **Количество оконных штор (шт.)** | **площадь прикрепленных к окнам штор: кв/м** | **всего кв/м** |
| **1,2 м . \*2,7 м .** | **111:** | **3:24** | **359,64** |
| **0,93 м . \*1,2 м .** | **8 часов** | **1.11:** | **8:88** |
| **1.46 . м\*1,22 . м:** | **5:00** | **1,78:** | **8:9** |
| **1,53 м . \*1,22 м .** | **1:** | **1,86:** | **1,88:** |
| **3,57 м . \*2,9 м .** | **2:** | **10:35** | **20.7:** |
| **Всего кв/м:** |  |  | **400** |