**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 09132200 | Բենզին  Бензин | **ԱԻ-92, Ռեգուլյար**, արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմա-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15ºC ջերմաստիճանում` 720-ից մինչև 775 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը` 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ 3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C₅ և ավելի) -15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված **«**Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի**»**, մատակարարումը կտրոններով, լիցքավորումը՝ Երևան քաղաքի և հարակից մարզերի լցակայաններից:  **АИ-92, регуляр ,** внешний вид - чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом - не менее 91, моторным методом - не менее 81, давление паров насыщенного бензина - от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / дмА, объем бензола фракция не более 1%, плотность при температуре 15ºС от 720 до 775 кг / мА, содержание серы не более 10 мг / кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, объемная доля окислителей не более: метанол 3%, этанол-5%, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10%, трибутиловый спирт -7%, эфиры (C ₅) подробнее) -15%, другие окислители -10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года, доставка по чекам, заправка в город Ереване или ближающих областях. | լիտր  литр | 1000 | ք. Եղվարդ, Երևանյան խճ. 40 «Գառնի-Լեռ» ԳԱՄ ԲԲԸ  ОАО НПО «Гарни-Лер», г. Егвард, шоссе Ереванская 40 | 1000 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 20 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 20 дней с момента заключения договора |
|  | 9134200 | Դիզելային վառելիք  Топливо дизельное | **Սեզոնային, դիզել**, ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15ºC ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55ºC -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40ºC -ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմԱ/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0ºC -ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված ՙՆերքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի՚, մատակարարումը կտրոններով, լիցքավորումը՝ Երևան քաղաքի և հարակից մարզերի լցակայաններից:  **Сезонное, дизельное,** цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при температуре 15ºС от 820 до 845 кг / м3, содержание серы не более 10 мг /  кг, температура воспламенения не более 55ºС низкий, остаток углерода в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 40ºС от 2,0 до 4,5 мА / с, температура мутности не более 0ºС, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Внутреннего регламента по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденного постановлением Правительства Республики Армения от 11 ноября 2004 г. доставка по чекам и баком в Армавирский марз или город Ереван. Доставка по чекам, заправка в город Ереване или ближающих областях. | լիտր  литр | 2000 | 2000 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

Կտրոնների սպասարկումը կատարվի Երևան քաղաքի և հարակից մարզերի լցակայաններում: