ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար Ծառայողական մարդատար ավտոմեքենայի ձեռքբերում-

Արտադրության տարեթիվը 2024թ, շարժիչը բենզինային առնվազն 2,5 լիտր, մխոցների թիվը 4 շարային 16 փական, Փողանցման տուփը ավտոմատ CVT, հզորությունը առնվազն 170 ձ/ուժ, քաշը մինչև 1700 կգ, չափսերը առնվազն 4670/1840/1670, բեռնախցիկի ծավալը առնվազն 500լ, անվային բազա առնվազն 2700 մմ, անիվներ առնվազն R18, ճանապարհային լուսածերպը առնվազն 205 մմ, վառելիքի բաքի տարողությունը առնվազն 55 լիտր, վառելիքի ծախսը խառը ցիկլ 8,5 լիտր, ղեկի էլեկտրաուժեղացուցիչ, ղեկը՝ կաշեպատ, տաքացվող,4 ուղղությամբ կարգավորվող ,բորտ համակարգիչ,մուլտիմեդիա համակարգ /AUX/USB/Bluetooth, Start/Stop համակարգ, կենտրոնական փական հեռակառավարմամբ, լիաքարշակ՝ 4WD, “Cruise Control” արագության վերահսկման համակարգ,“Speed Limit”արագությունը սահմանափակող համակարգ, արգելակման հակաբլոկավորող համակարգ՝ ABS արգելակման ուժի էլեկտրոնային բաշխման համակարգ՝ EBD, ավտոմեքենայի էքստրեմալ արգելակման համակարգ՝ AFU, կուրսային կայունության համակարգ՝ ESP, մեքենայի արգելակում 3 վրկ բարձունքին գործարկելիս (HSA), անվտանգության բարձիկներ առնվազն 6 հատ, հետևի տեսախցիկ, հետևի (parktronic), անձրևի և լույսի ցուցիչ բոլոր ապակիներն էլ. Կարգավորվող, կողային հայելիները էլ. կարգավորվող, էլ., հակամառախուղային լուսարձակներ, վարորդի նստատեղը կարգավորվող, կենտրոնական արմնկակալ, պահեստային անվադող,իմմոբիլայզեր, ISOFIX, գույնը՝ սև (այլ գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)։ Ձմեռային անվադողերի հավաքածու և ավտոսրահի գորգեր։

Ընկերությունը պետք է հանդիսանա պաշտոնական ներկայացուցիչ ՀՀ-ում երաշխիքը 3 տարի կամ 100000 սպաասարկումը պետք է իրականացվի ընկերության սպասարկման կայանում։ ԵԱՏՄ հանձնաժողովի 20211թվականի դեկտեմբերի 9-ին ընդունված TP TC 018/2011 տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պայմաններին և նվազագույնը Եվրո 5 ստանդարտին համապատասխանության վերաբերյալ՝ տվյալ կազմակերպությունը պետք է ունենա փաստաթուղթ կամ սերտիֆիկատ:

Приобретение служебного легкового автомобиля для нужд муниципалитета Артик Ширакской области РА.

Год выпуска 2024, двигатель бензиновый не менее 2,5 л, количество цилиндров 4 рядных 16 клапанов, коробка автомат CVT, мощность не менее 170 л.с./мощность, масса до 1700 г. кг, габариты не менее 4670/1840/1670, объем багажника не менее 500 л, база шин не менее 2700 мм, колеса не менее R18, клиренс не менее 205 мм, емкость топливного бака не менее 55 литров , расход топлива смешанный цикл 8,5 литров, гидроусилитель руля, руль: кожаный, с подогревом, регулировка в 4-х направлениях, бортовой компьютер, мультимедийная система / AUX/USB/Bluetooth, система Start/Stop, центральный замок с пультом, все- привод колес: 4WD, система контроля скорости «Круиз-контроль», система ограничения скорости «Speed ​​Limit», антиблокировочная система тормозов: ABS, электронная система распределения тормозных усилий: EBD, система экстремального торможения автомобиля: AFU, система стабилизации: ESP, торможение автомобиля 3 секунды при трогании с высоты (HSA), подушек безопасности не менее 6, камера заднего вида сзади (парктроник), датчики дождя и света на всех стеклах. Регулируемые боковые зеркала e. регулируемый, электронный, противотуманные фары, регулируемое сиденье водителя, центральный подлокотник, запасное колесо, иммобилайзер, ISOFIX, цвет: черный (другие цвета согласовываются с заказчиком). Комплект зимней резины и автомобильных ковриков.

Компания должна быть официальным представителем в Республике Армения, гарантия 3 года или 100 000 лет, обслуживание должно осуществляться на СТО компании. Данная организация должна иметь документ или сертификат о соответствии условиям, установленным техническим регламентом ТП ТС 018/2011 Комиссии ЕАЭС, принятым 9 декабря 2021 года, и не ниже стандарта Евро-5.