KM7 Բազմատեղ սեկցիայի տեխնիկական նկարագրությունը. (թեքվող մեխանիզմով)

KM7M բազմաթոռի հատվածի դիզայնը բաղկացած է կենտրոնական, կողային (ձախ և աջ), մետաղական փողկապներ, փափուկ տարրեր (մեջքի նստատեղեր, նստատեղեր): Նստարանը հագեցած է վերադարձի թեքման մեխանիզմով: Ստենդը բաղկացած է մետաղյա շրջանակից, փայտյա բազկաթոռից և 2 բարձիկից՝ ամրացված գամերով: Մետաղական շրջանակը եռակցված խողովակի կառուցվածք է 25x25 մմ Ø22 մմ շրջանակի առանցքով, որը եռակցված է նրան թեքման մեխանիզմի աղբյուրի համար ակոսով: Բազային խողովակի բաց ծայրերը փակվում են պլաստիկ խցաններով 25x25 մմ: Բազային խողովակում կան անցքեր, որոնք թույլ են տալիս կոնստրուկցիան ամրացնել հատակին/պետք է ամրացնի մատակարարը/:

Շրջանակը պատված է տարբեր գույների պոլիմերային փոշիով/սովորական ներկովը կհամարվի տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող/։ Փայտե բազկաթոռը պտուտակներով է։ Ծածկույթը մանրաթելից պատրաստված ափսե է S=3,2 մմ, մի կողմից երեսպատված կտորով կամ վինիլային կաշվով, ամրացված մանրաթելից մետաղական կեռներ։ Բոլոր բարձիկները, բացառությամբ արտաքինի (ձախ և աջ սյուների համար), ունեն առանցքի անցքեր:

Կմախքըը 20x20մմ խողովակից և S=2մմ թիթեղից պատրաստված եռակցված կառուցվածք է։ Ծածկույթը տարբեր գույների պոլիմերային փոշի է/գույները պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ/: Մեջքը և նստատեղը բաղկացած են տուփաձև երկշերտ նրբատախտակի շրջանակներից, հավաքվել է թիվ 92/28 կահույքի կեռների և սոսինձի միջոցով։

Դրանց արտադրության համար օգտագործվում է նրբատախ տակ S=8մմ, փայտե ձող 40\*21մմ. Փայտե շրջանակները ծածկված են պոլիուրեթանային փրփուրով S=10mm, S=50mm և երեսպատված կտորով կամ վինիլային կաշվով:. Երեսպատումն ամրացվում է հիմքերի վրա թիվ 80/08 կահույքի կեռներով։ Նստատեղը ամրացվում է թեքման մեխանիզմներով (աջ և ձախ)՝ ու նիվերսալ պտուտակներով 5x16. Մեջքի նստատեղը ամրացվում է սյուներին՝ օգտագործելով M6x90 պտուտակներ տակից վեցանկյուն դեկորատիվ խցանով և մանեկներով M6.4 ԳՕՍՏ 5915 տափօղակների միջոցով 6.02 ԳՕՍՏ 11371 (կողային սյուների համար) և օգտագործելով պտուտակներ M6x140 ԳՕՍՏ 7798 և մանոկներ M6.4 ԳՕՍՏ 5915 տափօղակների միջոցով 6.02 ԳՕՍՏ 11371 (կենտրոնական սյուների համար): Նստատեղը ամրացված է սյուների առանցքների վրա, որոնց ակոսները ամրացվումվում են թեքման մեխանիզմի զսպանակով։ Մեջքի հետևի հատվածը ծածկված է դեկորատիվ վահանակով, ամրացված ինքնակպչուն պտուտակներով և տափօղակներով 4.2\*16. Դեկորատիվ պանելները պատրաստված են մանրաթելից S=3.2մմ և երեսպատված կտորից կամ վինիլային կաշվից՝ ամրացված թիվ 80/04 կահույքի կեռներով

Ձեռքերի դնելու համար փայտերը բարձրորական են՝հաճարենի, կաղնի կամ համարժեք՝ լաքապատված։/Ավելի ցածրորականՉամ տեսաի փայտիցը կհամարվի տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող/։

Ներքևում դարակները միացված են կապերով M6x40 ԳՕՍՏ 7798 պտուտակներով և M6.4 մանեկներով: ԳՕՍՏ 5915 տափօղակների միջոցով 6.02 ԳՕՍՏ 11371: KM7M-ը նստարանների հավաքածու է և կարող է ունենալ ցանկացած թվով նստատեղեր: KM7M-ը մատակարարվում է ապամոնտաժված ծալքավոր տուփերում: Օրինակ՝ KM7M-03-ի ընդհանուր չափերը՝ երկարությունը – 1665 մմ, բարձրությունը – 1009 մմ, լայնությունը – 699 մմ: KM7-03 քաշը – 38,2 կգ. KM7M-03-ը փաթեթավորված է ծալքավոր տուփի մեջ 750\*600\*550 մմ չափսերով, կտորների քանակը՝ 1 հատ։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Մատակարարը պետք է ներկայացնի ապրանքի ծագման սերտիֆիկատը։

Ապրանքը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 19917-2014/ Նստելու և պառկելու համար կահույք. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ/ ստանդարտին։

Ինքնաշեն, առանց ծագման սերտիֆիկատի, առանց ստանդարտին համապատասխանելու մատակարարված ապրանքը կհամարվի տեխնիկական բնութագրին ոչ համապատասխան և չի ընդունվի պատվիրատուի կողմից։

Աթոռները պետք է ունենան նվազագույնը 3 տարի երաշխիքային ժամկետ` տեդադրման օրվանից։

Մատակարարումը, տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից իր միջոցների հաշվին։

Ապրանքների Մատակարման ժամկետը 100 օրացուցային օր՝ 50 օրացուցային օր համայնքի մասնաբաժնի մասով /50%/ կնքվելիք համաձայնագրի օրվանից, 50 օրացուցային օր պետության մասնաբաժնի մասով/50%/ կնքվելիք համաձայնագրի օրվանից։