|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-1** | | | |
| **N/N** | **անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը** | **չափման միավորը** | **քանա-կը** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **ԹԱՏՐՈՆԻ ԲԵՄԻ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ** |  |  |
| **1** | Լեդ լուսատու սարք, ֆրեսսնել ոսպնյակով, լամպի հզորությունը առնվազն 400 Վտ: Գույնի ջերմաստիճանը 3200-5600 K: Լամպի աշխատանքային տևողությունը նախատեսված առնվազն 50000 ժամ աշխատելու համար: Սնուցման աղբյուր՝ AC 100-240V, 50/60 Hz:  Մուտքի հզորությունը՝ առնվազն 400-450Վտ, PF≥0,99, կառավարումը DMX512, (սա այն ստանդարտն է, որը նկարագրում է տվյալների թվային փոխանցման մեթոդը կարգավորիչների և լուսավորության սարքավորումների, ինչպես նաև լրացուցիչ սարքավորումների միջև:  Fine Art արտադրողի Fine Art ֆիրմայի Fine Art Fine 350-400T FS մոդելը կամ համարժեք համարվող Anzhee արտադրողի Anzhee ֆիրմայի Anzhee pro 350 մոդելը կամ համարժեք համարվող Showlight արտադրողի Showlight ֆիրմայի Showlight SL-400 FPF-RGBAL մոդելը: | հատ | 26 |
| **2** | Օպտիկական համակարգ, Լույսի աղբյուր՝ առնվազն 400 wLED մոդուլ, կյանքի տևողությունը՝ նախատեսված ≥50,000 ժամ, ոսպնյակ 250-500 ներառյալ ճառագայթի բացվածքի աստիճանը, գույնի ջերմաստիճանը 3200-3500k, CRI:Ra>90: Սնուցման աղբյուր՝ 100-240V~50/60 Hz, մուտքային հզորություն՝ 400-450 Վտ, PF≥0,99, կառավարումը DMX512, (սա այն ստանդարտն է, որը նկարագրում է տվյալների թվային փոխանցման մեթոդը կարգավորիչների և լուսավորության սարքավորումների, ինչպես նաև լրացուցիչ սարքավորումների միջև):  FineArt արտադրողի FineArt ֆիրմայի FineArt FINE 300T/400T LEKO մոդելը, Profile արտադրողի Profile ֆիրմայի Profile 300ww մոդելը, Proton արտադրողի Proton ֆիրմայի Proton 400w մոդելը: | հատ | 24 |
| **3** | Լույսի աղբյուր՝ առնվազն 15wX 14LED (RGBW), գույնի ջերմաստիճանը՝2700- 8000K, CTO գծային գույնի ջերմաստիճանի կարգավորում (2700K-6500K): Օպտիկական համակարգ՝ DMX512 կարգավորմամբ, ճառագայթի բացվածքի աստիճանը 120-270 ներառյալ, մուտքային լարումը՝ 100-240V~ 50/60Hz, մուտքային հզորությունը՝ 180-220 Վտ, կառավարման ռեժիմ՝ DMX512 (սա այն ստանդարտն է, որը նկարագրում է տվյալների թվային փոխանցման մեթոդը կարգավորիչների և լուսավորության սարքավորումների, ինչպես նաև լրացուցիչ սարքավորումների միջև:  FineArt արտադրողի FineArt ֆիրմայի FineArt FINE 1514 ZOOM մոդելը, PR Ligting արտադրողի PR Ligting ֆիրմայի PR Ligting 8154B մոդելը, ACME արտադրողի ACME ֆիրմայի ACME 1514 ZOOM մոդելը: | հատ | 25 |
| **4** | Լույսի աղբյուր՝ 400-600W LED մոդուլ, Օպտիկական ոսպնյակի տրամագիծը՝ առնվազն 140մմ, Մեծացման միջակայք՝ ներառյալ 60-500, Գույնի ջերմաստիճանը՝ 2700-6200 K, CMY անսահման գույների խառնուրդ, CTO գծային ճշգրտում 2700K-6200K (գծային կարգավորելի գունային ջերմաստիճան, որի մթնեցման գործընթացում փոփոխություն չկա), առնվազն 8 գունավոր զտիչներ + սպիտակ լույս, առնվազն 1 պտտվող գոբո անիվ 7 գոբոյով, երկկողմանի պտտման եղանակով, առնվազն 1 ֆիքսված գոբո անիվ 9 գոբոյով: Ամբողջական ուղղորդված շրջանակային համակարգի 1 հավաքածու, որն աջակցում է առնվազն 180-3600 ռոտացիայի: 1 երկկողմանի պտտվող 4-հատված պրիզմա, առնվազն 1 անկախ սառնամանիքի զտիչ,  Շրջանակի շարժումը ապահովում է առնվազն 0-5400 պտույտ, հորիզոնական շրջադարձը Pan-ը (3600) և ուղղահայաց շրջադարձը Tilt-ը (5400), օգտագործում են ֆոտոէլեկտրական դիրքի վերակայման համակարգ, ավտոմատ սխալի ուղղում:  Էլեկտրամատակարարումը` 100-240V~, 50/60Hz,  Գնահատված հզորությունը՝ 800-1000w  FineArt արտադրողի FineArt ֆիրմայի FineArt 600L BSWF մոդելը կամ համարժեք ADJ արտադրողի ADJ ֆիրմայի ADJ 600L BSWF մոդելը, Flation արտադրողի Flation ֆրմայի Flation 600L BSWF մոդելը: | հատ | 6 |
| **5** | Լույսի աղբյուր՝ միջին կյանքի տևողությունը՝ նախատեսված առնվազն 750 ժ, Ճառագայթի բացվածքի անկյունը՝ 50-180, CRI`Ra≥95, գույնի ջերմաստիճանի կառավարումը 2700- 6500K, CTO գծային գույնի ջերմաստիճանի կարգավորում (2700K-6500K), 0-100% գծային կարգավորում, Frost փափուկ լույսի էֆեկտ, Էլեկտրամատակարարում 200-240V~ 50/60Hz:  Էլեկտրոնային բալաստ: Մուտքի առավելագույն հզորությունը՝ 1600 Վտ:  FineArt արտադրողի FineArt ֆիրմայի FineArt 1400SF մոդելը կամ համարժեք Flation արտադրողի Flation ֆիրմայի Flation 1400SF մոդելը, ADJ արտադրողի ADJ ֆիրմայի ADJ 1400SF մոդելը: | հատ | 2 |
| **6** | Մուտք առնվազն 1 հիմնական ազդանշանի մուտք (2 մուտքային պորտ), հագեցած 3-Pin արական և իգական վարդակով, ելք՝ ազդանշանի ելքային առնվազն 8 պորտ, հագեցած 3- Pin վարդակով:  FineArt արտադրողի FineArt ֆիրմայի FineArt 2080 մոդելը կամ համարժեք ETC արտադրողի ETC ֆիրմայի ETC 2080 մոդելը կամ EUROLITE արտադրողի EUROLITE ֆիրմայի EUROLITE 2080 մոդելը: | հատ | 6 |
| **7** | Ինտերֆեյսը` լույսի կառավարման ծրագիր - Art-Net, sACN կամ Kling-Net արձանագրությանը (протокол) համապատասխան, տվյալների արագությունը առնվազն 1 ԳԲ/վ, առնվազն 8 DMX մուտք կամ ելք, վեբ բրաուզերի միացում:  Showtec արտադրղի Showtec ֆիրմայի Showtec Art-Net, Showtec sACN, Showtec Kling-Net ինտերֆեյսը կամ համարժեքը համարվող ETC արտադրողի ETC ֆիրմայի ETC Art-Net, ETC sACN կամ ETC Kling-Net ինտերֆեյսը կամ համարժեքը համարվող EUROLITE արտադրողի EUROLITE ֆիրմայի EUROLITE Art-Net, EUROLITE sACN կամ EUROLITE Kling-Net ինտերֆեյսը: | հատ | 1 |
| **8** | Լույսի կառավարման վահանակ, որն ապահովում է առնվազն 2048 ուղիղ ալիք, պետք է ունենա առնվազն 15 լիովին շարժիչով ֆեյդեր նվագարկում, առնվազն 15 կոդավորիչի նվագարկումը RGB ցուցիչներով, 12 բազմաֆունկցիոնալ Macro/Execute/Playback ստեղներ, նվագարկումների RGB լուսավորություն, կրկնակի ներկառուցված առնվազն 15 դյույմ Multi HD սենսորային էկրաններ, աջակցում է մինչև 8 սենսորային էկրան (առնվազն 5-ը հեռակառավարվող ցանցի միջոցով), կրկնակի շարժիչով 100մմ ֆեյդեր նվագարկում, որոնք համապատասխանում են թատրոնի համար, ներկառուցված MagicVis Visualiser ծրագրով` ճառագայթների և գոբոների ամբողջական մատուցմամբ:  Chamsys արտադրողի Chamsys ֆիրմայի Chamsys MagicQ Stadium մոդելը կամ համարժեք ETC GIO արտադրողի ETC GIO ֆիրմայի ETC GIO 4 K մոդելը, MARTIN արտադրողի MARTIN ֆիրմայի MARTIN M6 մոդելը: | հատ | 1 |
| **9** | Մառախուղ առաջացնող սարք, 05-100 մլ/րոպե ծախս +- 10%, որն ապահովու է իրական մառախուղի էֆեկտ: Էլեկտրամատակարարումը 200-240V~ 50/60Hz, հոսանքի հզորությունը 2000-3500Վտ, DMX512 կառավարմամբ, (սա այն ստանդարտն է, որը նկարագրում է տվյալների թվային փոխանցման մեթոդը կարգավորիչների և լուսավորության սարքավորումների, ինչպես նաև լրացուցիչ սարքավորումների միջև): Վաճառողը տրամադրում է նաև սարքի համար համապատասխան հեղուկ՝ 40լ, առավելագույնը 5 լ-անոց տարաներով: Հատուկ կազմված մառախուղային հեղուկ՝ ոչ թունավոր լուծույթ, որն առաջացնում է մաքուր, կիսաթափանցիկ մշուշ՝ երկար կախվածության ժամանակով և ցածր խոնավության պարունակությամբ: Անգույն, առանց հոտի և ոչ դյուրավառ:  Սարքը պետք լինի՝ Antari Hazer արտադրողի Antari Hazer ֆիրմայի 350 մոդելը կամ համարժեք Showtec արտադրողի Showtec ֆիրմայի Dagon 2000 մոդելը, EURO DJ արտադրողի EURO DJ ֆիրմայի 500 HAZER մոդելը: | հատ | 2 |
| **10** | Լուսային ազդանաշանի մալուխների միակցիչ 3 ոտքով XLR 3P վահանակի և լուսատու սարքերի միացման համար կոնեկտոր (connector) Male- color black  Neutrik արտադրողի Neutrik ֆիրմայի Neutrik XLR 3P մոդելը կամ համարժեք Proel արտադրողի Proel ֆիրմայի Proel XLR3PVPRO մոդելը, Hicon արտադրողի Hicon ֆրմայի Hicon HIX3CF-G մոդելը: | հատ | 100 |
| **11** | XLR 3P վահանակի և լուսատու սարքերի միցման համար կոնեկտոր (connector) Female- color black  Neutrik արտադրողի Neutrik Ֆիրմայի Neutrik XLR 3P մոդելը կամ համարժեք Proel արտադրողի Proel ֆիրմայի Proel XLR3MVPRO մոդելը, Hicon արտադրողի Hicon ֆիրմայի Hicon HI-X3CM-HD-B մոդելը: | հատ | 100 |
| **12** | XLR 5P վահանակի և լուսատու սարքերի միցման համար կոնեկտոր connector Male- color black  Neutrik արտադրողի Neutrik Ֆիրմայի Neutrik XLR 3P 5P մոդելը կամ համարժեք Proel արտադրողի Proel ֆիրմայի Proel XLR5PVPRO մոդելը, Seetronic արտադրողի Seetronic ֆիրմայի Seetronic SCS M5 մոդելը: | հատ | 50 |
| **13** | XLR 5P connector Female- color black  Neutrik արտադրողի Neutrik Ֆիրմայի Neutrik XLR 3P մոդելը կամ համարժեք Proel արտադրողի Proel ֆիրմայի Proel XLR5MVPRO մոդելը, Seetronic արտադրողի Seetronic ֆիրմայի Seetronic SCS F5 մոդելը: | հատ | 50 |
| **14** | Էլեկտրական մալուխի վարդակ, 4 տեղանոց, գույնը սև: | հատ | 100 |
| **15** | Էլեկտրական մալուխի խրոցակ - գույնը սև | հատ | 100 |
| **16** | Էլ մալուխ, 3 անգամ 2,5 մմ TITANEX որակի | մետր | 2000 |
| **17** | DMX մալուխ - 0,22մմ,  Cordial արտադրողի Cordial ֆիրմայի Cordial DMX մալուխը-110օմ կամ համարժեք Proel ֆիրմայի Proel DMXD մոդելը, AuraSonics արտադրողի AuraSonics ֆիրմայի AuraSonics DMX512 մոդելը: | մետր | 3000 |
| **18** | Ցանցի մալուխ, CAT6  Recber արտադրողի Recber ֆիրմայի Recber CAT6 FTP Indoor մոդելը կամ համարժեք Gembird արտադրողի Gembird ֆիրմայի Gembird CAT6 FTP CU Indor մոդելը, Panduit արտադրողի Panduit ֆիրմայի Panduit NUZ6C04BU-KE NETKEY-U/UTP CAT6 LSZH 24AWG INDOOR LAN CABLE, Panduit CU մոդելը: | մետր | 200 |