**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | |
| Հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 33161200 | Վիդեոէնդոսկոպ  Видеоэндоскоп | 7÷12 դյույմ էկրանով նվազագույնը 800х600 պիկսել թույլատրությամբ և վառ լուսադիոդային լուսավորությամբ:  Զոնդում օգտագործվող տեսախցիկը հագեցած լինի բարձր թույլատրվող հնարավորությամբ գունավոր ПЗС կամ КМОТ մատրիցայով նվազագույնը 640х480 պիկսել։ Զոնդի կառավարվող հատվածն ունենա 4 ուղղությամբ թեքվելու հնարավորություն, փոփոխվող օբյեկտիվներով՝ անկյունները նվազագույնը 600, 900, 1200։ Տեսագրություններ SD քարտի վրա նվազագույնը 32ԳԲ: Ունենա ներկառուցված Wi-Fi մոդուլ։  Տեխնիկական բնութագիր  Զոնդը լինի ճկուն 4,5 մմ մինչև 8 մմ տրամագծով և 4մ մինչև 6մ երկարության։ Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -10°C մինչև +70°C։ Զոնդի տեսախցիկը լինի ջրակայուն և կայուն ագրեսիվ միջավայրերի նկատմամբ։  Ֆորմատը գրանցման ֆայլերի՝ MP4 jpg/bmp/ png/AVI Սնուցումը ներկառուցված մարտկոցով։ Մարտկոցը - շարժական Li-ion  Առաքման լրակազմը Վիդեոէնդոսկոպ -1 հատ, ճկուն զոնդեր (իրարից տարբերվող չափերի) – 2 հատ, եռոտանի սարքը ամրացնելու համար -1 հատ, | հատ | 2 | 17553000 | 35106000 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  **Армавирская марз, г. Мецамор ЗАО "ААЭК"** | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 100 օրացույցային օրվա ընթացում**  **В течение 100 календарных дней после заключения договора.** |
| փոփոխվող օբյեկտիվների հավաքածու (600, 900, 1200) – 1 լրակազմ, սնուցող բլոկ 220Վ/50Հց – 1հատ, մարտկոց Li-ion - 2հատ, մարտկոցի լիցքավորիչ - 1 հատ, միացնող մալուխների հավաքածու - 1 հատ, ֆլեշ քարտ - 1 հատ, շահագործման ձեռնարկ ռուսերեն կամ հայերեն լեզվով - 1 հատ, պայուսակ - 1 հատ։  Описание  7"÷ 12" экраном с разрешением минимально 800х600 пикселей и яркой светодиодной подсветкой. В зонде используется камера с ПЗС или КМОТ матрицей с высокой разрешающей способностью минимально 640х480 пикселей. Управляющий часть зонда имеет 4 направления артикуляции со сменными объективами минимальными углами 600, 900, 1200. Видеозаписи на SD карте минимально 32Гб.  Должен иметь встроенный модуль Wi-Fi.  Техническая характеристика видеозонда  В комплекте должны быть гибкие зонды с диаметром 4,5мм до 8мм, с длиной от 4м до 6м․ Диапазон рабочих температур от -10°C до +70°C. Видеокамера должна быть устойчив к воде и к агрессивным средам.  Формат видеозаписи MP4 файлы jpg/bmp/ png/AVI, Питание - встроенный аккумулятор, Аккумулятор - съемный Li-ion, Комплект поставки Видеоэндоскоп - 1 шт. Гибкие зонды (разные размеры)- 2шт. Штатив для фиксации прибора – 1 шт. Комплект сменных объективов (600, 900, 1200) – 1 кт. Блок питания 220Վ/50Հց – 1 шт.  Аккумулятор Li-ion - 2 шт. Зарядное устройство для аккумулятора – 1 шт. Флэш-карта – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском или армянском языке – 1 шт. - Кейс – 1 шт. |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Արտադրման տարեթիվը սկսած 2022թ.: Երաշխիքային ժամկետ նվազագույնը 12 ամիս:
2. Անհրաժեշտ է ներկայացնել պրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության:
3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
4. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
7. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վ.Մանուկյան հեռ. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am):

**Дополнительные условия:**

1. Товары должны быть новыми, иметь сертификат качества или паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийных обязательств и срока годности, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Год выпуска с 2022 г. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.
2. Необходимо предоставить информацию о товарном знаке, фирменном наименовании, марке и производителе.
3. Срок предоставления Продавцу подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней.
4. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
5. Продавец объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.
6. Продавец должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов.
7. Представителем ответственного подразделения по договору В.Манукян, тел. 010-28-29-60, e-mail: [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am)