ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ \*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Գնման գին | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
|  | 42121630 | Օղ  Кольцо | ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **005-008-19-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009 կամ համարժեքը, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97:  резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **005-008-19-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009 или аналог, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. | հատ  (шт) | 117000 | մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | 30 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրացույցային օրվա ընթացում  В течение 90 календарных дней после подписания договора |
|  | 42121630 | Օղ  Кольцо | ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **009-012-19-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009 կամ համարժեքը, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97:  резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **009-012-19-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009 или аналог, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. | հատ  (шт) | 270000 | 60 |
|  | 42121630 | Օղ  Кольцо | ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **014-018-25-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009 կամ համարժեքը, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97:  резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **014-018-25-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009 или аналог, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97 . | հատ  (шт) | 1512000 | 300 |
|  | 42121630 | Օղ  Кольцо | ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **016-020-25-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009 կամ համարժեքը, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97:  резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **016-020-25-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009 или аналог, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. | հատ  (шт) | 405000 | 90 |
|  | 42121630 | Օղ  Кольцо | ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **065-075-58-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009 կամ համարժեքը, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97:  резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **065-075-58-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009 или аналог, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. | հատ  (шт) | 132480 | 12 |
|  | 42121630 | Օղ  Кольцо | ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **112-122-58-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009 կամ համարժեքը, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97:  резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **112-122-58-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009 или аналог, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. | հատ  (шт) | 555000 | 50 |
|  | 42121630 | Օղ  Кольцо | ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **130-140-58-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009 կամ համարժեքը, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97:  резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **130-140-58-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009 или аналог, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97 . | հատ  (шт) | 342000 | 30 |
|  | 42121630 | Օղ  Кольцо | ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **135-140-36-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009 կամ համարժեքը, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97:  резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **135-140-36-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009 или аналог, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. | հատ  (шт) | 342000 | 30 |
|  | 42121630 | Օղ  Кольцо | ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **255-270-85-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009 կամ համարժեքը, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97:  резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **255-270-85-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009 или аналог, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. | հատ  (шт) | 948000 | 50 |
|  | 42121630 | Օղ  Кольцо | ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **260-270-58-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009 կամ համարժեքը, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97:  резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **260-270-58-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009 или аналог, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. | հատ  (шт) | 948000 | 50 |
|  | 42121630 | Օղ  Кольцо | ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **050-055-30-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009 կամ համարժեքը, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97:  резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **050-055-30-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009 или аналог, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. | հատ  (шт) | 181152 | 12 |
|  | 42121630 | Օղ  Кольцо | ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **090-100-58-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009 կամ համարժեքը, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97:  резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **090-100-58-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009 или аналог, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. | հատ  (шт) | 210000 | 25 |
|  | 42121630 | Օղ  Кольцо | ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **230-240-58-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009 կամ համարժեքը, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97:  резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **230-240-58-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009 или аналог, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. | հատ  (шт) | 210000 | 25 |
|  | 42121630 | Օղ  Кольцо | ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **225-240-85-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009 կամ համարժեքը, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97:  резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **225-240-85-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009 или аналог, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. | հատ  (шт) | 210000 | 25 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր: Ռետինե-տեխնիկական նյութերից պատրաստված ապրանքների արտադրման տարեթիվը պետք է լինի մինչև մատակարարումը 6 ամսից ոչ ավել, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովվի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

Անվտանգության 2-րդ դաս ունեցող ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերի և РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 փաստաթղթի 5-րդ կետի 5․1 ենթակետի, անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝ մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:

1. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն – չի պահանջվում;
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
3. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
5. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;

Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Գ.Բալումյան հեռ. 010-28-29-60, email [gegham.balumyan@anpp.am](mailto:gegham.balumyan@anpp.am)

**Дополнительные условия:**

Дата изготовления изделий из резинотехнических материалов должна быть не более 6 месяцев до поставки, у них должен быть сертификат качества или паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийных обязательств и срока годности, упаковка должна быть обеспечена механическая целостность продукта, документы должны быть переведены на армянский или русский языки: Товары с классом безопасности 2 должны быть изготовлены и приняты в соответствии с планом качества, согласно документам НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 и подпункту 5.1 пункта 5 документа РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013, класс безопасности 2 (согласно НП-001-97- (I) в соответствии с классом безопасности 2 (согласно NP) с привлечением специализированной организации или в соответствии с действующим порядком приемки в стране-производителе.-001-97- I) в соответствии с. организация и проведение приемки товаров находится в ведении поставщика:

2.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;

3.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

4.Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

5.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;

6.Менеджер по контракту Г. Балумян.Тел. 010-28-29-60, email [gegham.balumyan@anpp.am](mailto:gegham.balumyan@anpp.am)