ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | |
| Հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 44811300 | **Էմալ** Эмаль | ΠΦ-115, ( глянцевая ) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76 կամ համարժեքը, գույնը – կանաչ, մակերեսի փայլի մակարդակը ` 50% կամ ավելի, բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49% -ից մինչև 70%, կպչունության ինդեքս - մինչև 1 միավոր, կոնկրետ կարծրություն-0,15-0,2 պայ.միավ., պայմանական մածուցիկություն - 60-120 պայ.միավ., ազդեցության ուժը ` ավելի քան 40%, թաքնված հզորությունը՝ 60-100 գ/քմ., ծախսը -90-150գ/մ² -1 շերտ, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20C, մթնոլորտակայուն խտությունը-1.0-1.3կգ/լ, չոր նստվածքը` 65%, տարան` 0.9÷20 լիտրանոց:  ΠΦ-115, ( глянцевая ) с блеском, ГОСТ 6465 или аналог, цвет – зеленый, уровень блеска поверхности – 50% и более; доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%, пока затель адгезии – до 1 балла, удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; условная вязкость – 60-120 у.е.; ударная прочность – более 40%, укрывистость – 60-100 г/кв.м, время высыхания -14 час+20˚C, плотность атмосферы -1.0-1.3 кг/л, осадка 65%, расход - 90÷150г/м² - 1 слой, тара – 0.9÷20 литровый. | կգ | 300 | 1500 | 450000 | **Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  **Армавирский марз, г. Мецамор ЗАО "ААЭК"** | **2025թ.-ի մարտի 1-ից մինչև 30-ը**  **С 1-ого по 30-ое марта 2025 г.** |
| 2 | 44811300 | **Էմալ**  Эмаль | ΠΦ-115, ( глянцевая ) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76 կամ համարժեքը, գույնը – սպիտակ, մակերեսի փայլի մակարդակը `50% կամ ավելի, բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49% -ից մինչև 70%; կպչունության ին-դեքս - մինչև 1 միավոր, կոնկրետ կարծրություն-0,15-0,2 պայ.միավ., պայմանական մածուցիկություն - 60-120 պայ.միավ., ազդեցության ուժը ` ավելի քան 40%, թաքնված հզորությունը՝ 60-100 գ/քմ., ծախսը -90-150գ/մ² -1 շերտ, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20C, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3կգ/լ, չոր նստվածքը` 65%, տարան`0.9÷10 լիտրանոց:  ΠΦ-115, ( глянцевая ) с блеском, ГОСТ 6465, цвет – бе- лая, уровень блеска поверхности – 50% и более; доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%; пока затель адгезии – до 1 балла; удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; условная вязкость – 60-120 у.е.; ударная проч-ность – более 40%; укрывистость – 60-100 г/кв.м, время высыхания -14час+20˚C, плотность атмосферы -1.0-1.3 кг/л, осадка 65%, расход - 90÷150г/м² - 1слой, тара – 0.9÷10 литровый. | կգ | 1000 | 1500 | 1500000 |
| 3 | 44811300 | **Էմալ** Эмаль | ΠΦ-115, ( глянцевая ) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76 կամ համարժեքը, գույնը–կարմիր, մակերեսի փայլի մակարդակը `50% կամ ավելի, բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49% -ից մինչև 70%, կպչունության ինդեքս - մինչև 1 միավոր, կոնկրետ կարծրություն- 0,15-0,2 պայ.միավ., պայմանական մածուցիկություն - 60-120 պայ.միավ., ազդեցության ուժը ` ավելի քան 40%, թաքնված հզորությունը՝ 60-100 գ/քմ., ծախսը -90-150գ/մ² -1 շերտ, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20C, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3կգ/լ, չոր նստվածքը` 65%, տարան` 0.9÷20 լիտրանոց:  ΠΦ-115, ( глянцевая ) с блеском, ГОСТ 6465 или аналог, цвет – красная, уровень блеска поверхности – 50% и более; доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%; пока затель адгезии – до 1 балла; удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; условная вязкость – 60-120 у.е.; ударная проч-ность – более 40%; укрывистость – 60-100 г/кв.м, время высыхания -14час+20˚C, плотность атмосферы -1.0-1.3 кг/л, осадка 65%, расход - 90÷150г/м² - 1слой, тара – 0.9÷10 литровый. | կգ | 300 | 1500 | 450000 |
| 4 | 44811300 | **Էմալ** Эмаль | ΠΦ-115, ( глянцевая ) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76 կամ համարժեքը, գույնը–դեղին, մակերեսի փայլի մակարդակը `50% կամ ավելի, բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49% -ից մինչև 70%, կպչունության ինդեքս - մինչև 1 միավոր, կոնկրետ կարծրություն- 0,15-0,2 պայ.միավ., պայմանական մածուցիկություն - 60-120 պայ.միավ., ազդեցության ուժը ` ավելի քան 40%, թաքնված հզորությունը՝ 60-100 գ/քմ., ծախսը -90-150գ/մ² -1 շերտ, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20C, մթնոլորտակայուն խտությունը-1.0-1.3կգ/լ, չոր նստվածքը` 65%, տարան` 0.9÷20  լիտրանոց:  ΠΦ-115, ( глянцевая ) с блеском, ГОСТ 6465 или аналог, цвет – желтая, уровень блеска поверхности – 50% и более; доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%; пока затель адгезии – до 1 балла; удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; условная вязкость – 60-120 у.е.; ударная проч-ность – более 40%; укрывистость – 60-100 г/кв.м, время высыхания -14час+20˚C, плотность атмосферы -1.0-1.3 кг/л, осадка 65%, расход - 90÷150г/м² - 1слой, тара – 0.9÷20 литровый. | կգ | 300 | 1500 | 450000 |
| 5 | 44811300 | **Լաք**  Лак | Սիլիցիում օրգանական КΟ-075, ջերմադիմացկուն (մինչև 500°С)~~,~~ լաքի սպառումը մեկ ծածկույթի համար կազմում է 100 գ/մ², արտադրանքի թթվային թիվը 6 մգ կոն/գ-ից ոչ ավելի է:  Кремнийорганический КΟ-075, термостойкий (до 500°С расход лака на одно покрытие составляет 100 г/м², кислотное число продукта не более– 6мг кон/г. | կգ | 50 | 5000 | 250000 |
| 6 | 44111417 | **Գրունտ –էմալ (կոմպլեկտ)**  Грунт-эмаль (комплект) | մետաղի համար, ТУ-2310-052-98310821-2011 կամ համարժեքը, ջրակայուն, գույնը-կանաչ, 2 բաղադրամասով չորացնող բաղադրամասը էմալի հետ միասին կոմպլեկտով, ըստ անհրաժեշտ քանակի, տարան` 12-25 կգ: Հիմնական նյութը-էպոքսիդային խեժ, տեսքը- միատեսակ կիսափայլ մակերեսով, չթռնող նյութերի զանգվածային բաժինը - 72-78%, պայմանական մածուցիկությունը ըստ B3-246 (ծայրափողակ 4) -70վ, չորացման ժամանակը մինչև 3 աստիճան t (20 ±0,5)°C – 4 ժամ, թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ -50 սմ, թաղանթի ճկման ամրությունը-3մմ, դիմադրությունը կանգնած ջրի ազդեցության ժամանակ (20±2)°С-72 ժամ, ներկի տրորման աստիճանը -40մկմ, կպչողունակությունը -1միավոր:  Для металла, ТУ-2310-052-98310821-2011 или аналог, водостойкий,  цвет- зеленый, с 2-х ингредиентов, ингредиент отвер-дителя вместе с смесью краски, соответствующим ко- личеством, тара 12÷25 кг. Основа материала- эпоксид-ная смола, внешний вид пленки - однородная полума-товая поверхность, массовая доля нелетучих веществ -  72-78%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) -70с,  время высыхания до степени 3 при t (20±0,5)°С -4 ч,  прочность пленки при ударе -50 см, прочность пленки при изгибе -3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20±2)°С -72 ч, степень перетира -40 мкм, ад- гезия -1 балл. | կգ | 300 | 6500 | 1950000 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր:1÷4-րդ չափաբաժինները մատակարարման պահին ունենան նվազագույնը 6 ամիս պահպանման ժամկետ: 5÷6-րդ չափաբաժինները մատակարարման պահին ունենան նվազագույնը 3 ամիս պահպանման ժամկետ:
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
4. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
5. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:

Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)

**Дополнительные условия**

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт. Для пунктов **1÷4** - срок годности не менее 6 месяцев на момент поставки. Для пунктов **5÷6-** срок годности не менее 3 месяцев на момент поставки.
2. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней.
3. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
4. Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующие на ААЭС.
5. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.
6. Контрактный менеджер М. Карапетян, тел. 010282960, электронная почта mkrtich.karapetyan@anpp.am