*Հավելված N 1*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | |
|
|  | 44161270/1 | Պոլիէթիլենային խողովակ  PN=10  PE=250մմ  /փաթեթավորված/ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար, PN=10, չօգտագործված: տրամագծի երկարություն՝ PE=250մմ  Մատակարման ձևը փաթեթավորված - գծմ:: Խմելու ջրի համար նախատեսված խողովակները պետք է բավարարեն անվտանգության կանոններին և ունենան համապատասխան կազմակերպության կողմից թույլտվություն ջրամատակարարման համար: Չօգտագործված*, մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է վաճառողը:* | |
|  | 44161230/1 | Պոլիէթիլենային անկյուն 45 աստիճան  PE=250մմ  /փաթեթավորված/ | Պոլիէթիլենային անկյուն 45 աստիճան ,խմելու ջրի համար, , չօգտագործված: տրամագծի երկարություն՝ PE=250մմ  Խմելու ջրի համար համար նախատեսված խողովակները պետք է բավարարեն անվտանգության կանոններին և ունենան համապատասխան կազմակերպության կողմից թույլտվություն ջրամատակարարման համար:Չօգտագործված*, մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է վաճառողը:* | |
|  | 42131120/1 | Փական սողնակային P16 PE=  225մմ | Պողպատե փական մեխանիզմով Միացումը խողովակին-կցաշուրթային  1. Անվանական տրամագիծը-225մմ 2. Անվանական ճնշումը-25 մթն․ 3. Փակման հերմետիկությունը-''А'' դասի 4. Ջրի տրման ուղղությունը՝ ցանկացած 5. Օդի ջերմաստիճանը՝ -40°C -ից մինչև +40°C 6. Տեղադրման դիրքը՝ շարժաբերիչի վերևում։ Թույլատրվում է շեղում մինչև 90°՝ ցանկացած ուղղությամբ  7. Փականի հետ պահանջվող նյութեր, ապրանքներ` ռետինե միջադիր,DN+225 հեղյուս առանց մանեկի, մանեկ, տափողակ  Չօգտագործված, մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է վաճառողը: | |
|  | 44112500/1 | Երկաթաբետոնե դիտահորի ծածկի սալ թուջե մտոցով 63մմ 220\*220մմ | *Գաբարիտային չափսերը (սմ)՝ 220\*220*  *Բարձրությունը՝ 15մ*  *Հաստությունը՝ 20սմ*  *Մտոցի տրամագիծը ՝ 63մմ թուջե*  *Բետոնի ցրտահարության դիմադրությունը (F)՝ 200*  *Բետոնի ամրությունը բացթողման պահին (կգ/սմ2)՝ Rfact=393*  *Բետոնի դասը ըստ նախագծի B-20 Rnorm = 261,94*  Չօգտագործված, մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է վաճառողը: | |
|  | 44112500/2 | Երկաթաբետոնե դիտահորի ծածկի սալ թուջե մտոցով 63մմ 120\*120մմ | Գաբարիտային չափսերը (սմ)՝ 120\*120  Բարձրությունը՝ 20սմ  Մտոցի տրամագիծը ՝ 63մմ թուջե  Բետոնի ցրտահարության դիմադրությունը (F)՝ 200  Բետոնի ամրությունը բացթողման պահին (կգ/սմ2)՝ Rfact=393  Բետոնի դասը ըստ նախագծի B-20 Rnorm = 261,94  Չօգտագործված, մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է վաճառողը: | |
|  | 44112760/1 | Ճկուն մետաղական խողովակ PE=325մմ | Ճկուն մետաղական խողովակ PE=325մմ  PN16,  Չօգտագործված, մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է վաճառողը: | |
|  | 44163130/1 | Կոյուղու խողովակ | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ 200մմ , SN4  Չօգտագործված, մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է վաճառողը: | |

\* *Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ՎԱՃԱՌՈՂ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |