***Տեխնիկական բնութագիր Օդորակիչ***

Սպլիտ համակարգով, թվային էկրանով, օդորակիչ հզորությունը ՝ 18000 BTU , պատին ամրացվող , ինվերտորային օդորակիչ, օդի շրջանառ. - նվազագույնը 500 խմ/ժ, սառնարտադրողականությունը՝ 5280 (+-5% շեղում) Վտ, ջերմարտադրողականությունը՝ առնվազն 5420 (+-5% շեղում) Վտ, էներգախնայողության դասը A, Օդորակիչների աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի առնվազն 60քմ, թևիկները(ժալյուզ) աջ և ձախ կարգավորվող, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 48Դբ, դրսինը՝ ոչ ավել քան 52 Դբ, Հզորություն (հովացում/տաքացում) ՝ 1090-1010 ԿՎՏ, Ներքին բլոկի գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հեռակառավարումով։ Ածխային ֆիլտր։ Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 500սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցմամբ։ Խողովակներ առնվազն 6 մետր։ արտաքին բլոկի արկղի չափեր՝ 32 x 92 x 21 սմ (+-5% շեղում), ներքին բլոկի չափերը 46 x 72 x 26 սմ (+-5% շեղում): Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43°C/-15°C: Տեղադրումը և գործարկումը իրականցնում է վաճառողը իր ուժերի և միջոցների հաշվին։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Տեղադրման ընթացքում անրաժեշտ է ապամոնտաժել և հետ մոնտաժել ալյումինե պատուհանների փեղկեր կամ առաջարկել ալտերնատիվ տեղադրման տարբերակ, որը ընդունելի կլինի պատվիրատուի կողմից: Անհրաժեշտության դեպքում հին օդորակչը պետք է ապամոնտաժվի Կատարողի կողմից և հանձնվի Պատվիրատուին: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ։ Մեկ օդորակիչ Պատվիրատուի կողմից կենթարկվի փորձաքննության։ Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ ք.Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեի 12 հարկանի շենքի օդորակիչների տեղադրման տարածքներին։

**Քանակը ՝ 3հատ**

**Техническая характеристика**

Сплит-система, цифровой экран, мощность кондиционера: 18000 BTU, настенный, инверторный кондиционер, циркуляция воздуха. - не менее 500 кубических метров в час, холодопроизводительность: 5280 (отклонение +-5%) Вт, теплопроизводительность: не менее 5420 (отклонение +-5%) Вт, класс энергосбережения А, рабочая поверхность кондиционеров должна быть не менее 60 квадратных метров, крылья (жалюзи) справа и слева регулируемые, уровень шума внутреннего блока не более 48Дб, наружного блока не более 52Дб, Мощность (охлаждение/нагрев): 1090-1010 кВт, Цвет внутреннего блока по согласованию с Заказчиком, с дистанционным управлением. Угольный фильтр. Длина соединительного провода кондиционера с видимой части не менее 500 см, вилка двухполюсная, с боковым заземлением. Трубы не менее 6 метров. размеры коробки внешнего блока: 32 х 92 х 21 см (отклонение +-5%), размеры внутреннего блока: 46 х 72 х 26 см (отклонение +-5%). Рабочая температура: +43°С/-15°С. Монтаж и эксплуатацию осуществляет продавец за свой счет. Товар должен быть неиспользованный/новый/в заводской упаковке. При монтаже не нужно разбирать и собирать алюминиевые оконные ставни или предлагать альтернативный вариант установки, который будет приемлем для заказчика. При необходимости старый кондиционер должен быть демонтирован Подрядчиком и передан Заказчику. Гарантийный срок не менее 3 лет. Один кондиционер будет протестирован Заказчиком. Поставщик может ознакомиться с местами установки кондиционеров 12-этажного дома по адресу Комитаса 49/4, Ереван, до дня вскрытия предложений.

**Количество: 3 шт.**