***Տեխնիկական բնութագիր Օդորակիչ***

Սպլիտ համակարգով, թվային էկրանով, օդորակիչ հզորությունը ՝ 24000 BTU , պատին ամրացվող , ինվերտորային օդորակիչ, սառնարտադրողականությունը՝ առնվազն 7200Վտ, ջերմարտադրողականությունը՝ առնվազն 7030Վտ, էներգախնայողության դասը A, Օդորակիչների աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի առնվազն 80քմ, թևիկները(ժալյուզ) աջ և ձախ կարգավորվող, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 43Դբ, դրսինը՝ ոչ ավել քան 55 Դբ, Հզորություն (հովացում/տաքացում) ՝ 2180-1985 ԿՎՏ, Ներքին բլոկի գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հեռակառավարումով։ Ածխային ֆիլտր։ Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 200սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցմամբ։ Խողովակներ առնվազն 3 մետր։ Տեղադրումը և գործարկումը իրականցնում է վաճառողը իր ուժերի և միջոցների հաշվին։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Տեղադրման ընթացքում անրաժեշտ է ապամոնտաժել և հետ մոնտաժել ալյումինե փեղկեր կամ առաջարկել ալտերնատիվ տեղադրման տարբերակ։ **Առնվազն 2 տարի երաշխիքային ժամկետ**։ Մեկ օդորակիչ Պատվիրատուի կողմից կենթարկվի փորձաքննության։ Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ ք․Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեի շենքի օդորակիչների տեղադրման տարածքներին։

**Քանակը ՝ 2հատ**

**Техническая характеристика**

Со сплит-системой, цифровым экраном, мощностью кондиционера: 24000 BTU, настенным, инверторным кондиционером, холодопроизводительностью: не менее 7200Вт, теплопроизводительностью: не менее 7030Вт, класс энергосбережения А, рабочая поверхность кондиционеров должна быть не менее 80 квадратных метров, крылья (жалюзи) справа и слева регулируются, уровень шума внутреннего блока не более 43 дБ, наружного блока не более 55 дБ, мощность (охлаждение/нагрев): 2180-1985 кВт, цвет внутреннего блока по согласованию с Заказчиком, с дистанционным управлением. Угольный фильтр. Длина соединительного шнура кондиционера с видимой части не менее 200 см, вилка двухполюсная, с боковым заземлением. Трубы минимум 3 метра. Монтаж и эксплуатацию осуществляет продавец за свой счет. Товар должен быть неиспользованный/новый/в заводской упаковке. При монтаже не обязательно разбирать и собирать алюминиевые ставни или предлагать альтернативный вариант установки. Гарантийный срок не менее 2 лет. Один кондиционер будет протестирован Заказчиком. Поставщик может ознакомиться с местами установки кондиционеров здания по адресу Комитаса 49/4, Ереван, до дня открытия торгов.

**Количество: 2 шт.**