**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | |
| Н/Л | Наименование | Техническая характеристика | единица измерения | общее кол-во | поставка | | | | |
| адрес | срок\* | | | |
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 1 | Бензин  (регуляр) | Внешний вид чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом-не менее 91, моторным методом- не менее 81, содержание свинца не более 5мг/ дм3, объемная доля бензола не более 1 %, плотность при температуре 150 C- от 720 до 775 кг/м3, содержание серы- не более 10мг/кг, объемная доля кислорода- не более 2,7 %, объемная доля окислителей – не более -метанол-3 %, этанол-5 %, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10%, трет-бутиловый спирт-7 %, эфиры (C5 и более)-15%, другие окислители-10%:  Поставка чековая․  Участник должен Обеспечить возможность заправки чековым вариантом в г. Ереване и во всех регионах Армении. Участник также должен предоставить сертификат соответствия товара (продукции). | Литр | 104000 | г. Ереван, Пр. Баграмяна 19 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |

*\** Договор заключается на основе ч.6 ст.15 закона РА “О закупках” иСрок для I этапа поставки, устанавливаеться максимум 22-օго календарнօго дня с даты вступления в силу договора, за исключением случая когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.