ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6

Հավելված 2

ՀՀ կրթության, գիտության,

մշակույթի և սպորտի նախարարի

2024 թվականի 02 օգոստոսի N 47 – Լ հրամանի

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Չափաբաժնի համարը** | **Անվանացանկը** | **Տեխնիկական բնութագիր** | |
| **1.** | **Էլեկտրական սալօջախ**  **եռաֆազ** | ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:  Չափսերը՝ 1475x850x860 մմ (ԵxԼxԲ)(±10%):  Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ(ԵxԼ) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա:  Այրիչնեը պատրաստված են չհղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն:  Այրիների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480˚C:  Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ:  Կառավարման վահանակի վրա տեղադված են առնվազն 4 դիրքով անջատիչներ – առնվազն 6 հատ;  Լարումը առնվազն 380 Վ։  Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը` առնվազն 18 կՎտ:  Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են։ Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են։  Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից առնվազն 200մմ բարձրության վրա։  Ոտքերի տակդիրները պետք ՝ սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով:  Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ։  Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից։  Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով:  Սալօջախը ունի՝  - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար  - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ:  - առնվազն երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ:  - առնվազն 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ` ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար:  - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար:  - եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ:  - ջրամեկուսիչ և պաշտպանականկոնտրոլ:  - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝պատրաստված է մալապատ չուգունից:  - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն: |  |
| **2.** | **Մսաղաց էլեկտրական** | ԳՕՍՏ 17151-81 –ի չափորոշիչներին համապատասխան:  Չափսերը՝ 515 х 232 х 565 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):  Էլեկտրականհզորությունը առնվազն 1,5 կՎտ։  Արտադրողականությունը (կգ/ժ) առնվազն 250 կգ/ժ  Լարումը 220Վ:  Արագությունների տեսակների քանակը երկու:  Հզորևհուսալիշարժիչհովացմանռեժիմով:  Հետպտտմանռեժիմով:  Կտրիըչժանգոտվողպողպատից առնվազն 2 հատ  Չժանգոտվողպողպատիցափսե- առնվազն 2 հատ  Չժանգոտվողպողպատիցտարբերտրամաչափիցանցեր – առնվազն 5 հատ  Մսաղացըամբողջությամբպատրաստվածենպատրաստվածեն 1.8 - 2.1 մմհաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայիչժանգոտվող պողպատից։  Մսիլաստիկմղիչ:  Ռետինեկարգավորվողոտքեր:  Քաշը մինչև 65 կգ:  C:\Users\Manukyan\Desktop\FullSizeRender (1).jpgC:\Users\Manukyan\Desktop\FullSizeRender (2).jpg |  |
| **3.** | **Խմորի սպիռալաձև եռաֆազ հարիչ/25 կգ խմորի տարողությամբ/** | Չափսերը( ԵxԼxԲ) 435x750x840( +- 100)մմ,Հարիչի տիպը- սպիռալաձև: Տարրայի ծավալը 32( +- 2),Խմորի տարողությունը առնվազն 25 կգ  Լարումը` առնվազն 380 V:  Հզորությունը 1.1-1.5 ԿՎ:  Արագությունների տեսակների քանակը առնվազն 1:  Տարրային պտտման արագությունը 11.25/22.5 պտույտ/ 1 րոպեում:  Պարույրի պտտման արագություն 78/155 պտույտ/ 1 րոպեում:  Տարրան պահող հարմարանքը և S-աձև խմորի հունցիչը ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված չժանգոտվող պողպատից։  Կողային հատվածները պատրաստված են ներկված պողպատից։ |  |
| **4.** | **Տպիչ սարք** | Բազմաֆունկցիոնալ լազերային սարք՝ MFP տիպի լազեր:  Սարքը ունի պատճենահանող սարք, սկաներ, տպիչ, առավելագույն չափը A4, գունավոր տպագրություն, սև և սպիտակ, լազերային տպագրության տեխնոլոգիա, առավելագույն թույլտվություն b/w տպագրության համար 3600x600 dpi , տպման արագությունը` առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4): Էջերի քանակը ամսական առնվազն 80000, առաջին սև-սպիտակ տպագրության ժամանակը առնվազը 6,3 վրկ: Ունի Ավտոմատ դուպլեքս տպագրության հնարավորություն:  Սկաների օպտիկական կետայնության խտությունը` առնվազը 1200x1200 dpi, սկանավորման արագությունը` առնվազը 29 էջ մեկ րոպեում (A4):  Ավտոմատ թղթի մատակարարումը` առնվազը 50 թերթ:  Պատճենահանման առավելագույն թույլտվությունը 600x600 dpi է: Պատճենման արագությունը` առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4), առաջին պատճենման ժամանակը առնվազը 7.2 վրկ, պատկերի մեծացման չափսը 25-400%:  Թղթի քաշը 60-175 գ/մ2:  Հիշողության չափը` առնվազը 512 ՄԲ, պրոցեսորի հաճախականությունը` առնվազը 1200 ՄՀց:  Ինտերֆեյսներ USB 2.0, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, աջակցություն PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF:  Windows, iOS, Android OS-ի համար ծրագրերի հետ աշխատելու հնարավորություն:  Էլեկտրաէներգիայի սպառում (աշխատանքի ընթացքում)` առնվազն 510 Վտ: Տեղեկատվական էկրան LCD, Չափերը (WxHxD) 420x323x390 մմ:  Քաշը՝ առնվազն 12,9 կգ:  Չափսերի և քաշի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը 2%: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային:  Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: |  |
| **5.** | **Լվացքի մեքենա** | Տեսակը՝ Դիմային:  Կառավարման տեսակը՝ Էլեկտրոնային:  Դասը՝  Լվացքի A, Քամելու B :  Լվացքի տարողունակությունը, քաշը (կգ)՝ առնվազն 10 կգ :  Առավելագույն արագություն առնվազն (պտ/րոպե)՝ 1600 :  Ծրագրերի քանակ՝ առնվազն 10 :  Ռեժիմների քանակ առնվազն 5 :  Առավելագույն աղմուկ առնվազն (dB)՝ 74 :  Հզորություն՝ առնվազն 2100 Վտ:  Առանձնահատկություններ՝ պաշտպանություն պատահական միացումից, միացման հետաձգում:  Չափսը՝ 85 х 60 х 55 սմ (ԲxԼxԽ):  Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: |  |
| **6.** | **ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՉՈՐԱՆՈՑՆԵՐ-Լվացքի չորանոց-մեքենա** | Տեսակը՝ Դիմային  Կառավարման տեսակը՝ Էլեկտրոնային  Դասը՝ A++  Չորացում՝ Կոնդենսացիոն  Լվացքի տարողունակությունը, քաշը առնվազն (կգ)՝ 8 կգ  Առավելագույն արագություն (պտ/րոպե)՝ առնվազն 1600  Ծրագրերի քանակ՝ առնվազն 12  Ռեժիմների քանակ առնվազն 5  Առավելագույն աղմուկ (dB)՝ Լվանալու առնվազն 57, Քամելու առնվազն 74  Հզորություն՝ առնվազն 2100 Վտ  Առանձնահատկություններ՝ պաշտպանություն պատահական միացումից, միացման հետաձգում  Չափսը՝ 85 х 60 х 65 սմ (ԲxԼxԽ)  Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: |  |
| **7.** | **ՁԱՅՆԵՐԻԶՆԵՐԻ ՆՎԱԳԱՐԿԻՉՆԵՐ-Երաժշտական կենտրոն** | ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն«Նախադպրոցական կրթու­թյան պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան:   * Bluetooth-ի ներկառուցված մոդուլ՝ Bluetooth 2.1 +EDR * Աուդիո մուտք՝ առնվազն 3.5 մմ : 1 * USB 2.0 մուտք A տիպի: 2   Կրիչների ֆորմատ՝   * Նվագարկում առնվազն CD-DA / MP3   Նվագարկման ֆորմատ՝ Աուդիո ֆորմատ MP3   * Թվային ընդունիչի ֆիքսված կարգավորումներ՝ առնվազն 30 FM * Ժամացույց * Sleep-ժամանակաչափ * Դիմային ակուստիկ համակագ    Դիմային բարձրախոսների հզորություն: 500/500 Վտ   Դիմադրություն՝ առնվազն 2 Om   էներգիայի սպառում՝ առնվազն 225 Վտ  Երաշխիքը առնվազն 24 ամիս |  |