2․ Էլեկտրական ձեռքի ուժային շարժիչ մարտկոցով, ավտոկլավվող , նախատեսված վիրահատական կտրող-ծակող գործիքների միացման համար

Ծայրադիրներ առնվազն գայլիկոնի և սղոցի միացման

Հետագայում ծայրադիրների միացման հնարավորություն առնվազն սագիտալ սղոց, կանյուկյացիայի գայլիկոն, կրանիալ գայլիկոն, կրանիալ բուր, ստերնոտոմ, քացախափոսի փորիչ, լարանի ադապտեր

Քաշը ոչ ավել քան 1կգ ծայրադիրով և մարտկոցով

Պտույտների արագության միջակայքը առնվազն 0-40000 պ/ր

Օսցիլյացիայի արագության միջակայքը առնվազն 0-15000 պ/ր

Պտտման անկյունային ուժը ոչ պակաս քան 7,8 Նմ

Միակցիչը տելեսկոպիկ, ունիվերսալ

Ավտոկլավվող տրանսֆեր համակարգ ծայրադիրների ստերիլ փոխարինման համար

Վթարային դադարեցման կոճակ

Աշխատանքային աղմուկը ոչ ավել քան 75 Դբ

Բոլոր աշխատանքային մասերը պետք է պատրաստված լինեն բժշկական դասի չժանգոտվող մետաղից

Այլ պայմաններ՝  
Ոչ պակաս քան 12ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար։  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, մասնագետի կողմից։  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն ։  
Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված։  
Ապրանքները պետք է լինեն արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում ։  
Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար:   
Բնութագրում նշված բոլոր սարքավորումները և պարագաները պետք է լինեն բազմակի օգտագործման, ունենան որակի ապահովման վկայագրեր՝ առնվազն ISO9001, ISO13485, FDA

Գործիքների կարծրության գործակիցը ոչ պակաս քան HRC67

2․ Электродвигатель ручной с аккумулятором, автоклавируемый, предназначен для подключения хирургических режуще-колющих инструментов.

Биты как минимум для дрели и пилы

Латеральное крепление периферийных устройств, по крайней мере, сагиттальная пила, канюляционная дрель, краниальная дрель, краниальный бор, стернотом, расширитель для травления, адаптер для проволоки

Масса не более 1 кг с насадкой и аккумулятором.

Диапазон скорости отжима не менее 0-40000 об/мин.

Диапазон скоростей колебаний не менее 0-15000 об/мин.

Угол крутящего момента не менее 7,8 Нм.

Коннектор телескопический, универсальный.

Автоклавируемая система переноса для стерильной замены наконечников.

Кнопка аварийной остановки

Рабочий шум не более 75 дБ.

Все рабочие части должны быть изготовлены из медицинской нержавеющей стали.

Другие условия:

Гарантия не менее 12 месяцев на всю систему.

Обучение персонала на месте специалистом.

Руководство пользователя на армянском или русском языке.

Товары должны быть новыми, неиспользованными.

Продукция должна быть изготовлена ​​не позднее 12 месяцев с даты поставки.

В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы.

Все оборудование и аксессуары, упомянутые в спецификации, должны быть многоразовыми, иметь сертификаты качества не ниже ISO9001, ISO13485, FDA.

Коэффициент твердости инструментов не менее HRC67.