**Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ի Ր – Գ Ն Մ Ա Ն Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Յ Ց**

Ծածկագիրը` ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով  նախա  տեսված չափա  բաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը`  /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր գինը`  /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | ժամկետը\*\* |
|  |  |
| 1 | 44311240/1 | Տրանսպորտային սարքավորումներ ճաղավանդակներ | Գնման առարկա է հանդիսանում՝  ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության Պարեկային ծառայության համար ձեռք բերված թվով 67 <<VOLVO EX40>> ավտոմեքենաների սրահի հետնամասի ձևափոխում՝ ճաղավանդակով /տեղադրումով/։  Տրանսպորտային միջոցի սրահի 2-րդ շարքը պետք է ապահովված լինի ձերբակալվածների համար անհրաժեշտ խցիկով, որը պետք է պատրաստված լինի մետաղական կոնստրուկցիայով և մետաղական ճաղավանդակով։  <<VOLVO EX40>> տրանսպորտային միջոցի հետևի դռների ապակիները, սրահի դիմացից հետնամաս բաժանող հատվածը, և սրահի հետնամասից բեռնախցիկ բաժանող հատվածը պետք է կահավորվեն մետաղյա ճաղավանդակով։ Մետաղական ճաղավանդակի չափսերը պետք է լինեն համապատասխանաբար՝  1․ Հետևի դռների 2 ապակիներից յուրաքանչյուրը պետք է՝ կահավորվի 0,24 ք/մ մակերեսով, 5/կամ ավելի/ հատ նվազագույնը 0,9 սմ հաստության պողպատյա ձողերով /ճաղերով/ և սառը գլանումով պողպատյա թիթեղով պատրաստված ճաղվանդակով։  2․ Սրահի դիմացից հետնամաս բաժանող հատվածը պետք է՝ կահավորվի 1,37 ք/մ մակերեսով, հորիզոնական դիրքով տեղադրված 18 /կամ ավելի/ հատ նվազագույնը 0,9 սմ հաստության պողպատյա ձողերով /ճաղերով/ և ուղղահայաց դիրքով տեղարված 2 /կամ ավելի/ հատ նվազագույնը 0,9 սմ հաստության պողպատյա ձողերով /ճաղերով/ և սառը գլանումով պողպատյա թիթեղով պատրաստված ճաղվանդակով։ | քմ | 100 000 | 17.755.000 | 177,55 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 177.55 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում |
|  |  |  | 3․ Սրահի հետնամասից բեռնախցիկ բաժանող հատվածը պետք է՝ կահավորվի 0,8 ք/մ մակերեսով, հորիզոնական դիրքով տեղադրված 15 /կամ ավելի/ հատ նվազագույնը 0,9 սմ հաստության պողպատյա ձողերով /ճաղերով/ և ուղղահայաց դիրքով տեղադրված 2 /կամ ավելի/ հատ նվազագույնը 0,9 սմ հաստության պողպատյա ձողերով /ճաղերով/ և սառը գլանումով պողպատյա թիթեղով պատրաստված ճաղավանդակով։  1 հատ <<VOLVO EX40> ավտոմեքենայի ընդհանուր ճաղավանդակների մակերեսը պետք է կազմի 2,65 ք/մ, 67 հատ ավտոմեքենաներինը՝ ընդհանուր 177․55 ք/մ։  Պահանջվող կոնստրուկցիայի նպատակը՝ Պարեկային ծառայության գործառույթները պատշաճ կատարելու և անվտանգությունը ապահովելու համար։  Ճաղավանդակները պետք է լինեն փոշեներկված մուգ մոխրագույն կամ սև։ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предметом покупки является  Переделка задней части салона 67 автомобилей "VOLVO EX40", приобретенных для патрульной службы полиции МВД РА, с установкой перил.  2-й ряд салона транспортного средства должен быть оборудован кабиной, необходимой для задержанных, которая должна быть изготовлена из металлической конструкции и металлических перил.  Стекла задних дверей автомобиля "VOLVO EX40", часть, отделяющая переднюю часть салона от задней, ветровое стекло сзади и часть, отделяющая заднюю часть салона от багажника, должны быть оборудованы металлическими перилами. Размеры металлической решетки должны быть соответствующими՝   1. каждое из 2-х стекол задних дверей должно быть: снабжено: площадью 0,24 кв. м, 5/или более/стальных стержней/ прутьев толщиной не менее 0,9 см и решеткой из холоднокатаного стального листа. 2. : Зона, отделяющая переднюю часть салона от задней, должна быть оборудована: площадью 1,37 кв. м, 18/или более /стальных стержней/ балок /толщиной не менее 0,9 см, установленных в горизонтальном положении, и 2/ или более /стальных стержней/ балок /толщиной не менее 0,9 см, установленных в вертикальном положении, и решеткой, изготовленной из холоднокатаного стального листа. 3. 3. секция , отделяющая заднюю часть салона от багажника, должна быть оборудована: площадью 0,8 кв. м, установленными в горизонтальном положении стальными стержнями/перилами толщиной не менее 0,9 см, установленными в горизонтальном положении, 2 /или более/ стальных стержней /перил толщиной не менее 0,9 см и перилами, изготовленными из холоднокатаного стального листа. |  |  |  |  |  |  | после подписания договора, в течение 20 дней |
|  |  |  | Общая площадь перил 1 автомобиля VOLVO EX40 должна составлять 2,65 кв. м, 67 автомобилей-177,55 кв. м.  Цель требуемой конструкции-надлежащее выполнение функций патрульной службы и обеспечение безопасности.  Перила должны быть окрашены порошковой краской в темно-серый или черный цвет. |  |  |  |  |  |  |  |