ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Չ/հ* | Ապրանքի | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիր ըստ ԳՄԱ  դասակարգման  (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիրը) | Չափման  միավորը | Ընդհանուր  քանակը | Գումարը  (ՀՀդրամ) | Մատակարարման | |
| Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| *1* | 09132200 | Բենզին ռեգուլյար  Бензин регуляр | **ԱԻ-92, Ռեգուլյար**, արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմա-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15ºC ջերմաստիճանում` 720-ից մինչև 775 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը` 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ 3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C₅ և ավելի) -15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված ՙՆերքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի՚, մատակարարումը կտրոնային, մատակարարումը Արմավիրի մարզում կամ Երևան քաղաքում  **АИ-92, регуляр ,** внешний вид - чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом - не менее 91, моторным методом - не менее 81, давление паров насыщенного бензина - от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / дмА, объем бензола фракция не более 1%, плотность при температуре 15ºС от 720 до 775 кг / мА, содержание серы не более 10 мг / кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, объемная доля окислителей не более: метанол 3%, этанол-5%, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10%, трибутиловый спирт -7%, эфиры (C ₅) подробнее) -15%, другие окислители -10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года, доставка по чекам в Армавирскую область или город Ереван. | լիտր  литр | 20000 | 10000000 | 5000 | 30-ը հունվարի  2025թ. |
| 5000 | 28-ը փետրվարի  2025թ. |
| 5000 | 30-ը մարտի 2025թ. |
| 5000 | 30-ը ապրիլ 2025թ. |
|  |  |
| *2* | 09132100 | Բենզին պրեմիում  Бензин премиум | **ԱԻ-95 պրեմիում**, արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմա-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15ºC ջերմաստիճանում` 720-ից մինչև 775 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը` 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ 3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C₅ և ավելի) -15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված ՙՆերքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի՚, մատակարարումը կտրոնային, մատակարարումը Արմավիրի մարզում կամ Երևան քաղաքում  **АИ-95, премиум ,** внешний вид - чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом - не менее 95, моторным методом - не менее 85, давление паров насыщенного бензина - от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / дмА, объем бензола фракция не более 1%, плотность при температуре 15ºС от 720 до 775 кг / мА, содержание серы не более 10 мг / кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, объемная доля окислителей не более: метанол 3%, этанол-5%, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10%, трибутиловый спирт -7%, эфиры (C ₅) подробнее) -15%, другие окислители -10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года, доставка по чекам в Армавирскую область или город Ереван. | լիտր  литр | 510 | 270300 |  |  |
| 510 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 (վաթսուն) օրացույցային օրվա ընթացում |
| 3 | 09134200 | Վառելիք դիզելային  Топливо дизельное | Սեզոնային, դիզել, ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15ºC ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55ºC -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40ºC -ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմԱ/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0ºC -ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված ՙՆերքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի՚, մատակարարումը բաքով և կտրոններով, մատակարարումը Արմավիրի մարզում կամ Երևան քաղաքում (կտրոնների սպասարկումը կատարվի Երևան, Վաղարշապատ, Արմավիր, Մեծամոր համայնքներում)  Сезонное**,** дизельное, цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при температуре 15ºС от 820 до 845 кг / м3, содержание серы не более 10 мг / кг, температура воспламенения не более 55ºС низкий, остаток углерода в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 40ºС от 2,0 до 4,5 мА / с, температура мутности не более 0ºС, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Внутреннего регламента по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденного постановлением Правительства Республики Армения от 11 ноября 2004 г. доставка по чекам и баком в Армавирский марз или город Ереван. (Чеки будут обслуживаться в общинах Ереван, Вагаршапат, Армавир, Мецамор | լիտր  литр | 50000 | 25000000 | 17000 | 30-ը հունվարի  2025թ. |
| 15000 | 28-ը փետրվարի  2025թ. |
| 18000 | 30-ը մարտի 2025թ. |
|  |  |
|  |  |
| *4* | 09134210 | Վառելիք դիզելային  Топливо дизельное | Ձմեռային, ԳՈՍՏ P 55475-2013 (ДТ-З-K5) կամ համարժեքը մատակարարումը՝բաքով և կտրոնով ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ի տարածք:  Зимнее , ГОСТ Р P 55475-2013 (ДТ-З-K5) или аналог доставка по чекам и баком, на терреторию ЗАО ААЭК. | լիտր  литр | 24000 | 17520000 | 24000 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 20 (քսան) օրացույցային օրվա ընթացում |
| 5 | 09411410 | Պրոպան  Пропан | Պրոպան գազ հեղուկացված, ԳՕՍՏ 20448-90, բալոնում գազի պարունակությունը` 20 կգ (9,46մ³), ծավալը` 40 լ: Пропан газ сжиженный, ГОСТ 20448-90, содержание пропана в баллоне 20 кг (9.46м³), объём 40л. | լիտր  литр | 1760 | 281600 | 1760 | Պայմանագիրը կնքման օրվանից 30 մարտի 2025թ. |

Լրացուցիչ պայմաններ՝

1. Ապրանքները պետք է ունենա որակի հավաստագիր կամ անձնագիր;
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
5. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):