**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգ  ման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Միավոր գինը  (ՀՀդրամ) | Ընդհանուր քանակը | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման\* | | |
| Հասցեն | Ենթակա  քանակը | Ժամկետը |
|  | 39181100 | Սեղան-լվացարան չորանոցով | Սեղան-լվացարանի հիմքում է քանդովի կարկասը՝ պատրաստված ուղղանկյունային պողպատե խողովակներից (60х30х2 մմ կտրվածքով), ներկած էպոքսի-պոլիէֆիրային բաց մոխրագույն փոշե ներկով։ Սեղան-լվացարանի իրանը պատրաստված է թերթապողպատից՝ ներկած էպոքսի-պոլիէֆիրային բաց մոխրագույն փոշե ներկով։ Երկու կախովի պատվանդաններ՝ մեկը սարքավորված է երկու դռնով, երկրորդը՝ 270°լրիվ բացմամբ հատուկ ծխնիներով մի դռնանի է։ Դռների վերևում առկա է 45° անկյունով շեղատ։ Պահարանի հատակը հանովի է (հատակից հաղորդակցություններ մատակարարելու հարմարության համար):  Հատակի անհարթությունը շտկելու համար կարկասում նախատեսված են կարգավորվող հենարաններ(0-30 մմ):  Սեղան-լվացարանը համալրվում է՝  - չժանգոտվող պողպատից լվացարանով, (չափ․400х400х300 մմ)՝ ստանդարտ տեղադրված է ձախից իր չորանոցով:  - տաք և սառը ջրի հատուկ, քիմիական դիմացկուն խառնիչով (շարժական՝ բարձրությունը կառավարվող ծորակով)  - սիֆոն` ծալքավոր պոլիպրոպիլենային ճկափողով (600 մմ երկարությամբ )՝ կոյուղու միացման համար,  - ճկափողով (800 մմ երկարությամբ)՝ ջրամատակարարման համակարգին միանալու համար:  Սեղան-լվացարանի աշխատանքային մակերեսի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։  Եզրաչափերը՝ (ԵхԼхԲ), 1500х600х900 մմ։  Ապրանքի արժեքը ներառում է տեղափոխումը մինչև նախատեսված վայր, ինչպես նաև հավաքման և տեղադրման ծառայությունը։ Գույնը և վերջնական տեսքը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: | հատ |  | 1 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |

* **Ծանոթություն.\***Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը,բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
* Յուրաքանչյուր անվանատող հանդիսանում է առանձին չափաբաժին:

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ– ГРАФИК ЗАКУПОК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | | | | | | | | | |
| Код по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Свойства (техническая характеристика) | Единица измерения | Стоимость единицы товара (драмы РА) | Общее количество | Сумма  (драмы РА) | Поставки\* | | |
| Адрес | Требуемое количество | Сроки |
|  | 39181100 | Стол- мойка с сушкой | В основе стола-мойки - разборный каркас, изготовленный из стальных прямоугольных труб (сечением 60х30х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень.Корпус стола-мойки изготовлен из листовой стали окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета. Две подвесные тумбы: одна оборудована двумя дверьми, вторая - одной дверью со специальными петлями полного открывания 270°. Двери имеют вверху скос под углом 45°. Дно в тумбах съемное (для удобства подвода коммуникаций с пола). Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).  Стол-мойка комплектуется:  • раковиной из нержавеющей стали, (р-ры: 400х400х300 мм) - стандартно установлена слева с сушкой;  • специальным химически стойким смесителем для горячей и холодной воды; (с регулируемым по высоте краном)  ∙ сифоном c гибким гофрированным шлангом из полипропилена (длиной 600 мм) для подключения к канализации;  ∙ гибкими шлангами (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения.  Материал рабочей поверхности стола-мойки: из нержавеющей стали․  Габариты (ДхШхВ), мм: 1500х600х900.  В стоимость товара входит транспортировка до указанного места, а также услуги по сборке и установке. Цвет и окончательный вид по требованию заказчика. Гарантийный срок։ не менее 12 месяцев․ | шт |  | 1 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 1 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |

**Примечание.\*** Сроки поставки товара, а при поэтапной поставке сроки первой поставки - минимум 20 дней со дня вступления в силу условия выполнения предусмотренных договором прав и обязанностей сторон, за исключением тех случаев, когда выбранный участник соглашается поставить товар в более краткий срок. Последний срок поставок – не позднее 25 декабря сего года.

* Каждое наименование является отдельной позицией.