**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Գնման առարկայի** | | | | | |
| Հ/հ | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգ-ման (CPV) | Անվանումը | | Наименование | Տեխնիկական բնութագիրը | |
| 1 | 32331400/1 | | ձայնի վերարտադրման սարքավորումներ | звуковоспроизводящее оборудование | Միկշերային վահանակ  Հիմնական հատկանիշները  8 ֆեյդեր՝ ձայնի մակարդակը կարգավորելու համար  4 XLR խոսափողի մուտքեր՝ A դասի նախնական ուժեղացուցիչներով  Խաղացեք ժինգլեր ծրագրավորվող բարձիկների միջոցով  Սմարթֆոնին միանալը TRRS-ի կամ Bluetooth-ի միջոցով առանց էխոյի էֆեկտի  Ներկառուցված Aphex Big Bottom և Aural Exciter ազդանշանի մշակում  Ուղղակի ձայնագրում MicroSD քարտերին կամ համակարգչին USB-ի միջոցով  Տեսակը՝ հիբրիդ (անալոգային/թվային)  Ալիքների քանակը՝ 4  Խոսափողի մուտքերի քանակը - 4  Bluetooth - Այո  Բազմալիքային ձայնագրություն - Այո  Ազդանշանի փոխանցում - USB  USB/SD ձայնագրություն - Այո  Էֆեկտների պրոցեսոր - Այո  Միացում համակարգչին - Այո  Կոմպրեսոր - Այո  Դե-էսսեր – Այո  Դարպաս - Այո  Հաճախականության միջակայք - 20 Հց - 20 կՀց  Հզորության միջակայք - 0 դԲ - 55 դԲ  Աուդիո ինտերֆեյս - 24 բիթ/48 կՀց; 4 խոսափողի նախամրիչ; 8 ֆեյդեր; 8 բարձիկներ  Հիշողություն - 512 ՄԲ ներկառուցված, microSD բնիկ  Առաջարկվող ՕՀ՝ macOS 10.11 և Windows 10 | Микшерный пульт  Основные характеристики  8 фейдеров для регулировки уровней громкости  4 микрофонных входа с разъёмами XLR и предусилителями класса А  Воспроизведение джинглов через программируемые пэды  Подключение к смартфону через разъём TRRS или Bluetooth без эффекта эхо  Встроенная обработка сигнала Aphex Big Bottom и Aural Exciter  Прямая запись на карты MicroSD или компьютер через USB  Тип - Гибридный (аналоговый/цифровой)  Количество каналов - 4  Количество микрофонных входов - 4  Bluetooth - Есть  Многоканальная запись - Есть  Передача сигнала - USB  Запись USB/SD - Есть  Процессор эффектов - Есть  Подключение к ПК - Да  Компрессор - Есть  Деэссер - Есть  Гейт - Есть  Частотный диапазон - 20 Гц - 20 кГц  Диапазон усиления - 0 дБ - 55 дБ  Аудиоинтерфейс - 24 бит/48 кГц; 4 микрофонных предусилителя; 8 фейдеров; 8 пэдов  Память - 512 Мбайт встроенная, Слот под microSD  Рекомендуемые ОС - macOS 10.11 и Windows 10 |
| 2 | 30239170/1 | | Բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպող սարք | Многофункциональный лазерный принтер | Բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպող սարք  Տպիչի տեսակ – Գունավոր լազերային տպիչ  Գործառույթներ – Տպիչ ,Սկաներ, պատճենահանող սարք  Թղթի առավելագույն չափ – A4  Ինտերֆեյս – Wi Fi, USB , Ethernet (RJ-45)  Տպելու թույլտվություն – 1200 x 1200 dpi  Տպման արագություն (սև-սպիտակ/գունավոր) – 18 էջ /ր  Օպերատիվ հիշողություն – 1 GB  Պրոցեսորի հաճախականություն – 2 x 800 MHz | Многофункциональный лазерный принтер  Тип принтера – Цветной лазерный принтер  Функции – Принтер, Сканер, Копир  Максимальный формат бумаги – A4  Интерфейс – Wi-Fi, USB, Ethernet (RJ-45)  Разрешение печати – 1200 x 1200 точек на дюйм  Скорость печати (черно-белая/цветная) – 18 стр./мин  Оперативная память – 1 ГБ  Частота процессора – 2 x 800 МГц | |
| 3 | 32341160/1 | | ձայնային սարքավորումներ | звуковое оборудование | Թվային անլար խոսափողի համակարգ  Անլար տեխնոլոգիա - թվային UHF  Ընդունիչի տեսակը - Rackmount  ՌՀ ալիքների հաճախականությունների քանակը՝ 2240  ՌՀ հաճախականության գոտի - 520-ից 576 ՄՀց  ՌՀ թողունակությունը - 56 ՄՀց  Հաճախականության քայլի չափը - 25 կՀց  ՌՀ ալիքի սկանավորում - ավտոմատ սկանավորում  Առավելագույն գործառական միջակայք - 328,1' / 100 մ (տեսողության գիծ)  Մեկ տիրույթի վրա հաղորդիչների առավելագույն քանակը - 90  Bluetooth - 5.1  Bluetooth գործառնական հեռավորություն - 120' / 36,6 մ (հաղորդիչի համաժամացում, հավելվածի կառավարում)  Նմուշի արագություն/լուծում - 24 բիթ  Լատենտություն - 1,9 ms  Դինամիկ միջակայք - 134 դԲ  Հաղորդիչ  Հաղորդիչի տեսակը - Bodypack  ՌՀ ելքային հզորություն - 10 մՎտ (ERP) մինչև 10 մՎտ (EIRP)  Աուդիո I/O - 1x 1/8" / 3,5 մմ TRS իգական մուտք (փական)  Աուդիո մուտքի մակարդակ - 2-ից 4,35 V RMS  Համաժամացման մեթոդ - Bluetooth  Անտենա - 1x ճկուն մտրակ, ֆիքսված (գոտի)  Էլեկտրաէներգիայի պահանջներ - մարտկոց  Մարտկոցի տեսակը - 2x AA  Մոտ. Մարտկոցի ժամկետը՝ 8 ժամ (ալկալային)  Էկրան և ցուցիչներ - 1x LED (անջատել) 1x LED (Sync)  Ընդունիչ  Ընդունիչի տեսակը - Rackmount  Անտենա - 2x 1/4 Wave Rod, BNC (հետևի ամրացում)  Աուդիո ալիքների քանակը - 1  Աուդիո I/O - 1x XLR 3-Pin արական հավասարակշռված ելք (փական) 1x 1/4" TRS իգական անհավասարակշիռ ելք  Ուժեղացման միջակայք - -3-ից +42 դԲ (3 դԲ քայլ)  Աուդիո ելքի մակարդակ - XLR ելք՝ +18 dBu (հավասարակշռված) 1/4" Արդյունք՝ +12 դԲ (չհավասարակշռված)  Հաճախականության արձագանքը - 20 Հց-ից 20 կՀց ± 3 դԲ  ՌՀ ելքային հզորություն - 10 մՎտ (EIRP)  AC/DC հոսանքի ադապտեր - 11-ից 13 VDC 300 մԱ-ով (ներառված է)  AC լարումը - 100-ից 240 VAC, 50 / 60 Հց  Էկրան և ցուցիչներ - 1x հետին լուսավորված OLED (AF մակարդակ, հաճախականություն, խլացում, RF մակարդակ, հաղորդիչի մարտկոցի կարգավիճակ) | Цифровая беспроводная микрофонная система  Беспроводная технология - цифровой UHF  Тип приемника - настольный / стоечный  Количество частот радиочастотных каналов - 2240  Полоса частот радиочастот - от 520 до 576 МГц  Полоса пропускания радиочастот - 56 МГц  Размер шага частоты - 25 кГц  Сканирование радиочастотных каналов - автоматическое сканирование  Макс. рабочий диапазон - 328,1 фута / 100 м (прямая видимость)  Макс. передатчиков на диапазон - 90  Bluetooth - 5.1  Рабочее расстояние Bluetooth - 120 футов / 36,6 м (синхронизация передатчика, управление через приложение)  Частота дискретизации/разрешение - 24 бита  Задержка - 1,9 мс  Динамический диапазон - 134 дБ  Передатчик  Тип передатчика - поясной  Выходная мощность радиочастот - 10 мВт (ERP) до 10 мВт (EIRP)  Аудиовходы/выходы - 1x 1/8" / 3,5 мм TRS Female Input (с блокировкой)  Уровень аудиовхода - от 2 до 4,35 В RMS  Метод синхронизации - Bluetooth  Антенна - 1x Гибкая штыревая, фиксированная (поясная)  Требования к питанию - батарея  Тип батареи - 2x AA  Приблизительный срок службы батареи - 8 часов (щелочная)  Дисплей и индикаторы - 1x светодиод (отключение звука) 1x светодиод (синхронизация)  Приемник  Тип приемника - Настольный / стоечный  Антенна - 2x 1/4 Wave Rod, BNC (крепление сзади)  Количество аудиоканалов - 1  Аудиовход/выход - 1x XLR 3-контактный сбалансированный выход (с блокировкой) 1x 1/4" TRS Female несбалансированный выход  Диапазон усиления - от -3 до +42 дБ (шаг 3 дБ)  Уровень аудиовыхода - XLR Выход: +18 дБн (сбалансированный) Выход 1/4": +12 дБ (несбалансированный)  Частотная характеристика - от 20 Гц до 20 кГц ±3 дБ  Выходная мощность RF - 10 мВт (EIRP)  Адаптер питания AC/DC - от 11 до 13 В постоянного тока при 300 мА (в комплекте)  Входная мощность переменного тока - от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц  Дисплей и индикаторы - 1x OLED с подсветкой (уровень AF, частота, отключение звука, уровень RF, состояние батареи передатчика) | |
| 4 | 31221200/6 | | խրոցների եղանիկներ և վարդակներ | вилки и розетки | Բազմաջիղ ձայնային մալուխի միակցիչ արական:  120-փին 32 ալիքի ձայնային բազմաջիղ միակցիչ - Արական  օգտագործվում է ինչպես հեռարձակման, այնպես էլ կենդանի կատարման աուդիո հավելվածների համար: Հեշտ ներկառուցված միացումների համար փակող օղակով այս ծանր աշխատանքային միակցիչն առաջարկում է IP67 պաշտպանություն փոշուց և ջրից:  Առանձնահատկություններ՝  120-փին արական մի քանի փին մալուխային միակցիչ  Օգտագործվում է 32 ալիք աուդիո հավելվածների համար  Փականի օղակ  ՊՎՔ-ի լարվածության ռելիեֆն ապահովում է ավելի մեծ ձգվող ուժ և դարձնում է հավաքումը ավելի հեշտ և արագ  Կոշտ ցինկի մածուցիկ պատյան, երկար կյանք և հուսալի  Սև պատյան և ոսկե կոնտակտ  Փոշու գլխարկներ: | Разъем многожильного аудиокабеля мужской  120-контактный 32-канальный аудиоразъем Multi - мужской  используется как для трансляций, так и для живых выступлений. Этот сверхпрочный разъем с фиксирующим кольцом для легкого подключения In-line обеспечивает защиту IP67 от пыли и воды.  Особенности:120-контактный штекерный многоконтактный кабельный разъем  Используется для 32-канальных аудиоприложений  Фиксирующее кольцо  ПВХ-компенсатор натяжения обеспечивает более высокое усилие выдергивания и упрощает и ускоряет сборку  Прочный литой цинковый корпус, долговечный и надежный  Черный корпус и золотой контакт  Пылезащитные колпачки | |
| 5 | 31221200/7 | | խրոցների եղանիկներ և վարդակներ | вилки и розетки | Բազմաջիղ ձայնային մալուխի միակցիչ իգական :  120-փին 32 ալիքի ձայնային բազմաջիղ միակցիչ - Իգական  օգտագործվում է ինչպես հեռարձակման, այնպես էլ կենդանի կատարման աուդիո հավելվածների համար: Հեշտ ներկառուցված միացումների համար փակող օղակով այս ծանր աշխատանքային միակցիչն առաջարկում է IP67 պաշտպանություն փոշուց և ջրից:  Առանձնահատկություններ՝  120-փին իգական մի քանի փին մալուխային միակցիչ  Օգտագործվում է 32 ալիք աուդիո հավելվածների համար  Փականի օղակ  ՊՎՔ-ի լարվածության ռելիեֆն ապահովում է ավելի մեծ ձգվող ուժ և դարձնում է հավաքումը ավելի հեշտ և արագ  Կոշտ ցինկի մածուցիկ պատյան, երկար կյանք և հուսալի  Սև պատյան և ոսկե կոնտակտ  Փոշու գլխարկներ: | Разъем многожильного аудиокабеля женский  120-контактный 32-канальный аудиоразъем Multi - женский  используется как для трансляций, так и для живых выступлений. Этот сверхпрочный разъем с фиксирующим кольцом для легкого подключения In-line обеспечивает защиту IP67 от пыли и воды.  Особенности:120-контактный гнездовой многоконтактный кабельный разъем  Используется для 32-канальных аудиоприложений  Фиксирующее кольцо  ПВХ-компенсатор натяжения обеспечивает более высокое усилие выдергивания и упрощает и ускоряет сборку  Прочный литой цинковый корпус, долговечный и надежный  Черный корпус и золотой контакт  Пылезащитные колпачки | |
|  | | | | | | | |

***Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր):***

***Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը:***

***Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմայի անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն:***