Բեռնաթափումը՝ հետին Բարձումը՝ կողային Բեռնարկղի (Կոնտեյների) տարողությունը՝ նվազագույնը 9 մ3 Մանիպուլյատորի բեռնունակությունը՝ նվազագույնը 500 կգ Բեռնունակությունը՝ նվազագույնը 3040 կգ Աղբի խտացման գործակից՝ 1,5-4 Ամբողջական քաշ՝ոչ ավել 8700 կգ Շարժիչ՝ դիզելային Շարժիչի հզորություն՝ ոչ պակաս168.9 ձ.ու Անիվային բանաձև՝ 4x2 Փոխանցման տուփ՝ մեխանիկական/ 5 աստիճան Վառելիքի բաքի տարողություն՝ 105 լ. Արտաքին գաբարիտային չափեր, երկ./լայն./բարձ./՝ 6750-6900/2425-2460/3100-3250 մմ Երաշխիք՝ 2 տարի, կամ 80.000 կմ վազք շասսի համար, ըստ առաջնահերթության՝ համաձայն երաշխիքային գրքույկի, 1 տարի համալրված աղբատար սարքավորման համար՝ համաձայն երաշխիքային գրքույկի :