Հատուկ բազմաֆունկցիոնալ հորատիչ սարքավորում, որը մոնտաժված է տրակտորի բազայի վրա: Տրակտորի բնութագիր՝ Տրակտորի տեսակ՝ անիվային Շարժիչ՝ Դիզելային, Շարժիչի հզորություն՝ոչ պակաս 88 ձ. ուժ Ընթացքային վիճակում չափեր՝ • Երկարություն 5600-5800 մմ • Լայնություն 2100-2200 մմ • Բարձրություն3300- 3450 մմ Առջևի հատվածում հիդրավլիկ համակարգով աշխատող հրող-հարթեցնող կովշով: Վառելիքի բաքի տարողություն՝ 140 լիտր Հորատիչ սարքավորման բնութագիր՝ Հորատիչ սարքավորումը տեղադրված է տրակտորի ետնամասում Նախատեսված է առնվազն 3-ից 4-րդ կարգի գրունտի հորատման համար Հորատման խորություն՝ մինչև 2 մետր Հորատման սարքի քարշակման և պտտման փոխանցումը հիդրավլիկ Հորատիչ սարքավորման հետ տրամադրվում է մեկ հատ 150 մմ տրամագծով և մեկ հատ 350 մմ տրամագծով պտուտակներ (шнек) Տրակտորի երաշխիքային պայմաններ՝ 1 տարի՝ համաձայն տրակտորի և հանգույցների երաշխիքային սպասարկման գրքույկի պայմաններ Արտադրության տարեթիվ սկսած 2022 թ.