**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ**

|  |
| --- |
| Ինտերնետ կապի տեսակը՝ օպտիկա-մանրաթելային տեխնոլոգիայի միջոցով  Կապի միացման համար անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթների կարգաբերում և նոր ստեղծված ծրագրերի պարբերաբար թարմացում  մուտքային կապի արագությունը ոչ պակաս 150 մբիթ/վրկ  ելքային կապի արագությունը ոչ պակաս 150 մբիթ/վրկ  Անսահմանափակ  Շուրջօրյա, ամսվա բոլոր օրերին  Օգտագործած ծավալների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում  Ծառայության հետ կապված ծրագրային ապահովում  1 ստատիկ Այ Փի հասցեի տրամադրում (պարտադիր օգտագործման պայմանով)  Անհրաժեշտության դեպքում՝ անհրաժեշտ սարքավորումների տրամադրում  Մասնագետների կողմից օգտվողի ցանցի անվտանգության վերլուծություն  Ինտերնետային տրաֆիկի մեծ արտահոսքի դեպքում անհապաղ տեղեկացում պատվիրատուին  Անհետաձգելի տեխնիկական (սպասարկման) աշխատանքներ իրականացնելու դեպքում, որը կարող է առաջացնել կապի ընդհատում, կատարողի կողմից պատվիրատուի հետ համաձայնեցում  Ըստ անհրաժեշտության տվյալների փոխանակման քաղվածքների տրամադրում |