**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**Աղյուսակ № 2**

|  |
| --- |
| Գնման շրջանակներում պարտավոր է պատվիրատուին տրամադրել աղուսյակում նշված ապրանքները: |

|  |
| --- |
| Օկտային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91 արժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81:  Կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի:  Խտությունը՝ 15 0 ջերմաստիճանում՝ 720-775կ/մ3:  Ծծմբի պարունակությունը՝ 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի:  Ածխաջրածինների ծավայային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ-21%, օլեֆիններ-21%, նենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի:  Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի:  Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մոթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբութիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ(C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%:  Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության  2004թ. նոյեմբերի 11-ի N1592-Ն որոշմամբ հաստատված Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի:  Մատակարարումը կտրոնային: |