Внешний вид: чистый и простой, октановое число:методом испытаний не менее 91, двигательным методом не менее 81, давление насыщенного пара бензина от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / дм, объем бензола не более 1%, плотность при 15 ° С - от 720 до 775 кг / м3, содержание серы не более 10 мг / кг, содержание кислорода не более 2,7%, масса окислителей не более: метанол-3%, этанол-5%, изопропиловый спирт-10%, изобутиловый спирт-10%, триабутиловый спирт-7%, простые эфиры (С5 и выше) -15%, другие окислители -10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно данным правительства РА 2004 «Технический регламент о двигателях внутреннего сгорания», утвержденный Постановлением № 1592-N от 11 ноября 2007 г.Поставка купонная.