**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | |
| Հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 38411400 | Խոնավաչափ  Гигрометр | Չափվող նյութ՝ - օդ; -Խոնավության չափման սահմանը - 40÷100%, կետ 10.2, ՊՆԱԷ Գ-7-017-89; -Չափվող ջերմաստիճանը -100С ÷800С կետ 10.2, ՊՆԱԷ Գ-7-017-89; Չափերը: Երկարությունը՝ 100÷200 մմ, Լայնությունը՝ 30÷70 մմ, Հաստությունը՝ 10÷50 մմ; -Քաշը՝ 50÷150գ; -Մարտկոցի տեսակը - ААА (АА); Գործառույթները՝ առավելագույն և նվազագույն արժեքների գրանցում, օդի խոնավության չափում, ջերմաստիճանի չափում, էկրանի հետին լուսավորություն, ընթացիկ արժեքների պահում։  Измеряемый материал – воздух  -Измеряемая влажность - 40÷100% , пункт 10.2 ПНАЭГ-7-017-89;  -Измеряемая температура -100С ÷800С, пункт10.2 ПНАЭГ-7-017-89; -Габаритные размеры: -Длина: 100÷200мм; -Ширина: 30÷70мм; -Толщина: 10÷50мм; -Вес - 50÷150г; -Тип элемента питания – ААА (АА); Функции: запись максимального и минимального значений, измерение влажности воздуха, измерение температуры, подсветка экрана, удержание текущего показания․ | հատ | 1 | 324000 | 324000 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ** | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 120 օրացույցային օրվա ընթացում** |
| 2 | 38431100 | Գազերի որոշման անալիզատոր  Анализатор определения газа | СТХ-17-81 կամ համարժեքը АНКАТ-64М3 շարժական, ջրածին և մի շարք բաղադրիչներ , աշխատանքային տարածքում տարբեր համակցություններով բոլոր չափված բաղադրիչների միաժամանակյա թվային ցուցիչով։ ինչպես նաև վթարային ձայնի և լուսյի НТ թողարկմամբ երբ չափված բաղադրիչները գերազանցում են սահմանված շեմային մակարդակները։ Կոնվեկցիայով կամ վերահսկվող միջավայրի հարկադիր մատակարարմամբ։ | հատ | 10 | 350000 | 3500000 |
| Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40°C-ից մինչև +55°C։ Շեմային սարքերի անվանական արժեքները % НКПР «ПОРОГ 1» -20, «ПОРОГ 2» -40. Չափման միջակայքը՝ % НКПР 0 մինչև 55։ Թույլատրելի հիմնական բացարձակ սխալի սահմանները % НКПР ստուգման բաղադրիչի համար ±5։Սնուցվում է մարտկոցով։ Սարքի առաքում ստուգաչափմամբ: Չափման միավորները՝ ppm, % vol., % НКПР, մգ/մ3: Տեսակի հաստատման հավաստագրի առկայություն, անձնագիր և որակի հավաստագիր, գործառնական հրահանգ ռուսերեն լեզվով։  СТХ-17-81 или аналог -АНКАТ-64М3 переносной, водород и совокупность компонентов, в различных сочетаниях в рабочей зоне с одновременной цифровой индикацией всех измеряемых компонентов, а также выдачей аварийной звуковой, световой и вибросигнализации при превышении концентраций измеряемых компонентов заданных пороговых уровней. С конвекци-онной или принудительной подачей контролируемой среды. Рабочий диапазон температур: -40°С до 55°С. Номинальные значения пороговых устройств, % НКПР: для сигнала «Порог 1» -20, для сигнала «Порог 2» - 40. Диапазон измерений, % НКПР от 0 до 55. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР по поверочному компоненту ±5.  Питание от аккумулятора. Поставка прибора с поверкой. Единицы измерения: ppm, % об., % НКПР, мг/м3. Наличие сертификата об утверждении типа, паспорт и сертификат качества, инструкция по эксплуатации на русском языке. |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:
2. 1-ին չ/բ ապրանքի արտադրման տարեթիվը սկսած 2023թ., 2-րդ չ/բ ապրանքի արտադրման տարեթիվը սկսած 2022թ.: Երաշխիքային ժամկետ նվազագույնը 12 ամիս մատակարարման օրվանից:
3. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում:
4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:
5. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
6. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:
8. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ` Վ.Մանուկյան հեռ. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am):

**Дополнительные условия:**

1. Товары должны быть новыми, иметь сертификат качества или паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийных обязательств и срока годности, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.
2. Дата начала производства первого лота — с 2023 года, дата начала производства второго лота — с 2022 года. Гарантийный срок — минимум 12 месяцев с даты поставки.
3. Информация о товарном знаке, фирменном наименовании, марке и производителе – не требуется.
4. Срок предоставления Продавцу подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней.
5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
6. Продавец объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.
7. Продавец должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов.
8. Представителем ответственного подразделения по договору В. Манукян, тел. 010-28-29-60, e-mail: [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am) .