**ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ**

**ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքներ | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը[[1]](#footnote-1) | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)[[2]](#footnote-2) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը[[3]](#footnote-3) | չափման միավորը[[4]](#footnote-4) | միավոր գինը/  ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/  ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| [[5]](#footnote-5)հասցեն | Ժամկետը\*\*[[6]](#footnote-6) |
| 1 | 32421300/511 | **Ցանցային բաժանանարար կառավարվող 2** | Պորտեր։ առնվազն 24 x 10/100/1000BASE-T  Թողունակությունը։ առնվազն 48  Gbps  Պրոցեսոր։ առնվազն 500MHz  Օպերատիվ հիշողություն: առնվազն 128 МБ  Հիշողություն։ առնվազն 16 MB  Առանձնահատկություններ։ MAC հասցեների աղյուսակ՝  8K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն (առնվազն 8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, Rack Mountable, SSH management, սարքավորման պատյանը մետաղական։  Նախատեսված փոփոխական  միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար:  ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ։  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի | հատ |  |  | 30 | ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 2 | 32421300/512 | **Ցանցային բաժանանարար կառավարվող 5** | Պորտեր։ առնվազն 8x10/100/1000 Mbps  Թողունակությունը։ առնվազն 16  Gbps  Պրոցեսոր։ առնվազն 62,5MHz  Օպերատիվ հիշողություն: առնվազն 48 KB  Հիշողություն։ առնվազն 2 MB  Առանձնահատկություններ։ MAC հասցեների աղյուսակ՝  4K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն(առնվազն 8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, սարքավորման պատյանը մետաղական։  Նախատեսված փոփոխական  միաֆազ 220Վ լարմամբ արտաքին սնուցման բլոկով(ներառյալ) աշխատանքի համար:  ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի միացում։  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի | հատ |  |  | 30 | ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 3 | 32421300/513 | **Ցանցային բաժանանարար կառավարվող 6** | Պորտեր։ առնվազն 8 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3af/802.3at (PoE)  Թողունակությունը։ առնվազն 16  Gbps  Պրոցեսոր։ առնվազն 62,5MHz  Օպերատիվ հիշողություն: առնվազն 48 KB  Հիշողություն։ առնվազն 2 MB  Առանձնահատկություններ։ MAC հասցեների աղյուսակ՝  4K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն(առնվազն 8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, սարքավորման պատյանը մետաղական։  Նախատեսված փոփոխական  միաֆազ 220Վ լարմամբ արտաքին սնուցման բլոկով(ներառյալ) աշխատանքի համար:  ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի միացում։  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի | հատ |  |  | 20 | ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 4 | 32421200/523 | **SFP+ մոդուլ 2** | SFP+ module, RJ45 ինտերֆեյսով, 10G, Cat7 cable support, առնվազն 30m աշխատանքային հնարավորություն, MSA Compliant։  Առաջարկվող ապրանքը պետք է լինի զույգով, որոնցից մեկը համատեղելի Juniper EX 4500 սարքի հետ, իսկ մյուսը Synology SA3200D NAS storage սարքերի հետ։  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի | հատ |  |  | 2 | ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 5 | 32421200/524 | **SFP+ մոդուլ 4** | SFP BiDi module, SC interface, single-mode, 1.25Gbps, DDM, 1310nm/1550nm WDM, UPC fiber cables support, MSA Compliant, առնվազն 2km աշխատանքային հնարավորություն։  Առաջարկվող ապրանքը պետք է լինի զույգով, որոնցից մեկը համատեղելի Juniper EX 2300 սարքի հետ, իսկ մյուսը D-Link սարքերի հետ։  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի | հատ |  |  | 3 | ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 6 | 32561300/512 | **Օպտիկական մալուխ 1** | LC-LC OM4 UPC Multimode Duplex 3m | մետր |  |  | 30 | ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 7 | 32561300/513 | **Օպտիկական մալուխ 2** | LC-LC OM4 UPC Multimode Duplex 15m | մետր |  |  | 150 | ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 8 | 32561300/514 | **Օպտիկական մալուխ 3** | LC-LC OM4 UPC Multimode Duplex 20m | մետր |  |  | 200 | ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 9 | 32421100/506 | **Ցանցային մալուխ 1** | Cat7 3M Patch Cord 10Gb/s | մետր |  |  | 15 | ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 10 | 30237113/504 | **RJ45 կոնեկտոր 1** | RJ45 Connector Cat5e, համատեղելի 8 հաղորդալար ունեցող 24-28AWG մալուխների հետ | հատ |  |  | 2000 | ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 11 | 32421200/525 | **LAN մալուխի փորձարկիչ պրոֆեսիոնալ** | Մալուխի փորձարկիչի առանձնահատկությունները:  RJ45, RJ12, RJ11 փորձարկման աջակցություն։ Փորձարկիչը նախատեսված է ցանկացած տեսակի հաղորդիչների հայտնաբերման, ինչպես նաև մալուխների և միացումների անսարքությունների որոնման համար:  Ունիվերսալ մալուխի փորձարկիչ՝ ոլորված զույգի և կոաքսիալ մալուխի ամբողջականությունը և երկարությունը ստուգելու համար  Մալուխի գծի երկարության որոշում  Գծի որոնում և նույնականացում, վիճակի ստուգում, հետագծում, փակ զույգի նույնականացում  Ոլորված զույգերի մանրամասն ուսումնասիրություն՝ փակ, շրջված, խաչված և բաժանված զույգերի, հակադարձ միացում:  Ցանկացած տեսակի հաղորդիչների հայտնաբերում գեներատորի և անկոնտակտ ռադիոընդունիչի միջոցով (SCAN վարդակ)  Էկրան՝ հեղուկ բյուրեղյա  Առավելագույն հայտնաբերման հեռավորությունը՝ 1000 մ  Փորձարկված մալուխներ  Ոլորված զույգ՝ UTP, STP, կատեգորիա 5e, 6  Տոնային հաճախականությունը՝ 225 Հց  Մարտկոցի տեսակը՝ 9V ներառյալ  Չափման վրիպումը՝ 5%  Կորպուսի նյութը՝ պլաստիկ  Աշխատանքային ջերմաստիճանի/խոնավության միջակայքը՝ -10ºC ~ +40ºC  Հեռահար սարքի տեխնիկական բնութագրերը  Համատեղելի միակցիչներ՝ RJ45, BNC  Առավելագույն հեռավորությունը՝ 300 մ  Առաքման կոմպլեկտ  Հիմնական բլոկ - 1 հատ  Ինդուկտիվ զոնդոց - 1 հատ  Կապակցված մաս — 1 հատ  Մարտկոց 6F22 9V — 2 հատ  Մալուխ RJ45 - RJ45 — 1 հատ  Մալուխ RJ11 - RJ11 — 1 հատ  Մալուխ RJ11 - крокодил — 1 հատ  Ականջակալներ - 1 հատ | հատ |  |  | 2 | ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 12 | 32421200/526 | **LAN մալուխի փորձարկիչ** | LAN փորձարկիչի առանձնահատկությունները և նկարագիրը  RJ45 (8 կոնտակտային) և RJ11 (6 կոնտակտային) պորտեր փորձարկիչի վրա հեռահար հատվածում  LAN մալուխի ամբողջականության ստուգում  RJ45, RJ11 և RJ12 միակցիչների распиновка-ի փորձարկում  Ոլորված զույգերի ստուգում ընդհատումների, կարճ միացումների, խառնված զույգերի համար  LED լուսադիոդային ինդիկացիա հիմնական և հեռահար սարքերի վրա  Փորձարկման դանդաղեցման առանձնահատկությունները  Տեղափոխման տուփը ներառված է կոմպլեկտում  9V մարտկոցներ (ներառված)  Քաշը՝ առավելագույնը 300 գր | հատ |  |  | 5 | ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 13 | 44322100/505 | **Մալուխ UTP Cat5e** | 5E UTP, 305 մետր, գույն- մոխրագույն/սպիտակ, awg 24, հաղորդալարերի քանակը 8, յուրաքանչյուր հաղորդալարի տրամագիծը որ պակաս քան 0,5մմ, մալուխի նյութը պղինձ | մետր |  |  | 7 625 | ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում |

**ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ И СЕТЕВОЙ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НУЖД ФОНДА “ЕГУ”**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ[[7]](#footnote-7)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением  лота | промежуточный код, предусмотренный планом  закупок по классификации  ЕЗК (CPV) | Название | техническая характеристика | единица измерения | Цена единицы  /драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления | |
| адрес | срок[[8]](#footnote-8)\*\* |
| 1 | 32421300/ | **Сетевой управляемый коммутатор 2** | Порты - не менее 24 x 10/100/1000BASE-T  Пропускная способность – не менее 48 Гбит/с  Процессор - не менее 500 МГц  Оперативная память – не менее 128 МБ  Память - не менее 16 МБ  Характеристики - Таблица MAC-адресов  8K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description(не менее 8 символов), Management VLAN, Rack Mountable, SSH management, корпус оборудования металлический.  Предусмотренная переменная - для работы в однофазном режиме 220В.  Кабель электрического тока в соответствии со стандартами, действующими на территории Республики Армения.  Гарантия – не менее 1 года | шт |  |  | 30 | г. Ереван, Ал. Манукян 1, склад ЕГУ | В течение 60 календарных дней после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых средств после вступления в силу соглашения |
| 2 | 32421300/ | **Сетевой управляемый коммутатор 5** | Порты - не менее 8x10/100/1000 Мбит/с  Пропускная способность - не менее в 16 Гбит/с  Процессор - не менее 62,5 МГц  Оперативная память - не менее 48 КБ  Память - минимум 2 МБ  Характеристики: Таблица MAC-адресов  4K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description(не менее 8 символов), Management VLAN, Rack Mountable, корпус оборудования металлический.  Предусмотренная переменная для работы в однофазном режиме 220В с внешним блоком питания (входит в комплект).  Подключение электрического тока согласно действующим стандартам на территории Республики Армения.  Гарантия – не менее 1 года | шт |  |  | 30 | г. Ереван, Ал. Манукян 1, склад ЕГУ | В течение 60 календарных дней после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых средств после вступления в силу соглашения |
| 3 | 32421300/ | **Сетевой управляемый коммутатор 6** | Порты - не менее 8 x 10/100/1000 Мбит/с IEEE 802.3af/802.3at (PoE)  Пропускная способность- не менее 16 Гбит/с  Процессор - не менее 62,5 МГц  Оперативная память - не менее 48 КБ  Память - минимум 2 МБ  Характеристики - Таблица MAC-адресов  4K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description(не менее 8 символов), Management VLAN, Rack Mountable, корпус оборудования металлический.  Предусмотренная переменная для работы в однофазном режиме 220В с внешним блоком питания (входит в комплект).  Подключение электрического тока согласно действующим стандартам на территории Республики Армения.  Гарантия – не менее 1 года | шт |  |  | 20 | г. Ереван, Ал. Манукян 1, склад ЕГУ | В течение 60 календарных дней после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых средств после вступления в силу соглашения |
| 4 | 32421200/ | **SFP+ модуль 2** | Модуль SFP+, с интерфейсом RJ45, поддержкой кабеля 10G, Cat7, дальность действия не менее 30 м, соответствует требованиям MSA.  Предлагаемый продукт должен быть парным, одна из которых совместима с устройством Juniper EX 4500, а другая — с устройствами хранения данных Synology SA3200D NAS.  Гарантия – не менее 1 года | шт |  |  | 2 | г. Ереван, Ал. Манукян 1, склад ЕГУ | В течение 60 календарных дней после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых средств после вступления в силу соглашения |
| 5 | 32421200/ | **SFP+ модуль 4** | Модуль SFP BiDi, интерфейс SC, single-mode, 1,25 Гбит/с, DDM, WDM 1310/1550 нм, поддержка оптоволоконных кабелей UPC, соответствие MSA, рабочая дальность не менее 2 км.  Предлагаемый продукт должен быть парным, одна из которых совместима с устройствами Juniper EX 2300, а друая — с устройствами D-Link.  Гарантия - не менее 1 года. | шт |  |  | 3 | г. Ереван, Ал. Манукян 1, склад ЕГУ | В течение 60 календарных дней после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых средств после вступления в силу соглашения |
| 6 | 32561300/ | **Оптический кабель 1** | LC-LC OM4 UPC Multimode Duplex 3 м | м |  |  | 30 | г. Ереван, Ал. Манукян 1, склад ЕГУ | В течение 60 календарных дней после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых средств после вступления в силу соглашения |
| 7 | 32561300/ | **Оптический кабель 2** | LC-LC OM4 UPC Multimode Duplex 15 м | м |  |  | 150 | г. Ереван, Ал. Манукян 1, склад ЕГУ | В течение 60 календарных дней после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых средств после вступления в силу соглашения |
| 8 | 32561300/ | **Оптический кабель 3** | LC-LC OM4 UPC Multimode Duplex 20 м | м |  |  | 200 | г. Ереван, Ал. Манукян 1, склад ЕГУ | В течение 60 календарных дней после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых средств после вступления в силу соглашения |
| 9 | 32421100/ | **Сетевой кабель 1** | Cat7 Patch Cord 10 Гбит/с 3M | м |  |  | 15 | г. Ереван, Ал. Манукян 1, склад ЕГУ | В течение 60 календарных дней после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых средств после вступления в силу соглашения |
| 10 | 30237113/ | **Коннектор RJ45 1** | коннектор RJ45 Cat5e | шт |  |  | 2000 | г. Ереван, Ал. Манукян 1, склад ЕГУ | В течение 60 календарных дней после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых средств после вступления в силу соглашения |
| 11 | 32421200/ | **Профессиональный тестер LAN кабеля** | Характеристики кабельного тестера  Поддержка тестирования RJ45, RJ12, RJ11. Тестер предназначен для обнаружения любых типов проводников, а также для поиска неисправностей в кабелях и соединениях.  Универсальный кабельный тестер для проверки целостности и длины витой пары и коаксиального кабеля.  Определение длины кабельной линии  Поиск и идентификация линии, проверка состояния, трассировка, идентификация замкнутой пары  Детальное изучение витых пар: замкнутые, перевернутые, скрещенные и раздельные пары, обратное соединение.  Обнаружение любых типов проводников с помощью генератора и бесконтактного радиоприемника (разъём SCAN)  Дисплей - жидкокристаллический  Максимальная дистанция обнаружения - 1000м  Тестируемые кабели  Витая пара: UTP, STP, кат. 5е, 6  Тоновая частота - 225 Гц  Тип батареи - 9В в комплекте  Погрешность измерений 5%  Материал корпуса - пластик  Рабочий диапазон температур/влажности -10ºC ~ +40ºC  Технические характеристики удаленного устройства  Совместимые разъемыRJ45, BNC  Максимальное удаление - 300м  Комплект поставки  Главный блок — 1шт  Индуктивный щуп — 1шт  Ответная часть — 1шт  Батарея 6F22 9V — 2шт  Кабель RJ45 - RJ45 — 1шт  Кабель RJ11 - RJ11 — 1шт  Кабель RJ11 - крокодил — 1шт  Наушники — 1шт | шт |  |  | 2 | г. Ереван, Ал. Манукян 1, склад ЕГУ | В течение 60 календарных дней после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых средств после вступления в силу соглашения |
| 12 | 32421200/ | **Тестер LAN кабеля** | Особенности и характеристика LAN тестера  Порты RJ45 (8-контактный) и RJ11 (6-контактный) на удаленной части тестера  Проверка целостности LAN-кабеля  Тестирование распиновки коннекторов RJ45, RJ11 и RJ12  Проверка витой пары на обрывы, короткие замыкания, перепутанные пары  Светодиодная LED индикация на основном и удаленном устройстве  Функции замедления тестирования  Чехол для переноски в комплекте  9В батареи (в комплекте)  Вес - максимум 300 гр. | шт |  |  | 5 | г. Ереван, Ал. Манукян 1, склад ЕГУ | В течение 60 календарных дней после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых средств после вступления в силу соглашения |
| 13 | 44322100/ | **Кабель UTP Cat5e** | 5Е UTP, 305 метров, цвет - серый/белый, awg 24, количество проводов - 8, диаметр каждого провода - не более 0,5мм, материал изготовления кабеля - медь | м |  |  | 7 625 | г. Ереван, Ал. Манукян 1, склад ЕГУ | В течение 60 календарных дней после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых средств после вступления в силу соглашения |

1. Պարզապես հերթական համարակալում տալ։ [↑](#footnote-ref-1)
2. ԳՄԱ ծածկագրերը կարող են տրամադրվել ԵՊՀ գնումների կազմակերպման վարչության աշխատակիցների կողմից կամ ընդհանրապես բաց թողնվել (աշխատակիցները հետագայում կլրացնեն)։ [↑](#footnote-ref-2)
3. Լրացնե՛լ պահպանելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված դրույթները։ Անհրաժեշտ է գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերը լրացնել առանց հստակեցումների։ Պարամետրեր նշելիս նախընտրելի է օգտագործել «առնվազն բառը», եթե անհրաժեշտ է ապրանքային նշան կամ ֆիրմային անվանում նշել՝ պետք է նշել համարժեք առնվազն թվով երեքը, իսկ օրինակ` գնման առարկայի չափսերը կամ նմանատիպ պարամետրերը, որոնք նշելն առանց հստակեցումների անհնար է՝ կարող են նշվել այնպես, ինչպես որ կան։ [↑](#footnote-ref-3)
4. Կարող է նշվել մետր, կգ, գրամ, քմ, լրակազմ կամ ցանկացած այլ չափման միավոր։ Եթե գնման առարկան անհրաժեշտ է ձեռք բերել «կոմպլեկտով», որի բաժանումը նպատակահարմար չէ, ինչպիսիք են օրինակ սեղանի համակարգիչը (բաղկացած է մոնիտորից, բլոկից, մկնիկից և այլնից), կահույքի որոշ տեսակներ կամ որոշ լաբորատոր սարքավորումներ, ապա որպես չափման միավոր կարող է կիրառվել «լրակազմը», քանի որ դրանց բաժանումը նախընտրելի չէ։ [↑](#footnote-ref-4)
5. Լրացնել մատակարարման հասցեն։ [↑](#footnote-ref-5)
6. Լրացնել մատակարարման ժամկետները՝ պահպանելով պայմանագրի կնքման օրվանից առնվազն 20 օրացուցային օրը։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ մրցութային ընթացակարգեր կիրառելիս պայմանագրի կնքումը կարող է տևել մոտավորապես 1-ից 1․5 ամիս։ [↑](#footnote-ref-6)
7. Լրացվում է ճիշտ նույն կերպ, ինչպես տեխնիկական բնութագրի հայերեն տարբերակը։ [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)