ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | Առաձգական ալիքների արագությունը չափող սարք | Սարքի սնուցում AC ցանցից -120- 220V/50Hz  Էլեկտրաէներգիայի սպառում, Վտ - ոչ ավել 200  Ուսումնասիրվող նմուշների չափերը, մմ՝ տրամագիծը- 5–50  Աշխատանքային հաճախականություն, կՀց - 0.5-500  Առաձգական ալիքների տարածման արագություն, մ/վ - ոչ պակաս 12000  Թույլատրելի հարաբերական սխալի սահմանը, % - ոչ ավել քան 3  Չափերը, մմ ոչ ավել քան - 200x 250 x 330  Քաշ, կգ – ոչ ավել 20  Սարքը պետք է ընդգրկի  Առաձգական ալիքների արագությունը չափող սարք,  Հիմնական չափիչ սարքին համապատասխանող սեփական մեխանիկական տատանումների հաճախականության չափիչ  Համապատասխան մասնագիտական ծրագրային ապահովում  Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, չվերանորոգված, երաշխիքը մեկ տարի։ Լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:  Մատակարարումը կիրականացվի մատակարարի կողմից: | հատ | 1 | ՀՀ․Ք․ Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 160 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | Полное название | техническая характеристика | Единица  измерения | Общий объем | поставка | |
| адрес | Срок |
| 1 | Прибор для измерения скорости прохождения упругих волн | Питание прибора от сети переменного тока-120- 220 В/50 Гц  Потребляемая мощность, Вт – не более 200  Размеры исследуемых образцов, мм: диаметр- 5-50  Рабочая частота, кГц- 0.5-500  Скорость распространения упругих волн, м/с – не менее 12000  Предел допустимой относительной погрешности, % - не более 3  Габариты измерительного блока, мм не более- 140x 220 x 300  Масса, кг- не более 20  Устройство должно включать в себя  Устройство для измерения скорости упругих волн,  Собственный измеритель частоты механических колебаний, соответствующий основному измерительному прибору  Соответствующее профессиональное программное обеспечение  Товар должен быть неиспользованным, неремонтированным, гарантия один год. Товар должен быть в заводской упаковке. | шт. | 1 | Ал. Манукян 1 | После вступления в силу договора, при наличии соответствующих денежных средств, в течение 160 рабочих дней со дня вступления в силу договора, |