**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | |
| CPV | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/  Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 44192900 | **Չափերիզ**  Рулетка мерная | Փաթաթվող, լայնությունը՝ 16÷25մմ, երկարությունը` 3000մմ  обмоточная, ширина 16÷25мм, длина 3000 мм | հատ | 6 | 1000 | 6000 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում**  В течение 60 дней с момента заключения договора |
|  | 44192900 | **Չափերիզ**  Рулетка мерная | Փաթաթվող, լայնությունը՝ 16÷25մմ, երկարությունը` 5000մմ  обмоточная, ширина 16÷25 мм, длина 5000мм | հատ | 5 | 1500 | 7500 |
|  | 44192900 | **Չափերիզ**  Рулетка мерная | Փաթաթվող, լայնությունը՝ 20- 25մմ, երկարությունը` 5000մմ  обмоточная, ширина 20-25 мм, длина 5000мм | հատ | 1 | 1500 | 1500 |
|  | 44511220 | **Ձողակարկին**  Штангенциркуль | Չափման սանդղակի երկարությունը` 125-130 մմ, ճշգրտությունը` 0,05 Длина измерительной шкалы: 125-130 мм, точность - 0,05 | հատ | 2 | 8200 | 16400 |
|  | 44511220 | **Ձողակարկին**  Штангенциркуль | Չափման սանդղակի երկարությունը`125-130 մմ,ճշգրտությունը`0,1 Длина измерительной шкалы: 125-130 мм, точность 0,1 | հատ | 5 | 17000 | 85000 |
|  | 44511220 | **Ձողակարկին**  Штангенциркуль | Չափման սանդղակի երկարությունը` 250-255 մմ, ճշգրտությունը` 0,05  Длина измерительной шкалы: 250-255 мм, точность - 0,05 | հատ | 6 | 42200 | 253200 |
|  | 44511220 | **Ձողակարկին թվային**  Штангенциркуль цифровой | Չափման միջակայքը՝ 0-200 մմ, շուրթերի երկարությունը՝ 60-62 մմ, ճշգրտությունը՝ 0,01, երկարությունը՝ 345-350 մմ, լայնությունը՝ 150-155 մմ, վերին սահմանը՝ 200-205 մմ  Диапазон измерений: 0-200 мм, длина губок 60-62 мм, точность 0,01, длина 345-350 мм, ширина 150-155мм, верхняя граница 200-205 мм | հատ | 1 | 37700 | 37700 |
|  | 44511220 | **Ձողակարկին** [**Էլեկտրոնային**](https://totalarmenia.am/elektronayin-tramachap?search=%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD)  Штангенциркуль электронный | [Տեսակը՝](https://totalarmenia.am/elektronayin-tramachap?search=%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD) թվային : Չափերը՝  270x50x95±2 մմ : Փաթեթավորումը պլաստիկ տուփով : Չափման միջակայքը՝ 0÷150 մմ: Չափման միավորը՝  մմ /դյույմով: Քայլի չափը՝  0,01 մմ:  [Тип](https://totalarmenia.am/elektronayin-tramachap?search=%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD) цифровой. Размеры 270x50x95±2 мм. Упаковка [пластиковый](https://totalarmenia.am/elektronayin-tramachap?search=%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD) кейс. Диапазон измерений 0÷150мм. Измерение в мм / дюймах.Размер шага 0,01 мм. | հատ | 3 | 13500 | 40500 |  |  |
|  | 44511220 | **Արանքաչափիչ** Щуп | №1, Չափման տիրույթը` 0,02÷0,1 մմ,  №1, Диапазон - 0,02÷0,1 мм, | հատ | 3 | 2100 | 6300 |  |  |
|  | 44511220 | **Արանքաչափիչ** Щуп | №2, Չափման տիրույթը` 0,02÷0,5 մմ,  №2, Диапазон - 0,02÷0,5 мм, | հատ | 5 | 4000 | 20000 |  |  |
|  | 44511220 | **Արանքաչափիչ** Щуп | №3, Չափման տիրույթը` 0,5÷1,0 մմ,  №3, Диапазон - 0,5÷1,0 мм, | հատ | 5 | 6000 | 30000 |  |  |
|  | 44511330 | **Պտուտակադարձիչ** Шуруповерт | Մարտկոց Ni-cd 12Վ, մարտկոցի ծավալը նվազագույնը՝ 1.3ամպեր\*ժամ արագ. Ι աստիճան` 350÷400±20պտույտ/րոպե, ΙΙ աստիճան` 1200÷1300±100պ/րոպե,հակադարձ պտույտի առկայություն, լրակազմ՝ մարտկոց- 2 հատ, լիցքավորիչ, պատրոնի տեսակը՝ արագ սեղմվող, շարժիչի տիպը՝ խոզանակային, մարտկոցի սարքը՝ սլայդ, պատրոնի տրամագիծը՝ 1-10մմ, պատրոնի ամրացումը-3/8, ճամպրուկ, 1 տարի երաշխիք:  Акумулятор Ni-cd 12в, емкость аккумулятора мин.1.3 ампер\*час, скорость -Ι степены-350÷400±20 об/мин,ΙΙ степены-1200÷1300±100 об/мин, наличие реверса, аккумуляторы-2 шт, тип двигателя –щеточ[ный](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/schetochnye-akkumulyatornye-dreli-shurupoverty-6839/), зарядочник, тип патрона - [быстрозажимной](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/akkumulyatornye-dreli-shurupoverty-s-bystrozazhimnym-patronom-20746/), устройство аккумулятора-  [слайдер](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/akkumulyatornye-dreli-shurupoverty-s-akkumulyatorom-slajder-20700/), диаметор патрона 1-10мм,крепление патрона-3/8, с чемоданом. Гарантия 1 год | հատ | 3 | 21000 | 63000 |  |  |
|  | 44511330 | **Պտուտակադարձիչ** Шуруповерт | ՄԱԿԻՏԱ df331 DWАХ2 կամ համարժեքը metabo POWERMAXX BS (601036870) կամ DeWALT DCD701D2-QW Մարտկոցի լարումը` 10,8÷12Վ, մարտկոցի ունակությունը նվազագույնը` 2Ա\*ժամ, պարապ ընթացքի հաճախությունը` 0-360÷0-450/0-1400÷0-1700 պտ/րոպե, արագ սեղմող կոթառ, առավել.պտտող մոմենտը` 30÷57,5Նմ, քաշը` 0,87 ÷ 1,1 կգ: Լրակազմի մեջ մտնում են` պտուտակադարձիչ, հատիկների հավաքածու 12÷74 հատ, Li-Ion մարտկոց 2 հատ, տուփ, լիցքավորման սարք: МАКИТА df331 DWАХ2 или эквивалент metabo POWERMAXX BS (601036870) или DeWALT DCD701D2-QW Напряжение аккумулятора-10,8÷12 В; Емкость аккумулятора-2 А\*ч; Частота холостого хода-0-360÷0-450 /0-1400 ÷ 0-1700 об/мин; Быстрозажимной патрон; Макс. крутящий момент-30÷57,5 Нм; Вес-0,87 ÷ 1,1 кг. В комплект поставки входят: Шуруповерт; Набор бит- 12÷74 штуки; Li-Ion аккумулятор 2 шт.; Кейс; Зарядное устройство. Производители: | հատ | 8 | 31000 | 248000 |  |  |
|  | 44511330 | **Պտուտակադարձիչ** Шуруповерт | TOTAL ֆիրմայի մոդել TDLI1232, 12Վ կամ համարժեքը METABO ֆիրմայի Power Max BS 12Վ,Կամ INGCO ֆիրմայի մոդել CIDLI1231 12Վ  Фирмы TOTAL модель TDLI1232 12В или эквивалент  фирмы METABO Power Max BS 12B или фирмы INGCO модель CIDLI1231 12B | հատ | 1 | 35700 | 35700 |  |  |
|  | 31681900 | **Գայլիկոնիչ-պտուտակադարձիչ** Дрель-шуруповерт | Վերալիցքավորվող, պլաստմասսե արկղով, լիցքավորող սարքով, երկու մարտկոցներով, առավելագույն պտտող մոմենտը առնվազն 40Նմ, մարտկոցները նվազագույնը 18Վ, առվազն 4Աժ, գայլիկոնիչի քաշը առնվազն 2,5-3 կգ, պտտող մոմենտի աստիճանների թիվը առնվազն 16: Аккумуляторная, в пластиковом кейсе, с зарядным устройством, с двумя аккумуляторами, максимальный крутящий момент не менее 40 Нм, аккумуляторы мин. 18 В, не менее 4 Ач, вес шуруповерта не менее 2,5-3 кг, число ступеней крутящего момента не менее 16. | հատ | 4 | 59000 | 236000 |  |  |
|  | 31681900 | **Գայլիկոնիչ հարվածային** Дрель ударная | Սնման լարումը փոփոխական 220Վ, էլեկտրական,հզորությունը` ոչ պակաս քան 1050Վտ, աշխատանքային գլխիկի պտտման արագությունների քանակը` 2, աշխատանքային գլխիկի պտտման արագությունը 0÷1100/0÷3000պտ/ր, աշխատանքային գլխիկի հարվածների հաճախականությունը` 0÷17000/0÷48000 հարված/րոպե, աշխատանքային գլխիկի անցքի տրամագիծը` 1,5÷16մմ, քաշը` 3.8÷4.0 կգ: Երաշխիք` ոչ պակաս քան 1 տարի:  Напряжение питания:переменное 220В;элекрическая, мощность:не менее 1050 Вт; количество скоростей вращения рабочей головки-2, скорость вращения рабочей головки: 0÷1100/0÷3000об/мин; частота ударов рабочей головки: 0÷17000//0÷48000 удар/мин; диаметр отверстия рабочей головки: 1,5÷16мм; вес: 3.8÷4.0 кг. Гарантия не менее 1 год. | հատ | 1 | 39000 | 39000 |  |  |
|  | 31681900 | **Գայլիկոնիչ հարվածային** Дрель ударная | Էլեկտրական, 220 Վ, հզորութ.` 1010-1100 Վտ, կապիչի ամրակումը 1/2, իլի պտտման հաճախությունը` 1 արագություն`0-1200±50 պտ/ր, 2 արագություն` 0-2900±50 պտ/ր:  Электрическая, 220В, мощность 1010-1100 Вт, крепление патрона 1/2, частота вращения шпинделя: 1 скорость: 0-1200±50 об/мин; 2 скорость:0-2900±50 об/мин. | հատ | 6 | 39000 | 234000 |  |  |
|  | 39714100 | **Օդամղիչ**  Воздуходувка | Էլեկտրական օդամղիչ համակարգչի համար: Հզորուտյունը` 500-600Վտ. Օդափոխանակումը` 5±0.5 խոր.մ/ժամ  Սնուցումը` 220Վ.50Հց.  Воздуходувка для компьютера электрическая. Воздухообмен 5±0.5 куб.м./час. Мощность 500-600 Вт.Питание 220В/50Гц. | հատ | 1 | 17500 | 17500 |  |  |
|  | 39714100 | **Օդամղիչ**  Воздуходувка | Էլեկտրական օդամղիչ: Հզորությունը` 3000-3200Վտ.  Օդափոխանակումը` 13,2-13.5 խոր.մ/րոպ.Սնուցումը` 220Վ.50Հց.  Քաշը-4.-4.5կգ.  Воздуходувка электрическая. Воздухообмен 13,2-13.5 куб.м./мин.  Мощность 3000-3200 Вт.Питание 220В/50Гц. Вес-4.-4.5кг. | հատ | 1 | 30000 | 30000 |  |  |
|  | 44511270 | **Մուրճ** Молоток | Փականագործի МПЛ-2 ԳՕՍՏ 11042-90, L=300±5մմ, քաշը ոչ ավել քան 0,8 կգ: плотничный МПЛ-2 ГОСТ 11042-90 L=300±5мм, масса не более 0,8кг. | հատ | 3 | 2500 | 7500 |  |  |
|  | 44511270 | **Մուրճ** Молоток | Պողպատե գլխիկով 1±0.5կգ, փայտե կոթով, L=500÷600մմ  1±0.5кг стальной головкой,деревянной рукояткой,L=500÷600мм. | հատ | 11 | 2000 | 22000 |  |  |
|  | 44511270 | **Մուրճ** Молоток | Պողպատե գլխիկով 500±0.50գ, փայտե կոթով,  500±0.5г стальной головкой, деревянной рукояткой. | հատ | 5 | 1500 | 7500 |  |  |
|  | 44511270 | **Մուրճ** Молоток | Պողպատե գլխիկով 300±30 գ, փայտե կոթով  300±30г стальной головкой, деревянной рукояткой. | հատ | 3 | 1300 | 3900 |  |  |
|  | 44511270 | **Մուրճ** Молоток | Պողպատե գլխիկով 5±0.5կգ, փայտե կոթով  5±0.5кг стальной головкой, деревянной рукояткой. | հատ | 1 | 16000 | 16000 |  |  |
|  | 44511270 | **Մուրճ** Молоток | Թիթեղագործի, երկաթե, ծայրը` սուր հորիզոնական ուղղությամբ, երկարությունը` ℓ=150-155մմ, լայնությունը և բարձրությունը` 50х50±2մմ, ետևի մասը քառակուսի:հանաձայն գծագրի  жестянщика, железный, кончик острый по горизонтали, длына ℓ=150мм, ширина и высота- 50х50±2мм, задняя часть квадратный. согласно рисунку | հատ | 1 | 2700 | 2700 |  |  |
|  | 44511270 | **Մուրճ** Молоток | Թիթեղագործի,երկաթե, ծայրը` սուր հորիզոնական ուղղությամբ, երկարությունը` ℓ=100-110մմ, լայնությունը և բարձրությունը` 30х30±2մմ, ետևի մասը քառակուսի: հանաձայն գծագրի  Молоток жестянщика железный, кончик острый по горизонтали, длына ℓ=100мм, ширина и высота -30х30±2мм, задняя часть квадратный. согласно рисунку | հատ | 1 | 2400 | 2400 |  |  |
|  | 44511270 | **Սալարկամուրճ**  **ռետինե**  Резиновая киянка | Գլխիկը՝ կլոր, գլխիկի նյութը՝ ռետինե, գլխիկի գույնը՝ սև, բռնակի նյութը՝ փայտ, սալարկամուրճի քաշը՝ 0,45-0.5կգ, սալարկամուրճի երկարությունը՝ 300-310մմ, գլխիկի տրամագիծը՝ 53-54մմ, գլխիկի երկարությունը` 80-85մմ  Головка - [кругл](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/kiyanki-kruglye-18618/)ая, материал головки – резина, цвет головки черный, материал рукояти [дерево](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/kiyanki-rezinovye-s-derevyannoj-ruchkoj-16955/), вес киянки [0,45-0.5 кг](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/kiyanki-rezinovye-450-g-12370/), длина киянки 300-310мм, диаметр головки, 53-54мм, длина головки – 80-85мм. | հատ | 2 | 2000 | 4000 |  |  |
|  | 44511371 | **Շեղբ**  Полотно | Ձեռքի էլ. նրբասղոցի շեղբ: Չափերը` սղոցի երկարությունը T744D՝ 180±1մմ, մեկ լրակազմում քանակը 5 հատ, սղոցի երկարությունը T344D՝ 152±1մմ, քանակը 5 հատ, գույնը՝ սև, նյութը՝ բարձր ածխածնաշատ պողպատ:  Полотно ручного эл. Лобзика. Размеры - длина пилы T744D: 180±1мм, в одном комплекте. 5шт и длина пилы T344D: 152±1мм, кол. 5шт, цвет: черный, материал: высокоугле родистая сталь | լրակազմ | 1 | 2300 | 2300 |  |  |
|  | 44511500 | **Հղկաթուղթ** Наждачная бумага | Հատիկավորությունը՝ Р 1000:Չափը` 230մմ\*280±2մմ, հիմքը` թուղթ  Зернистость Р 1000.Размер-230 мм\*280±2 мм. Основа-бумага: | հատ | 100 | 250 | 25000 |  |  |
|  | 44511500 | **Հղկաթուղթ** Наждачная бумага | Հատիկավորությունը՝ Р 1200, ջրակայուն:Չափը` 230մմ\*280±2մմ, հիմքը` թուղթ:  Зернистость Р 1200. Водостойкая. Размер-230 мм\*280±2 мм  Основа-бумага: | հատ | 150 | 250 | 37500 |  |  |
|  | 44511500 | **Հղկաթուղթ** Наждачная бумага | Հատիկավորությունը՝ Р 240: Չափը` 230մմ\*280±2մմ, հիմքը` թուղթ  Зернистость Р 240. Размер-230 мм\*280±2 мм. Основа-бумага: | հատ | 100 | 250 | 25000 |  |  |
|  | 44511500 | **Հղկաթուղթ** Наждачная бумага | Հատիկավորությունը՝ Р 400, ջրակայուն: Չափը` 230մմ\*280±2մմ, հիմքը` թուղթ:  Зернистость Р 400. Водостойкая.Размер-230 мм\*280±2 мм.  Основа-бумага: | հատ | 200 | 250 | 50000 |  |  |
|  | 44511500 | **Հղկաթուղթ** Наждачная бумага | Հատիկավորությունը՝ Р 500:Չափը` 230մմ\*280±2մմ, հիմքը` թուղթ:  Зернистость Р 500. Размер-230 мм\*280±2 мм . Основа-бумага: | հատ | 100 | 250 | 25000 |  |  |
|  | 44511500 | **Հղկաթուղթ** Наждачная бумага | Հատիկավորությունը՝ Р 600, ջրակայուն: Չափը` 230մմ\*280±2մմ, հիմքը` թուղթ:  Зернистость Р 600. Водостойкая.Размер-230 мм\*280±2мм  Основа-бумага: | հատ | 100 | 250 | 25000 |  |  |
|  | 44511260 | **Հղկաթուղթ** Наждачная бумага | Հարթեցման,լայնությունը` 115-150մմ , երկարությունը` 2500-2600 մմ, հատիկավորությունը Р 1500:  Щлифовальная, ширина 115-150 мм, длина 2500-2600 мм, зернистость Р 1500. | Մ2 | 1 | 5400 | 5400 |  |  |
|  | 14811400 | **Հղկափոշի**  **կարբիդ բորից**  Шлифпорошок  из карбида бора | Հատիկավորությունը` М20, ԳՕՍՏ 5744 կամ համարժեը  Зернистость – М20, ГОСТ 5744 или эквивалент | կգ | 30 | 33000 | 990000 |  |  |
|  | 14811400 | **Հղկափոշի**  **կարբիդ բորից**  Шлифпорошок  из карбида бора | Հատիկավորությունը` М40, ԳՕՍՏ 5744 կամ համարժեը  Зернистость – М40, ГОСТ 5744 или эквивалент | կգ | 30 | 33000 | 990000 |  |  |
|  | 44192700 | **Ներկագլան** Валик | L=23-24սմ, Փ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը` 12-13մմ, բռնակը մետաղյա, գլանի ձողը ամրացված լինի մանեկով ℓ=23-24см ,Ф-5÷8см, длина волосы 12-13 мм, ручка металлическая, шток цилиндра закреплен гайкой. | հատ | 50 | 2000 | 100000 |  |  |
|  | 44192700 | **Ներկագլան** Валик | L=16-17սմ, Փ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը` 10-11մմ, բռնակը մետաղյա, գլանի ձողը ամրացված լինի մանեկով ℓ=16-17см ,Ф-5÷8см, длина волосы 10-11мм, ручка металлическая, шток цилиндра закреплен гайкой. | հատ | 90 | 1300 | 117000 |  |  |
|  | 44192700 | **Ներկագլան** Валик | L=9-10սմ, Փ-3սմ, մազախավի երկարությունը` 4-5մմ, բռնակը մետաղյա, գլանի ձողը ամրացված լինի մանեկով ℓ=9-10см ,Ф-3 см, длина волосы 4-5мм, ручка металлическая, шток цилиндра закреплен гайкой. | հատ | 150 | 800 | 120000 |  |  |
|  | 44192700 | **Ներկագլանի գլխիկ** Галовка валика | L=23-24սմ, Փ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը` 12-13 մմ  ℓ=23-24см ,Ф-5÷8см, длина волосы 12-13 мм. | հատ | 50 | 1000 | 50000 |  |  |
|  | 44192700 | **Ներկագլանի գլխիկ** Галовка валика | L=16-17սմ, Փ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը` 10-11 մմ  ℓ=16-17см ,Ф-5÷8см, длина волосы 10-11 мм. | հատ | 50 | 800 | 40000 |  |  |
|  | 44192700 | **Ներկագլանի գլխիկ** Галовка валика | L=9-10սմ, Փ-3 սմ, մազախավի երկարությունը` 4-5 մմ  ℓ=9-10см ,Ф-3 см, длина волосы 4-5 мм. | հատ | 100 | 500 | 50000 |  |  |
|  | 33731190 | **Երկոսպնյակ ակնոց** Бинокулярные очки | Արտադրող Magnifier Head Strap W/Lights MG-81007, կամ համարժեքը YOCTOSUN Head Mount Magnifier With 2 LED գլխի երկոսպնյակ ակնոց լուսավորության առկայությամբ: Ունենա 4ից 5 փոխարինվող ոսպնյակներ, 1,0Х ÷1,8Х նվազագույն և 3,5Х ÷4,8Х առավելագույն խոշորացումով: Производитель-Magnifier Head Strap W/Lights MG-81007 или эквивалент YOCTOSUN Head Mount Magnifier With 2 LED, налобное увеличение с наличием подсветки –от 4 до 5 сменных линз с увеличением на мин. 1,0Х ÷1,8Х и максим. от3,5Х ÷4,8Х, | հատ | 6 | 5300 | 31800 |  |  |
|  | 44511150 | **Հատիչ** Зубило | Էլ. հարվածահատ մուրճի Makita HM 1810, 1-1/8"-Hex-Bits համար, ձևը` տափակ 28մմx510մմ,կոթառը` վեցանիստ d=28.6մմ:  Для "Макита" HM 1810,1-1/8"-Hex-Bits эл.отбойного молотка,вид плоский долото 28ммx510мм, вид гнездовый шестигранный d=28.6мм. | հատ | 1 | 15000 | 15000 |  |  |
|  | 44511371 | **Գայլիկոնների**  **հավաքածու**  Набор сверл | Տեսակը՝ պարուրային, քանակը՝ 19-20 հատ, գայլիկոնի նվազագույն տրամագիծը՝ 1 մմ, գայլիկոնի առավելագույն տրամագիծը՝ 10 մմ, մշակման նյութը՝ մետաղ, պոչուկը՝ գլանաձև։  Լրակազմում: Գայլիկոններ մետաղի մշակման համար 19-20 հատ. 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 մմ.: Քեյս:  Тип - [спиральный](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/nabory-spiralnyh-sverl-58318/), количество 19-20 шт, Min диаметр сверла 1 мм,  Max диаметр сверла 10 мм, материал обработки – металл, тип хвостовика - [цилиндрический](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/nabory-tsilindricheskih-sverl-58324/).Комплектация.Сверла по металлу – 19-20 шт.: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм. Кейс. | լրակազմ | 7 | 12000 | 84000 |  |  |
|  | 44511371 | **Բորֆրեզի հավաքածու**  Набор борфрез | Աշխատանքային տրամագիծը` 6÷12մմ, պոչուկի տրամագիծը` 6մմ, առավելագույն աշխատանքային արագությունը` 0÷30000 պտույտ/րոպե, քանակը հավաքածուի մեջ՝ 8÷10 հատ, մշակման նյութը՝ մետաղ:  Тип: борфреза, рабочий диаметр - 6÷12мм, диаметр хвостовика -6мм, Max рабочие обороты – 0÷30000 об/мин, количество в наборе- 8÷10 шт, материал обработки – металл. | լրակազմ | 1 | 65000 | 65000 |  |  |

**Ծանոթություն.**

1 Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: 12÷19, կետերի համար պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով, 365 օր, շահագործման հրահանգ, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում:

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примчание:**

1. Товары должны быть новыми, неиспользованными. Для пунктов 12÷19, должны иметь сертификат качества или паспорт с гарантийных обязательств и сроков 365дней , инструкцию по эксплуатации. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.).

2.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

3.Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;

4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;

5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

6.Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;

8.Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)