**Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ի Ր – Գ Ն Մ Ա Ն Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Յ Ց**

Ծածկագիրը` ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով  նախա  տեսված չափա  բաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Միավոր արժեք | Ընդհանուր արժեքը | քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | ժամկետը\*\* |
| քանակ |  |
| 1 | 34351200/589 | Անվադող 265/65R17 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **H(210/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **112** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **1120**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025թ.:Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее H(210/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 112 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 1120.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 60,000 | 240000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 2 | 34351200/579 | Անվադող 265/65R17 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **112** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **1120**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости(Speed Index)-не менее T(190/км/ч) , индекс нагрузки(Load Index)-не менее 112 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 1120.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 60,000 | 240000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 3 | 34351200/649 | Անվադող 225/70R15C | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **R(170/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **112/110** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **1120/1060**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее R(170 км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 112/110 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 1120/1060.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 33,000 | 132000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 4 | 34351200/573 | Անվադող 185/75R16C | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **N(140/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **104/102** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **900/850**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее N(140/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 104/102 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 900/850.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 26,500 | 2650000 | 100 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 100 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 5 | 34351200/574 | Անվադող 185/75R16C | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **R(170/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **104/102** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **900/850**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее R(170 км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 104/102 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 900/850.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 29,000 | 3480000 | 120 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 120 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 6 | 34351200/653 | Անվադող 185/75R16 | Անվադողը համասեզոն, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **97** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **730**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее T(190/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 97 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 730.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 28,000 | 448000 | 16 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 16 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 7 | 34351200/576 | Անվադող 185/75R16 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **97** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **730**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости(Speed Index)-не менее T(190/км/ч) , индекс нагрузки(Load Index)-не менее 97 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 730.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 30,000 | 600000 | 20 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 20 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 8 | 34351200/681 | Անվադող 225/70R15C | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **R(170/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **112/110** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **1120/1060**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее R(170 км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 112/110 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 1120/1060.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 35,000 | 420000 | 12 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 12 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 9 | 34351200/650 | Անվադող 225/85R15 | Անվադողը համասեզոն, խցավոր, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Կոմպլեկտը ներառում է անվադողը, համապատասխան անվախուցը : Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **P(150/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **106** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **950**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должны быть указаны страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости(Speed Index)-не менее P(150/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 106, максимальная нагрузка (кг)-не менее 950.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг.. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 39,000 | 156000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 10 | 34351200/667 | Անվադող 255/70R16 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **S(180/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **111** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **1090**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее S(180/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 111 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 1090.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 59,000 | 236000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 11 | 34351200/580 | Անվադող 215/70R16 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **H(210/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **100** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **800**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее H(210/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 100 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 800.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 41,000 | 984000 | 24 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 24 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 12 | 34351200/581 | Անվադող 215/70R16 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **100** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **800**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее T(190/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 100 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 800.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 42,000 | 2016000 | 48 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 48 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 13 | 34351200/587 | Անվադող 215/65R16 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **V(240/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **98** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **750**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее V(240/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 98 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 750.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 31,000 | 124000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 14 | 34351200/571 | Անվադող 215/65R16 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **98** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **750**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее T(190/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 98 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 750.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 33,000 | 132000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 15 | 34351200/583 | Անվադող 235/55R17 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **V(240/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **99** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **775**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее V(240/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 99 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 775.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 34,000 | 136000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 16 | 34351200/648 | Անվադող 235/55R17 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **S(180/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **99** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **775**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее S(180/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 99 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 775.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 37,000 | 148000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 17 | 34351200/656 | Անվադող 235/60R18 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **H(210/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **107** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **975**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее H(210/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 107 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 975.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 39,000 | 156000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 18 | 34351200/660 | Անվադող 235/60R18 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **107** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **975**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должны быть указаны страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее T(190/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 107 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 975.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 42,000 | 168000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 19 | 34351200/669 | Անվադող 225/50R17 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **V(240/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **98** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **750**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее V(240/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 98 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 750.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 33,000 | 132000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 20 | 34351200/665 | Անվադող 225/50R17 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **S(180/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **98** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **750**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее S(180/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 98 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 750.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 36,000 | 144000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 21 | 34351200/655 | Անվադող 205/65R15 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **H(210/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **94** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **670**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее H(210/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 94 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 670.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 27,000 | 216000 | 8 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 8 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 22 | 34351200/659 | Անվադող 205/65R15 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **94** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **670**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее T(190/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 94 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 670.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 29,000 | 232000 | 8 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 8 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 23 | 34351200/585 | Անվադող 195/65R15 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **91** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **615**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее T(190/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 91 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 615.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 22,000 | 88000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 24 | 34351200/588 | Անվադող 195/70R15C | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **R(170/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **104/102** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **900/850**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее R(170 км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 104/102 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 900/850.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 28,000 | 112000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 25 | 34351200/671 | Անվադող 195/70R15C | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **R(170/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **104/102** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **900/850**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее R(170 км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 104/102 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 900/850.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 31,000 | 124000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 26 | 34351200/661 | Անվադող 245/40R19 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **W(270/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **94** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **670**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее W(270/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 94 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 670.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 40,000 | 160000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 27 | 34351200/629 | Անվադող 205/70R15 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **96** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **710**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее T(190/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 96 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 710.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 25,500 | 204000 | 8 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 8 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 28 | 34351200/575 | Անվադող 205/70R15 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **96** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **710**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее T(190/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 96 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 710.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 29,000 | 464000 | 16 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 16 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 29 | 34351200/654 | Անվադող 235/85R16 LT | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **Q(160/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **120/116** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **1400/1250**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должны быть указаны страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее Q(160/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 120/116 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 1400/1250.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 67,000 | 603000 | 9 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 9 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 30 | 34351200/652 | Անվադող 235/85R16 LT | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **Q(160/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **120/116** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **1400/1250**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее Q(160/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 120/116 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 1400/1250.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 175,000 | 1400000 | 8 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 8 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 31 | 34351200/651 | Անվադող 265/70R16 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **S(180/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **112** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **1120**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее S(180/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 112 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 1120.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 42,000 | 168000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 32 | 34351200/582 | Անվադող 265/70R16 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **112** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **1120**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости(Speed Index)-не менее T(190/км/ч) , индекс нагрузки(Load Index)-не менее 112 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 1120.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 44,000 | 176000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 33 | 34351200/578 | Անվադող 205/60R15 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **V(240/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **91** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **615**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее V(240/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 91 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 615.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 25,500 | 102000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 34 | 34351200/626 | Անվադող 205/60R15 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **H(210/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **91** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **615**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее H(210/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 91 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 615.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 28,000 | 224000 | 8 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 8 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 35 | 34351200/662 | Անվադող 205/55R16 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **V(240/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **91** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **615**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шин до тех пор, пока не будет указана линия-инициатор и инициатор, размер, индекс установленной скорости (Индекс скорости)-не мене V(240/км/ч), Index загрузка(индекс загрузки)-не менее 91, максимальная загрузка (кг)-не менее 615.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 26,000 | 104000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 36 | 34351200/666 | Անվադող 205/55R16 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **91** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **615**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее T(190/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 91 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 615.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 28,000 | 112000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 37 | 34351200/664 | Անվադող 215/65R16C | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **R(170/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **109/107** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **1030/975**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине до конца были указаны линии-прозыватель и прозыватель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее R(170 км/ч), Index загрузка(индекс загрузки)-не менее 109/107 , максимальная загрузка (кг)-не менее 1030/975.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 31,500 | 126000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 38 | 34351200/570 | Անվադող 215/65R16C | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **R(170/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **109/107** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **1030/975**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее R(170 км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 109/107 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 1030/975.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 33,000 | 132000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 39 | 34351200/584 | Անվադող 225/65R16 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **100** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **800**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее T(190/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 100 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 800.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 31,000 | 124000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 40 | 34351200/657 | Անվադող 225/65R16 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **100** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **800**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее T(190/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 100 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 800.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 34,500 | 138000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 41 | 34351200/572 | Անվադող 165/70R14 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **81** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **462**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее T(190/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 81 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 462.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 18,500 | 74000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 42 | 34351200/670 | Անվադող 165/70R14 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **T(190/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **81** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **462**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шин до тех пор, пока не будет указана линия-инициатор и инициатор, размер , индекс установленной скорости(Индекс скорости)-не менее T(190/км/ч), Index загрузка(индекс загрузки)-не менее 81, максимальная загрузка (кг)-не менее 462.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 20,500 | 82000 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 43 | 34351200/672 | Անվադող 225/65R16C | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **R(170/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **112/110** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **1120/1060**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее R(170 км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 112/110 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 1120/1060.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 38,000 | 304000 | 8 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 8 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 44 | 34351200/577 | Անվադող 225/65R16C | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **R(170/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **112/110** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **1120/1060**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее R(170 км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 112/110 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 1120/1060.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 42,000 | 504000 | 12 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 12 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 45 | 34351200/674 | Անվադող 225/75R16 | Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **Q(160/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **104** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **900**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее Q(160/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 104 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 900.Год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 36,500 | 2847000 | 78 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 78 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 46 | 34351200/675 | Անվադող 225/75R16 | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **Q(160/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **108** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **1000**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее Q(160/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 108 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 1000.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 46,500 | 7440000 | 160 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 160 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 47 | 34351200/676 | Անվադող 12.00-18 | Անվադողի չափը՝ 12.00-18 К-70, նախատեսված բեռնատար ավտոմեքենայի համար: Կոմպլեկտը ներառում է անվադողը, համապատասխան անվախուցը և ժապավենը: Պահպանաշերտի գծանկարը՝բարձր անցողության, կառուցվածքը՝դիագոնալ (Diagonal): Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, շերտայնությունը`(PR)-ոչ պակաս **8**, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **J(100/կմ/ժ)**, բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **129**, բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **1850**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ Размер шины: 12.00-18 K-70, предназначен для грузового автомобиля.в комплект входит шина, соответствующая подвеска и ремень. чертеж защитного слоя: высокопроизводительный, конструкция: диагональная (диагональ). на шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, ширина полосы: (PR)-не менее 8, индекс установленной скорости: (Speed Index)-не менее J(100 км/ч), индекс нагрузки: (Load Index)-не менее 129, грузоподъемность'максимальная нагрузка (кг)-не менее 1850. год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 204,000 | 1224000 | 6 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 6 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 48 | 34351200/677 | Անվադող 14.00-20 | Անվադողի չափը՝ 14.00-20, ОИ-25 նախատեսված բեռնատար ավտոմեքենայի համար: Կոմպլեկտը ներառում է անվադողը, համապատասխան անվախուցը և ժապավենը: Պահպանաշերտի գծանկարը՝բարձր անցողության, կառուցվածքը՝դիագոնալ (Diagonal): Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, շերտայնությունը`(PR)-ոչ պակաս **10**, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **G(85-90/կմ/ժ)**, բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **140**, բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **2500**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, ширина полосы: (PR)-не менее 10, индекс установленной скорости: (Speed Index)-не менее G(85-90/км/ч), индекс грузоподъемности: (индекс нагрузки)-не менее 140, нагрузка'максимальная нагрузка(кг)-не менее 2500.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 270,000 | 5940000 | 22 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 22 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 49 | 34351200/678 | Անվադող 9.00R20 | Անվադողի չափը՝ 9.00R20, նախատեսված բեռնատար ավտոմեքենայի համար: Կոմպլեկտը ներառում է անվադողը, համապատասխան անվախուցը և ժապավենը: Պահպանաշերտի գծանկարը՝ունիվերսալ, կառուցվածքը՝ռադիալ (Radial): Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, շերտայնությունը`(PR)-ոչ պակաս **14**, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **K(110/կմ/ժ)**, բեռնվածության ինդեքսը՝(Load Index)-ոչ պակաս **141/138**, բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **2575/2360**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ Размер шины: 9.00R20, предназначен для грузового автомобиля.в комплект входит шина, соответствующая подвеска и ремень. чертеж протектора: универсальный, конструкция: радиальная (Radial). на шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, ширина полосы: (PR)-не менее 14, индекс установленной скорости: (Speed Index)-не менее K(110/км/ч), индекс нагрузки: (Load Index)-не менее 141/138, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ'максимальная нагрузка (кг)-не менее 2575/2360. год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 78,000 | 8580000 | 110 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 110 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 50 | 34351200/679 | Անվադող 530/70-533 (1300x530-533) | Անվադողի չափը՝ 530/70-533 (1300x530-533), ВИ-3 նախատեսված բեռնատար ավտոմեքենայի համար: Կոմպլեկտը ներառում է անվադողը, համապատասխան անվախուցը և ժապավենը: Պահպանաշերտի գծանկարը՝բարձր անցողության, կառուցվածքը՝դիագոնալ (Diagonal): Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, շերտայնությունը`(PR)-ոչ պակաս **16**, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **B(50/կմ/ժ)**, բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **173**, բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **6500**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ Размер шины: 530/70-533 (1300x530-533), для грузового автомобиля ВИ-3.В комплект входит шина, соответствующая защитная камера и ремень. чертеж защитного слоя: высокая проходимость, конструкция: диагональ (диагональ). на шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, ширина полосы: (PR)-не менее 16, индекс установленной скорости: (Speed Index)-не менее P(50/максимальная нагрузка(кг)-не менее 6500. год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 350,000 | 2100000 | 6 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 6 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 51 | 34351200/680 | Անվադող 11R22.5 | Անվադողի չափը՝ 11.R22.5, անխուց, նախատեսված բեռնատար ավտոմեքենայի համար: Պահպանաշերտի գծանկարը՝ունիվերսալ, կառուցվածքը՝ռադիալ, ամբողջական մետաղական կառուցվածք (Radial, all steel ): Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, շերտայնությունը`(PR)-ոչ պակաս **16**, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **K(110/կմ/ժ)**, բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **146/143**, բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **3000/2725**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ Размер шины: 11.Чертеж защитного слоя: универсальный, конструкция: радиальная, цельнометаллическая конструкция (Радиальная, цельнометаллическая). на шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, ширина полосы: (PR)-не менее 16, индекс установленной скорости: (Индекс скорости)-не менее K(110/км/ч), индекс нагрузки: (Индекс нагрузки)-не менее 146/143, год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. максимальная нагрузка (кг) - не менее 3000/2725. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 165,000 | 5940000 | 36 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 36 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 52 | 34351200/673 | Անվադող 12.00-20 | Անվադողի չափը՝ 12.00-20 М-93, նախատեսված բեռնատար ավտոմեքենայի համար: Կոմպլեկտը ներառում է անվադողը, համապատասխան անվախուցը և ժապավենը: Պահպանաշերտի գծանկարը՝բարձր անցողության, կառուցվածքը՝դիագոնալ (Diagonal): Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, շերտայնությունը`(PR)-ոչ պակաս **8**, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **J(100/կմ/ժ)**, բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **135**, բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **2180**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ Размер шины: 12.00-20m-93, предназначен для грузового автомобиля.в комплект входит шина, соответствующая несущая камера и ремень. чертеж защитного слоя: высокая проходимость, конструкция: диагональ (диагональ). на шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, ширина полосы: (PR)-не менее 8, индекс установленной скорости: (Speed Index)-не менее J(100 км/ч), индекс нагрузки: (Load Index)-не менее 135, грузоподъемность'максимальная нагрузка (кг)-не менее 2180. Год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 205,000 | 2460000 | 12 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 12 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 53 | 34351200/682 | Անվադող 425/85R21 | Անվադողի չափը՝ 425/85R21, TYREX CRG POWER, О-184 / TYREX CRG VO-1260 / TYREX CRG VO-1260-1 նախատեսված բեռնատար ավտոմեքենայի համար: Կոմպլեկտը ներառում է անվադողը, համապատասխան անվախուցը և ժապավենը: Պահպանաշերտի գծանկարը՝բարձր անցողության, կառուցվածքը՝ռադիալ (Radial): Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, շերտայնությունը`(PR)-ոչ պակաս **20**, սահմանելի արագության ինդեքսը՝(Speed Index)-ոչ պակաս **J(100/կմ/ժ)**, բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **160**, բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **4500**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ Размер шины: 425/85R21, TYREX CRG POWER, o-184 / TYREX CRG VO-1260 / TYREX CRG VO-1260-1 предназначен для грузовых автомобилей.в комплект входит шина, соответствующая трансмиссия и ремень. чертеж протектора: высокопроизводительный, конструкция: радиальная (Радиальная). на шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, ширина полосы: (PR)-не менее 20, индекс установленной скорости: (Индекс скорости)-не менее Дж(100 км/ч), индекс нагрузки: (индекс нагрузки)-не менее 160, максимальная нагрузка (кг)-не менее 4500. год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 465,000 | 19530000 | 42 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 42 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 54 | 34351200/686 | Անվադող 120/60R17 | Անվադող ամառային, անխուց, նախատեսված մոտոցիկլետների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **W(270/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **55** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **218**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине должны быть указаны страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости(Speed Index)-не менее W(270/км/ч) , индекс нагрузки(Load Index)-не менее 55 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 218.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 175,000 | 350000 | 2 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 2 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 55 | 34351200/685 | Անվադող 160/60R17 | Անվադող ամառային, անխուց, նախատեսված մոտոցիկլետների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս **W(270/կմ/ժ)** , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս **69** , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս **325**: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ На шине долго были указаны страна-прозыватель и прозыватель, размер, индекс установленной скорости(Speed Index)-не меньше W(270 км/ч) , индекс загрузка(индекс загрузки)-не менее 69 , максимальная загрузка (кг)-не менее 325.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. Организация-победитель должна предоставить документ о сроках службы и нормах пробега автомобильных шин | հատ | 215,000 | 430000 | 2 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 2 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 56 | 31421100/527 | Մարտկոց 6СТ-55Аз | Անվանական ունակությունը-**55Ա/Ժ**, Բևեռականությունը-**Հակադարձ** կամ **0:**Սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)-**510A**: **Երկարություն/Լայնություն/Բարձրություն** (ոչ ավել)-**242/175/190մմ**: Չօգտագործված, թողարկված 2025 թվականից ոչ շուտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ շահագործման օրվանից առնվազն 1 տարի :Номинальная мощность-55 А / ч, полярность-обратная или 0.ток холодного отжима составляет (не менее)-510 А. Длина/ширина/высота (не более)-242/175/190 мм. неиспользованный, выпущен не ранее 2025 г. гарантийный срок: не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию: | հատ | 30,000 | 210000 | 7 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 7 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 57 | 31421100/528 | Մարտկոց 6СТ-45Аз **AGM** | Անվանական ունակությունը-**45Ա/Ժ**, Բևեռականությունը-**Հակադարձ** կամ **0:**Սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)-**450A**: **Երկարություն/Լայնություն/Բարձրություն** (ոչ ավել)-**210/175/190մմ**: Չօգտագործված, թողարկված 2025 թվականից ոչ շուտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ շահագործման օրվանից առնվազն 1 տարի:Номинальная мощность-45 А / ч, полярность-обратная или 0.ток холодного отжима составляет (не менее)-450 А. Длина/ширина/высота (не более)-210/175/190 мм. неиспользованный, выпущен не ранее 2025 г. гарантийный срок: не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию: | հատ | 85,000 | 850000 | 10 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 10 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 58 | 31421100/529 | Մարտկոց 6СТ-45Аз **JIS** | Անվանական ունակությունը-**45Ա/Ժ**, Բևեռականությունը-**Հակադարձ** կամ **0:**Սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)-**320A**: **Երկարություն/Լայնություն/Բարձրություն** (ոչ ավել)-**234/127/220մմ**: Չօգտագործված, թողարկված 2025 թվականից ոչ շուտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ շահագործման օրվանից առնվազն 1 տարի:Номинальная мощность-45 А / ч, полярность-обратная или 0.ток холодного отжима составляет (не менее)-320 А. Длина/ширина/высота (не более)-234/127/220 мм. неиспользованный, выпущен не ранее 2025 г. гарантийный срок: не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию: | հատ | 29,000 | 290000 | 10 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 10 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 59 | 31421100/536 | Մարտկոց 6СТ-60Аз | Անվանական ունակությունը-**60Ա/Ժ**, Բևեռականությունը-**Հակադարձ** կամ **0:**Սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)-**480A**: **Երկարություն/Լայնություն/Բարձրություն** (ոչ ավել)-**242/175/190մմ**: Չօգտագործված, թողարկված 2025 թվականից ոչ շուտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ շահագործման օրվանից առնվազն1 տարի:Номинальная мощность-60 А / ч, полярность-обратная или 0.ток холодного отжима составляет (не менее)-480 А. Длина/ширина/высота (не более)-242/175/190 мм. неиспользованный, выпущен не ранее 2025 г. гарантийный срок: не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию: | հատ | 32,000 | 320000 | 10 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 10 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 60 | 31421100/531 | Մարտկոց 6СТ-65Аз | Անվանական ունակությունը-**65Ա/Ժ**, Բևեռականությունը-**Հակադարձ** կամ **0:**Սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)-**620A**: **Երկարություն/Լայնություն/Բարձրություն** (ոչ ավել)-**242/175/190մմ**: Չօգտագործված, թողարկված 2025 թվականից ոչ շուտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ շահագործման օրվանից առնվազն 1 տարի:Номинальная мощность-65 А / ч, полярность-обратная или 0.ток холодного отжима составляет (не менее)-620 А. Длина/ширина/высота (не более)-242/175/190 мм. неиспользованный, выпущен не ранее 2025 г. гарантийный срок: не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию: | հատ | 34,000 | 340000 | 10 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 10 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 61 | 31421100/532 | Մարտկոց 6СТ-75Аз | Անվանական ունակությունը-**75Ա/Ժ**, Բևեռականությունը-**Հակադարձ** կամ **0:**Սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)-**640A**: **Երկարություն/Լայնություն/Բարձրություն** (ոչ ավել)-**276/175/190մմ**: Չօգտագործված, թողարկված 2025 թվականից ոչ շուտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ շահագործման օրվանից առնվազն 1 տարիНоминальная мощность-75 А / ч, полярность-обратная или 0.ток холодного отжима составляет (не менее)-640 А. Длина/ширина/высота (не более)-276/175/190 мм. неиспользованный, выпущен не ранее 2025 г. гарантийный срок: не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию | հատ | 37,000 | 2405000 | 65 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 65 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 62 | 31421100/533 | Մարտկոց 6СТ-100Аз | Անվանական ունակությունը-**100Ա/Ժ**, Բևեռականությունը-**Հակադարձ** կամ **0:**Սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)-**800A**: **Երկարություն/Լայնություն/Բարձրություն** (ոչ ավել)-**353/175/190մմ**: Չօգտագործված, թողարկված 2025 թվականից ոչ շուտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ շահագործման օրվանից առնվազն 1 տարի:Номинальная мощность-100 А / ч, полярность-обратная или 0.ток холодного отжима составляет (не менее)-800 А. Длина/ширина/высота (не более)-353/175/190 мм. неиспользованный, выпущен не ранее 2025 г. гарантийный срок: не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию: | հատ | 48,000 | 6240000 | 130 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 130 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 63 | 31421100/534 | Մարտկոց 6СТ-140Аз | Անվանական ունակությունը-**140Ա/Ժ**, Բևեռականությունը-**Հակադարձ** կամ **0:**Սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)-**760A**: **Երկարություն/Լայնություն/Բարձրություն** (ոչ ավել)-**513/189/220մմ**: Չօգտագործված, թողարկված 2025 թվականից ոչ շուտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ շահագործման օրվանից առնվազն 1 տարի:Номинальная мощность-140 А / ч, полярность-обратная или 0.ток холодного отжима составляет (не менее)-760 А. Длина/ширина/высота (не более)-513/189/220 мм. неиспользованный, выпущен не ранее 2025 г. гарантийный срок: не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию: | հատ | 70,000 | 3150000 | 45 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 45 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 64 | 31421100/535 | Մարտկոց 6СТ-190Аз | Անվանական ունակությունը-**190Ա/Ժ**, Բևեռականությունը-**Հակադարձ** կամ **0:**Սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)-**1150A**: **Երկարություն/Լայնություն/Բարձրություն** (ոչ ավել)-**516/223/223մմ**: Չօգտագործված, թողարկված 2025 թվականից ոչ շուտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ շահագործման օրվանից առնվազն1 տարի:Номинальная мощность-190 А / ч, полярность-обратная или 0.ток холодного отжима (не менее) - 1150 А. Длина/ширина/высота (не более)-516/223/223 мм. неиспользованный, выпущен не ранее 2025 г. гарантийный срок: не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию: | հատ | 89,000 | 8010000 | 90 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 90 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |
| 65 | 31421100/530 | Մարտկոց 6СТ-95Аз **JIS** | Անվանական ունակությունը-**95Ա/Ժ**, Բևեռականությունը-**Հակադարձ** կամ **0:**Սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)-**650A**: **Երկարություն/Լայնություն/Բարձրություն** (ոչ ավել)-**302/172/223մմ**: Չօգտագործված, թողարկված 2025 թվականից ոչ շուտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ շահագործման օրվանից առնվազն 1 տարի ամիս: | հատ | 59,000 | 590000 | 10 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 10 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  после вступления соглашения в силув теяении  **30 днеи** |