**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
| (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 42121420 | **Կոմպրեսոր**  **Компрессор** | Կոմպրեսորի տեսակը. մխոցային գերմետիկ  Կոմպրեսորի նպատակը Բարձր ջերմաստիճանի օդորակիչ  Կոմպրեսորի էլեկտրասնուցումը.  1 ֆազ / 220 Վ / 50 Հց  Բարձրությունը 209 **±15**մմ  Երկարությունը 255**±20** մմ  Լայնությունը 151**±5** մմ  Քաշը 13,5**±3** կգ  Աղմուկի մակարդակը 60 dBA  Բալոնի ծավալը 15,28**±2** սմ3  Սառնագենտ R134a  Սառեցման հզորության միջակայքը նվազագույն (EN 12900), 0-1 կՎտ  Սառեցման հզորությունը նվազագույ (EN 12900) 0,723 կՎտ  Սառեցման հզորությունը նվազագույ (ASHRAE) 1,255 կՎտ  **(Կոմպրեսորը անհրաժեշտ է Rittal SK3319.610 չիլլերի համար)**  Тип компрессора:  Герметичный поршневой  Назначение компрессора:  Высокотемпературный кондиционер  Электропитание компрессора:  1 фаза/220 В/50 Гц  Высота 209**±15** мм  Длина 255**±20** мм  Ширина 151**±5** мм  Масса нетто 13,5**±3** кг  Уровень шума 60 dBA  Объем цилиндра 15,28**±2** см3  Хладагент R134a  Диапазон холодопроизводительности минимум  (EN 12900) 0-1 кВт  Холодопроизводительность минимум  (EN 12900) 0,723 кВт  Холодопроизводительность минимум  (ASHRAE) 1,255 кВт  (для чиллера RDITAL SK3319.610) | Հատ  Шт | 1 | 414000 | 414000 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  **Армавирская марз, г.Мецамор ЗАО «ААЭК»** | 1 | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 50 օրացույցային օրվա ընթացքում**  **В течение 50 дней с момента заключения договора** |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքը պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում:

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Дополнительные условия:**

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара,

2.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

3.Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;

4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;

5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

6.Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобектного и пропускного режима, действующие на ААЭС;

7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9-00 до 15-30 часов;

8.Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)