ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Չ/հ* | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիր ըստ ԳՄԱ  Դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  ( տեխնիկական բնութագիրը) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  ՀՀ դրամ | Գումար  ՀՀ դրամ | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 44221100 | Մետաղապլաստե պատուհան  Металлопластиковые окна | Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, խուլ, բաժանված վեց հավասար մասերի, ֆրամուգայով՝ բաժանված չորս հավասար մասերի, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ.x 5,6 լ.) մ – 13,44 մ2 – 31 հատ  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, глухой, разделенный на шесть равных частей, фрамугой - разделенный на четыре равных частей, общий размер (2,4 в.x5,6 ш) м - 13,44 м2 – 31 шт | մ 2  м2 | 455.7 | 18000 | 8202600 | Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ | 455.7 | Մուտքի թուլտվություն ստանալուց 90 (ինըսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում։ |
| Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, խուլ, բաժանված չորս հավասար մասերի, ֆրամուգայով՝ բաժանված երեք հավասար մասերի, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ.x 4,5 լ.) մ – 1 հատ  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, глухой, разделенный на четыре равных частей, фрамугой, - разделенный на трех равных частей, общий размер (2,4 в.x 4,5 ш) м – 1 шт |
| Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք մասերից, խուլ, ընդհանուր չափսը՝ (1,96 բ.x 3,0 լ.) մ - 1 հատ  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех частей, глухой, общий размер (1,96 в.x 3,0 ш) м - 1шт |
| Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երկու մասերից, խուլ, ընդհանուր չափսը՝ (1,15 բ.x 3,0 լ.) մ - 3,45մ2 x 6 հատ  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из двух частей, глухой, общий размер (1,15 в.x 3,0 ш) м - - 3,45м2 x 6шт |
| Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, խուլ , բարձրությամբ բաժանված 3 մասերի, ընդհանուր չափսը՝ (2,40 բ.x0,70 լ.)մ – 1 հատ  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, разделенный по высоте на 3 части, общий размер (2,40 в.x 0,70 ш) м – 1 шт |
| 2 | 44221100 | Մետաղապլաստե պատուհան  Металлопластиковые окна | Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, երեք հավասար բացվող և խուլ մասերով, բացվող մասի չափսը՝ (1,15 բ.x0,93 լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,15 բ.x 2,8 լ.)մ – 3,22 մ2 x 61 հատ,  Ցանցով (1,15 բ.x0,93 լ.) մ –1,07 մ2 x 61 ատ = 65,3 մ2  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, из трех открывающими и глухими частями, размер открывающей части  (1,15 в.x 0,93 ш.) м, общий размер (1.15 в.x 2,8 ш.) м - 3,22 м2 х 61 шт  с сеткой (1,15 в.x 0,93 ш.) м - 1,07 м2 х 61 шт= 65,3 м2 | մ 2  м2 | 325,75 | 26500 | 8632375 | 325,75 | Մուտքի թուլտվություն ստանալուց 90 (ինըսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում։ |
| Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, երեք հավասար բացվող և խուլ մասերով, ֆրամուգայով՝ բաժանված երկու հավասար մասերի, բացվող մասի չափսը՝ (1,4 բ.x0,93 լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝  (2,4 բ.x 2,8 լ.)մ – 6,72 մ2 x 15 հատ,  Ցանցով (1,4 բ.x0,93 լ.) մ –1,3 մ2 x 15 հատ = 19,5 մ2  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопа-кетом 4+4мм, профиль, сложным замком, из трех открывающими и глухими частями, фрамугой - разделенный на двух равных частей, разм. открывающей части (1,4 в.x 0,93 ш.) м, общий размер (2.4 в.x 2,8 ш.) м - 6,72 м2 х 15 шт, с сеткой (1,4 в.x 0,93 ш.) м - 1,3 м2 х 15 шт= 19,5 м2 |
| Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 խուլ և 1 բացվող մասերով, բացվող մասի չափսը` (1,35 բ.x0,93 լ.) մ, ֆրամուգայով, չափսը` (0,40 բ.x2,8 լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,75 բ.x2,8 լ.)մ – 1 հատ Ցանցով, չափսը՝ (1,35 բ.x0,93 լ.) մ = 1,26 մ2  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 1открывающими и 2 глухими частями, размер открывающей части (1,35 в.x 0,93ш) м фрамугой размером (0,40 в.x 2,8 ш) м, общий размер (1,75 в.x 2,8 ш) м – 1 шт, с сеткой, размером  (1,35 в.x 0,93 ш.) м - 1,26 м2 |
| Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստու-թյամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 հավասար մասերով` 1 խուլ և 1 բացվող, ֆրամուգայով, չափսը` (0,40 բ.x (2х1) լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,75 բ.x 2,0 լ.)մ =3,5 մ2– 2 հատ  Ցանցով, չափսը՝ (1,35 բ.x 1,0 լ.) մ = 1,35 մ2 х 2 հատ = 2,7 մ2  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 2 одинаковых частей, 1 открывающий и 1 глухой, фрамугой размером (0,40 в.x (2х1) ш) м, общий размер (1,75 в.x 2,0ш) м =3,5 м2 – 2 шт  с сеткой, размером (1,35 в.x 1,0 ш.) м = 1,35 м2  х2 шт = 2,7 м2 |
| Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստու-թյամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 հավասար մասերով` 1 խուլ և 1 բացվող, ֆրամուգայով, չափսը` (0,40 բ.x2,0 լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,75 բ.x2,0 լ.)մ – 1 հատ  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 2 одинаковых частей, 1 открывающий и 1 глухой, фрамугой размером  (0,40 в.x 2,0 ш) м, общий размер (1,75 в.x 2,0 ш) м – 1 шт |
| Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստու-թյամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 3 հավասար մասերով` 2 խուլ և 1 բացվող, բացվող մասը բաժանվծ 2 մասի` 1 խուլ և  1 բացվող ` բացվող մասի չափսը` (1,35 բ.x0,75 լ) մ, ֆրամուգայով բաժանված 4 մասի, Ֆրամուգայի ընդհանուր չափսը (0,40 բ.x4,5 լ)մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,75 բ.x4,5 լ.)մ – 1 հատ  Ցանցով, չափսը՝ (1,35 բ.x 0,75 լ.) մ = 1,02 մ2 - 1 հատ  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 3 одинаковых частей, 2 глухой и 1 открывающий , открывающий часть разделен на 2 части - 1 глухой и 1 открывающийб размер открывающей части  (1,35 в. x0,75 ш.) м, фрамугой разделенный на 4 части, общий размер фрамуги (0,40 в.x 4,5 ш) м, общий размер (1,75 в.x 4,5 ш) м – 1 шт  с сеткой, размером (1,35 в.x 0,75 ш.) м = 1,02 м2  - 1 шт |
| Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստու-թյամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 հավասար մասերով` 1 խուլ և 1 բացվող, բացվող մասը բաժանվծ 2 մասի, չափսը` (1,35 բ.x (2x0,75 լ)) մ, ֆրամուգայով բաժանված 4 մասի, Ֆրամուգայի ընդհանուր չափսը (0,40 բ.x 3,0 լ)մ, ընդհանուր չափսը՝  (1,75 բ.x 3,0 լ.)մ – 1 հատ  Ցանցով, չափսը՝ (1,35 բ.x 0,75 լ.) մ = 1,02 մ2 - 1 հատ Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 2 одинаковых частей, 1 глухой и 1 открывающий , открывающий часть разделен на 2 части - размером (1,35 в. х (2x0,75 ш.)) м, фрамугой разделенный на 4 части, общий размер фрамуги (0,40 в.x 3,0 ш) м, общий размер  (1,75 в.x 3,0 ш) м – 1 шт с сеткой, размером (1,35 в.x 0,75 ш.) м = 1,02 м2  - 1 шт |
| 3 | 44221140 | Ալյումինե դուռ  Алюминиевая дверь | Ալյումինե շրջանակով փոշեներկված երկփեղկ դուռ, բլոկով, պրոֆիլի գույնը՝ արծաթագույն, ոչ պակաս 67 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, ամրության գոտիով, բարձրորակ շվեյցարով, ընդհանուր չափսը` (2,1 բ. x 1,0 լ.) մ – 1 հատ  Дверь двухстворчатый порошковым покрытием рамкой алюминиевой, с блоком, цвет профиля: серый, толщиной не менее 67 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4 петлях, без порога, полосой прочности, со высококачественным швейцаром, общий размер (2,1 в.x 1,0 ш.) м – 1 шт | մ 2  м2 | 2,1 | 85000 | 178500 | Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ | 2,1 | Մուտքի թուլտվություն ստանալուց 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում։ |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
2. Բոլոր անհրաժեշտ շինարարական նյութերը ձեռք է բերելու մատակարարը:
3. Բոլոր չափաբաժիների ապրանքների քանդման և տեղադրման աշխատանքները, ինչպես նաև շինարարական աղբի հեռացում մինչև 50մ կատարվելու են մատակարար կազմակերպության կողմից։
4. Մատակարարը պետք է վերջնական չափերը համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:
5. Առաջարկվում է պայմանագրի կնքման փուլում յուրաքանչյուր ապրանքի համար միավորի արժեքը ներկայացնել առանձին-առանձին, հետագա հաշվապահական ձևակերպումների ճշգրիտ կատարելու համար:
6. Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրի կնքումից անմիջապես հետո, հինգ օրյա ժամկետում Պատվիրատուի ղեկավարությանը ներկայացնի համապատասխան փաստաթղթեր` մուտքի թույլտվություն ստանալու համար:
7. Պատվիրատուի կողմից թույլտվությունը տրամադրվում է, միչև 50 օրացույցային օրվա ընթացքում, լիազոր մարմնի (ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ԱԱԾ) կողմից տրամադրված հուսալիության դրական եզրակացության հիման վրա՝ համաձայն ՀՀ կառավարության №744 առ. 09.06.2005 որոշման ։
8. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:
9. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
10. Մատակարարը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
11. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:
12. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):

**Дополнительные условия:**

1. Товары должны быть новыми.
2. Все необходимые строительные материалы закупаются Продавцом.
3. Для всех лотов работы по сносу и установке товаров, а также по выносу строительного мусора до 50 м будут выполнены со стороны Продавца.
4. Продавец должен согласовать окончательные размеры с Покупателем.
5. Рекомендуется представлять удельную стоимость каждого продукта отдельно на этапе заключения договора, для точного выполнения последующих формулировок бухгалтерского учета.
6. Продавец обязан предоставить руководству Покупателя соответствующие документы для получения разрешения на доступ сразу после заключения договора.
7. Разрешение выдается Покупателем в течение 50 календарных дней на основании положительного заключения о надежности, предоставленного уполномоченным органом (СНБ при правительстве РА), в соответствии с постановлением Правительства РА №744. Решение от 09.06.2005г.
8. Срок предоставления Продавцу подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней.
9. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
10. Продавец объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.
11. Продавец должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов.
12. Менеджер по договору М.Карапетян, тел. 010282960, e-mail: [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)